|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **Automatyka** | | | | | | |
|  | **Element** | **DEZYNFEKCJA WODY ZBIORNIKI KOŃCOWE KOWANIEC 2 X 700 m³** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| 1 | Pompa dozująca | Komplet pompy dozującej podchloryn sodu, wraz z przyłączami do rurociągów i zbiornikiem. | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Analizator Cl i pH | Komplet analizatora E+H Chloru CCS51D-AA11AD wolnego w komorze pomiarowej FLOWFIT-W CCA250 z kompensacją pH Orbisint CPS11D | szt. | 1 |  |  |
| 3 | ZM-B ZM24V6A-151B-00 | Zasilacz buforowy 240 VAC, 24V DC - Merawex + 2x akumulator 12V 7Ah | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Szafka | Obudowa polimerowa np.: GE ARIA 54 | szt. | 1 |  |  |
| 5 | AS43TFT0724 | Panel operatorski z wyświetlaczem 7 cali np.: Astraada HMI , matryca TFT 7” (800x480, 65k), | szt. | 1 |  |  |
| 6 | JET-CON-2201-I-W | Konwerter firmy Korenix RS232 do RS422-485 optycznie izolowany (izolacja portów RS485) | szt. | 2 |  |  |
| 7 | IC200UEX626 | Versa Max Micro Expander 4 wejścia analogowe/2 wyjścia analogowe | szt. | 1 |  |  |
| 8 | BXT ML2 BE HFS 5 | Zabezpieczenie odgromowe Blitzductor XT - z systemem testu LifeCheck | szt. | 2 |  |  |
| 9 | BXT BAS 920300 | Zabezpieczenie odgromowe Blitzductor XT - Podstawa | szt. | 2 |  |  |
| 13 | Hydraulika | Osprzęt montażowy, hydrauliczny - przyłącza, przewody itp. | kpl. | 1 |  |  |
| 14 | Osprzęt | Osprzęt montażowy, elektryczny, przewody, końcówki, złączki, korytka, itp. | kpl. | 1 |  |  |
| Montaż, oprogramowanie urządzeń, sterowników i wizualizacji, uruchomienie | | | | | |  |
| Wartość ogółem netto | | | | | |  |
| VAT 23% | | | | | |  |
| brutto | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |