SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Transport mieszanek mineralno-asfaltowych z WMB Niekłonice k/Koszalina na budowę obwodnicy Koszalina S6

I.	Zamawiający:

COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie
Osoba do kontaktu: Ilona Kasprzyk tel. 61 894-54-60 wew. 353
II.	Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
III.	Opis przedmiotu zamówienia:
1.	Przewoźnik w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa zobowiązany jest do przewozu własnymi środkami transportu mieszanek mineralno-asfaltowych Zamawiającego z WMB Niekłonice na budowę obwodnicy Koszalina S6.
2.	Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania tytułu prawnego do dysponowania sprzętem niezbędnym do przewozu mieszanek mineralno-asfaltowych, dopuszczonym do ruchu oraz zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC, NNW i OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
3.	Okres realizacji usługi: od 04.2017 r do 07.2018 r.
4.	Planowana ilość mieszanek mineralno-asfaltowych do transportu:
•	W roku 2017 r. – 150 000 Mg (tona)
•	W roku 2018 r. – 150 000 Mg (tona)
Z czego ok. 80% stanowi materiał do wbudowania w jezdnie główne, a ok. 20% stanowi materiał do wbudowania w jezdnie dróg dojazdowych i łącznic.
5.	Średnia dzienna produkcja/transport mieszanek mineralno-asfaltowych: 1500-2000 Mg (tona)
6.	Średnia odległość transportu w jedną stronę mieszanek mineralno-asfaltowych 10 km, lokalizacja wg załączonego planu sytuacyjnego
7.	Charakterystyka budowanego odcinka obwodnicy Koszalina S6:
•	Długość odcinka ok.17 km
•	Ciąg główny stanowią dwie jezdnie o średniej szerokości 10,5 m każda
8.	Zakres czynności przewoźnika:
Podstawienie jednostki transportowej do WMB Niekłonice wg „zlecenia transportowego”, przewóz materiałów na budowę i rozładunek do układarki mieszanek mineralno-asfaltowych
9.	Rozliczenie usługi następować będzie w oparciu o dokument przewozowy, na którym wskazana będzie ilość transportowanego materiału. Jednostką rozliczeniową – 1 Mg (tona).
Dopuszczone będzie naliczanie godzin postojowych powyżej pierwszej godziny postoju środka transportowego na budowie.
IV.	Warunki udziału w postępowaniu:
1.	Wymagany tabor: ciągnik siodłowy z naczepą wywrotką typu wanna
2.	Tabor samochodowy powinien spełniać podstawowe wymogi techniczne i prawne w zakresie przewozu materiałów sypkich w szczególności wymogi w zakresie przewozu i rozładunku do układarki mieszanek mineralno-asfaltowych.
3.	Wymagana ilość środków transportowych 20 sztuk
4.	Dopuszcza się złożenie oferty częściowej tj. w niepełnym składzie ilościowym środków transportowych wymaganych w pkt. 3 powyżej.
V.	Obowiązki zamawiającego:
1.	Harmonogramowanie ogólne tygodniowe
2.	Harmonogramowanie dzienne szczegółowe – „zlecenie transportowe”
3.	Zgłoszenie Przewoźnika do Inwestora – Przewoźnik po podpisaniu umowy występuje jako mianowany podwykonawca
4.	Zapewnienie miejsc postojowych dla taboru na terenie WMB Niekłonice
VI.	Załączniki do SIWZ:
1.	Formularz oferty
2.	Wzór wykazu pojazdów jakimi dysponuje wykonawca
3.	Plan orientacyjny z zaznaczonymi dojazdami

ZATWIERDZAM

………………………………..

Załącznik nr 1 do SIWZ

Palędzie, dnia 13.01.2017 r.

   ......................  dnia ...................

( Pieczęć wykonawcy )

OFERTA

 

Tel/fax: ______________________________
NIP:________________   Regon: ____________                                                                               
                                                                                                          COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w zakresie:

Transport mieszanek mineralno-asfaltowych z WMB Niekłonice k/Koszalina na budowę obwodnicy Koszalina S6

1)	Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie z SIWZ za cenę:

L.p.	Rodzaj transportu	Typ środka transportowego	Jednostka rozliczeniowa	Cena jednostkowa/
stawka netto	
1	Przewóz mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z rozładunkiem do układarki warstw bitumicznych	Ciągnik siodłowy z naczepą - wanna	1 Mg		
2	Postój środka transportowego 40% stawki godzinowej	Ciągnik siodłowy z naczepą - wanna	1 godzina		

   ...................................................................................                                                                         
                                                                                                                                          (czytelny podpis lub pieczątka i podpis wykonawcy)   

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………..

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym w zakresie:

Transport mieszanek mineralno-asfaltowych z WMB Niekłonice k/Koszalina na budowę obwodnicy Koszalina S6

oświadczam, że moja firma dysponuje następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu, narzędzi, urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia:

LP	OPIS (RODZAJ, NAZWA
PRODUCENTA, MODEL)	DANE IDENTYFIKUJĄCE SPRZĘT
(np. nr rej.)	LICZBA	PODSTAWA PRAWNA DYSPONOWANIA
(np. własność, umowa leasingowa, umowa dzierżawy, umowa użyczenia itd.)	
1	2	3	4	5	

					

………………….. , dnia ………………………

                                                                                                                                        ….…..……………………………….………………
  (Czytelny podpis  lub pieczątka i podpis wykonawcy)