**Wykaz czynności do wykonania:**

1. Przegląd (wymiana w razie konieczności) paska napędowego.
2. Wymiana olejów w skrzyni redukcyjnej, silniku, mostach.
3. Przegląd bloku silnika i mostów ( pod względem wycieków, potencjalnie uszczelnienie).
4. Przegląd i smarowanie wałów napędowych i krzyżaków,
5. Wymiana płynu chłodniczego.
6. Wymiana płynu hamulcowego.
7. Sprawdzenie układu hamulcowego (potencjalnie wymiana klocków, tarcz)
8. Sprawdzenie zawieszenia  - sprawdzenie i smarowanie wahaczy, łożysk, piast itp. amortyzatory.
9. Serwis napędu alternatywnego - gąsienicowego.
10. Serwis i przegląd wyciągarki,
11. Sprawdzenie akumulatora oraz wyprowadzenie łącza do prostownika.
12. Sprawdzenie geometrii.