|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa** | **Ilość** |
|  | Skaner sieciowy z podajnikiem papieru ADF | 6 |

1. Skaner sieciowy z podajnikiem papieru ADF

**Opis oferowanego sprzętu :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu |
| 1. | Skaner | * Typ: szczelinowy (wsadowy) skaner sieciowy z automatycznym podajnikiem papieru ADF
* Rozdzielczość optyczna: min. 600 dpi
* Skanowanie jednostronne i dwustronne
* Interfejs komunikacji: USB 2.0, LAN (Rj-45)
* Miejsca docelowe skanowania: Skanowanie do współdzielonego folderu sieciowego, Skanowanie do wiadomości e-mail, Skanowanie do FTP
* Dzienny cykl roboczy: 6000 zeskanowanych stron dziennie
* Szybkość pracy w trybie czarno-białym i kolorowym: 25 stron/min
* Generowanie plików: TIFF, PDF
* Pojemność podajnika: 50 arkuszy (A4, 70 g/m²)
* Masa urządzenia: max. 4 kg
* Format papieru: A4
* Wyświetlacz LCD: kolorowy ekran dotykowy
* Kompatybilność z Windows 10
* Sterownik TWAIN, współpraca z aplikacjami wymagającymi obsługi TWAIN
 |
| 2. | Gwarancja | Min. 2-letnia gwarancja. Obsługa serwisowa realizowana przez Wykonawcę lub Autoryzowany serwis producenta. |