Załącznik 6.2 Wykaz ilościowo rodzajowy zestawów solarnych

Wykaz ilościowy i lokalizacja montażu instalacji solarnej użytkownika dla zestawu 2/200 – Gmina Luzino

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Adres** | **NR DZIAŁKI** | **Lokalizacja instalacji** | **Rodzaj dachu** | **Zestaw** |
| 1 | Luzino | 1358 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach spadzisty. Kąt nachylenia 300, pokrycie dachowe: blacha profilowana | 2/200 |
| 2 | Luzino | 635/4 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach płaski - papa | 2/200 |
| 3 | Kębłowo | 351/12 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach spadzisty. Kąt nachylenia 250, pokrycie dachowe: blacha trapezowa | 2/200 |

Wykaz ilościowy i lokalizacja montażu instalacji solarnej użytkownika dla zestawu 3/300 – Gmina Luzino

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Adres** | **NR DZIAŁKI** | **Lokalizacja instalacji** | **Rodzaj dachu** | **Zestaw** |
| 1 | Luzino | 359 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach spadzisty. Kąt nachylenia 420, pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna | 3/300 |
| 2 | Luzino | 687 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach spadzisty. Kąt nachylenia 420, pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna | 3/300 |
| 3 | Kębłowo | 398/1 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach spadzisty. Kąt nachylenia 420, pokrycie dachowe: blacha profilowana | 3/300 |
| 4 | Luzino | 825/4 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach spadzisty. Kąt nachylenia 400, pokrycie dachowe: blacha profilowana | 3/300 |
| 5 | Luzino | 644/2 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach płaski - papa | 3/300 |
| 6 | Luzino | 645 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Umiejscowienie na elewacji budynku - wysoko | 3/300 |
| 7 | Luzino | 517/2 | budynek jednorodzinny  mieszkalny | dach spadzisty. Kąt nachylenia 15-250, pokrycie dachowe: blacha profilowana | 3/300 |
| 8 | Robakowo | 125/18 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach spadzisty. Kąt nachylenia 400, pokrycie dachowe: blacha profilowana | 3/300 |
| 9 | Kębłowo | 380/71 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach spadzisty. Kąt nachylenia 420, pokrycie dachowe: blacha profilowana | 3/300 |

Wykaz ilościowy i lokalizacja montażu instalacji solarnej użytkownika dla zestawu 4/400 – Gmina Luzino

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Adres** | **NR DZIAŁKI** | **Lokalizacja instalacji** | **Rodzaj dachu** | **Zestaw** |
| 1 | Dąbrówka | 271 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach spadzisty. Kąt nachylenia 400, pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna | 4/400 |
| 2 | Robakowo | 41/5 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Dach płaski-papa | 4/400 |

Wykaz ilościowy i lokalizacja montażu instalacji solarnej użytkownika dla zestawu 5/500 - Gmina Łęczyce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Adres** | **NR DZIAŁKI** | **Lokalizacja instalacji** | **Rodzaj dachu** | **Zestaw** |
| 1 | Strzebielino | 396/2 | budynek mieszkalny jednorodzinny | dach spadzisty. Kąt nachylenia 250, pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna | 5/500 |