**Ogrodzenie betonowe bocznicy kolejowej – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), Stacja Przesypowa Cementu – Ścinawa**

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC Ścinawa, ul. Wrocławska 3, 59-330 Ścinawa

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Roman Kowalczyk, Kierownik SPC, tel. 785 294 375,

Termin wykonania prac: do 28.02.2025 (dokładny termin realizacji do ustalenia z Kierownikiem SPC)

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Montaż ogrodzenia betonowego:  * Działka 509/4; ok 240 mb ogrodzenia * Oczyszczenie i przygotowanie terenu, w miejscach, w których będzie wykonane nowe ogrodzenie; * Wykonanie ogrodzenia betonowego pełnego, w zaznaczonych na mapie miejscach (ok. 240 mb ogrodzenia; ogrodzenie na wysokość 2 m), wzór do ustalenia podczas wizji lokalnej. Odległość od toru kolejowego ok 5-8mb; |  |
| 1. Montaż tablic ostrzegawczych:  * Montaż 3 tablic „uwaga pociąg” + 3 szt. Zapasowe: * Tablice muszą być zamontowane powyżej wysokości ogrodzenia |  |
| Uwagi: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW. NA ZDJĘCIACH NIE WIDAĆ WSZYSTKICH PĘKNIĘĆ.  Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR) na adres mailowy: roman.kowalczyk@heidelbergmaterials.com  Powstałe odpady (m. in. odpady zielone) należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz |