|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Ilość |
|  | Access Point | 20 |

1. **Access point**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu/oprogramowania |
|  | Typ | ACCESS POINT WIFI |
|  | Dual-Band | 2,4 GHz i 5 GHz  |
|  | Standardy WiFi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |
|  | Interfejs: | Ethernet 1Gbps |
|  | Prędkość 2,4Ghz | 450 Mbps |
|  | Prędkość 5Ghz | 1300 Mbps |
|  | 2.4 GHz MIMO | 3x3 |
|  | 5 GHz MIMO | 3x3 |
|  | Wifi Uplink | TAK |
|  | Montaż sufitowy | TAK (przystosowane fabrycznie z uchwytem do sufitu podwieszanego) |
|  | PoE | 802.3at PoE+ |
|  | Kompatybilność: | Pełna kompatybilność z istniejącą infrastrukturą UniFI Ubiquiti Zamawiającego |
|  | Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie) | 122 m |
|  | Środowisko pracy | Wewnątrz/Zewnątrz |
|  | Certyfikaty | CE, FCC, IC  |
|  | BSSID | Do 8 na radio |
|  | Przycisk RESET | TAK |
|  | VLAN | 802.1Q |
|  | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
|  | Kolor | Biały |
|  | Gwarancja: | Urządzenia muszą być nowe. 2 lata gwarancji od podpisania protokołu odbioru |