1. 2 komplety - Shure BLX288E/PG58 System bezprzewodowy z podwójnym odbiornikiem, zestaw podwójny: 2x BLX2/PG58 + 1 x BLX88 (w sumie 4 mikrofony, 2 odbiorniki)
2. Mikser dźwiękowy EPM 6ch mikser fonii Soundcraft

( Mikser analogowy: 6 wejść mono, 2 wejścia stereo, 2 wyjścia aux przełączane pre/post, przedwzmacniacze GB30, inserty w torach mono i sumie, wejście dla odtwarzacza, wyjście dla rejestratora, tłumiki 60 mm, opcjonalny montaż w racku)

1. Uchwyty Rack do miksera EPM 6
2. Wzmacniacz Solton QX 4/800 4-Kanałowy wzmacniacz mocy   
   Moc: 8Ω = 4 x 100 W, Moc 4Ω = 4 x 200 W

Pasmo przenoszenia w częstotliwości (+/- 0,5 dB): 20-20 kHz

Układ Zabezpieczenie / Ochrona termiczna

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Wymiary mm (SxWxG) 483 x 450 x 345/19 "/ 1 HU Waga (kg) 3,6

Wzmacniacz 4 kanałowy , idealny do systemów instalacji dźwiękowych w obiektach

1. Okablowanie , montaż , uruchomienie z materiałami
2. Szafka instalacyjna Rack stojąca.