**SZAFA AKTOWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI – szt. 2**

Szafy o wymiarach: wys. 230 cm, szer. 186 cm, gł.40 cm

Szafa wykonana z płyty meblowej w kolorze **olcha** o gr. **25 mm - boki i półki**, natomiast drzwi powinny posiadać gr. 18 mm,

Wnętrze szafy powinno składać się z dwóch regałów o szerokości ok. 93 cm każdy,

W szafach na akta należy zamontować po 5 wzmocnionych półek, na stalowych kątownikach z uwagi na wysokie obciążenie przechowywanymi dokumentami,

Rozstaw półek około 35 cm,

Szafa powinna posiadać dwa skrzydła osadzone/zamontowane w systemie przesuwnym, w prowadnicach górnych i dolnych wykonanych z wzmocnionego aluminium w kolorze srebrnym oraz mają mieć zamontowane wózki jezdne,

Skrzydła drzwiowe wyposażone w zamek umożliwiający zamknięcie szafy,

Tylne ścianki szaf mają być wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm,

Krawędzie szaf, półek wykończone okleiną PCV w kolorze płyty,

Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia na wykonanie szaf winien dokonać osobiście pomiaru pomieszczeń, w których mają być zamontowane szafy.

*Rysunek poglądowy*

93 cm 93 cm

186 cm

**SZAFA AKTOWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI – szt. 1**

Szafy o wymiarach: wys. 230 cm, szer. 240 cm, gł.40 cm

Szafa wykonana z płyty meblowej w kolorze **olcha** o gr. **25 mm - boki i półki**, natomiast drzwi powinny posiadać gr. 18 mm,

Wnętrze szafy powinno składać się z trzech regałów o szerokości ok. 80 cm każdy,

Szafa powinna posiadać trzy skrzydła osadzone/zamontowane w systemie przesuwnym, w prowadnicach górnych i dolnych wykonanych z wzmocnionego aluminium w kolorze srebrnym oraz mają mieć zamontowane wózki jezdne,

Skrzydła drzwiowe wyposażone w zamek umożliwiający zamknięcie szafy,

W szafie na akta należy zamontować po 5 wzmocnionych półek, na stalowych kątownikach z uwagi na wysokie obciążenie przechowywanymi dokumentami,

Rozstaw półek około 35 cm,

Tylne ścianki szaf mają być wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm

Krawędzie szaf, półek wykończone okleiną PCV w kolorze płyty,

Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia na wykonanie szaf winien dokonać osobiście pomiaru pomieszczeń, w których mają być zamontowane szafy.

80 cm 80 cm 80 cm

*Rysunek poglądowy*