OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Meble do pomieszczeń Działu Zamówień Publicznych.

Lokalizacja: 70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 31

1. Kontenerek pod biurkowy 3 szufladowy 430x540x550 szt.2
2. Kontenerek wysoki 4 szufladowy 430x800x760 szt.2
3. Szafa ubraniowa 600x420x1890 szt.1
4. Regał aktowy otwarty 800x420x1890 szt. 2
5. Przystawka do biurka 600x300 szt.1
6. Szafa aktowa średnia 800x420x1130 szt.1
7. Regał aktowy średni 800x420x1130 szt.1
8. Kontenerek wysoki 4 szufladowy 420x800x720 szt.1
9. Regał aktowy otwarty 800x420x1890 szt. 1
10. Nadstawka na regał otwarty 800x420x750 szt.1

Kolorystyka płyt meblowych wzornik firmy PFLEIDERER

Poz. 1-7 klon Thansau

Poz. 8-10 Calvados

**Klon Thansau**



**Calvados**



1. Meble do pomieszczeń Instytutu Socjologii.

Lokalizacja: 71-017 Szczecin , ul. Krakowska 71-79

 1.Regał biurowy zamknięty ( 3 poziomy dokumentów) 1147x400x800 – 1 sztuka

 2.Regał biurowy ze szklanymi drzwiami ( 3 poziomy dokumentów ) 1147x400x800 – 2 sztuki

 3.Regał otwarty ( 5 poziomów dokumentów) 1867x400x800 – 1 sztuka

Kolorystyka płyt meblowych na tej lokalizacji z wzornika wyłonionego Wykonawcy

WYMOGI KONSTRUKCYJNE ZAMAWIANEGO ASORTYMENTU MEBLOWEGO, GWARANCJA, SERWIS, ETAP REALIZACJI

Kontenerek biurowy

Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm mocowany na złącza mimośrodowe. Korpus kontenera i fronty szuflad z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Plecy płyta wiórowa obustronnie melaminowana o grubości 18 mm. Szuflada z płyty wiórowej laminowanej o grubości 12 mm, dno szuflad płyta wiórowa laminowana biała o grubości 10 mm. Prowadzenie szuflad na prowadnicach rolkowych . Zamek centralny, (w układach rozdzielnych zamykanie niezależne) , klucze łamane. W wersji mobilnej dwa kółka fi 40mm z hamulcem , dwa kółka fi 40 mm bez hamulca. Uchwyty dwupunktowe metal satyna .Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze mebla.

Szafy, regały ,nadstawki

Korpusy ,drzwi, wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości 18mm. Korpus montowany jest za pomocą złącz mimośrodowych. Ściana tylna wykonana jest z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18mm. Wieniec górny nakładany wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Cokoły w wysokości 75mm-80mm. Półki płytowe wykonane z płyty o grubości 18 mm wyposażone są w podpórki typu „secura” – z blokadą wysuwu. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze mebla.

Meble mają posiadać cztery stopki umożliwiające ich poziomowanie od wewnątrz.

Uchwyty metalowe – satyna dwupunktowe.

Szafy dwudrzwiowe wyposażone w zamki baskwilowe z trzypunktowym ryglowaniem.

Miedzy półkami regulacja wysokości w korpusie w zakresie 30mm – 32 mm.

Podstawowa wysokość pomiędzy półkami w meblach aktowych standard OH.

W meblach z drzwiczkami zawiasy z kątem otwarcia min.110 stopni ,  montaż poprzez zatrzaskiwanie na prowadniku ramienia zawiasu – typu clip.

W meblach z drzwiczkami szklanymi zastosowane tzw. szkło bezpieczne.

Szafa ubraniowa wyposażona w półkę górną .

Zastosowane we wszystkich rodzajach zamawianych brył płyty meblowe posiadają atest higieniczności klasy E1

Gwarancja i serwis:

1. Wykonawca udzieli gwarancji na meble z bezpłatnym serwisem na okres   **min.** **36 miesięcy.**

Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 3 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

1. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części/elementów składowych mebli lub całego mebla, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.
2. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego mebla do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.
3. Wymiana jakiegokolwiek modułu mebla należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, **przy drugim jego uszkodzeniu w** **okresie gwarancyjnym.** Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym tj. min .36 miesięcy.

Etap realizacji :

Transport, rozładunek i montaż wyposażenia meblowego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów będących przedmiotem zamówienia **.**

 **Przedmiot zamówienia winien być zgłoszony Zamawiającemu do odbioru w stanie umożliwiającym podjęcie pracy ( tzn. pomieszczenia po montażu opróżnione z opakowań elementów , resztek materiałów, powierzchnie podłóg czyste , mebli czyste – tzn. wszystkie elementy pozbawione ewentualnych powłok zabezpieczeń fabrycznych , odkurzone ).**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przy udziale biegłego z zakresu meblarstwa i stolarstwa.**

Płatność za wykonanie przedmiotu umowy : przelewem w terminie 21 dni na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy po dostarczeniu podpisanego przez strony umowy protokołu odbioru i faktury.

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe dla poszczególnych lokalizacji realizacyjnych.

Faktura: enumeratywnie wymienione pozycje z opisu przedmiotu zamówienia.