**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI**

**w zakresie części 1**

do zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż mebli specjalistycznych – regałów archiwalnych oraz foteli biurowych na potrzeby wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce”.**

**Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa i montaż mebli specjalistycznych regałów archiwalnych na potrzeby wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce”.**
3. Zamieszczone poniżej rysunki (widoki poglądowe) należy traktować jako wzorzec, stanowiący element podglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia.
4. Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.
5. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.

.

1. **WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**
2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: dostawy, transportu, rozładunku, wniesienia i montażu zestawu regałów przesuwnych archiwalnych w wersji z napędem korbowym wraz z całym niezbędnym oprzyrządowaniem do pomieszczenia archiwum Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Gen. Nikodema Sulika 4A.
3. W Formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu we wskazanych pomieszczeniach przez przedstawicieli zamawiającego,
4. Wykonawca dostarczy zamówione towary na adresy wskazane przez Zamawiającego w punkcie IV niniejszego Formularza specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów.
5. Dostarczanie asortymentu w ramach poszczególnych zamówień odbywać się będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim ustaleniu terminu dostawy między Zamawiającym a Wykonawcą (punkt IV niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia).
6. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany najpóźniej w roku poprzedzającym rok dostawy.
7. Dostarczony asortyment powinien posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości.
8. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca.
9. Potwierdzeniem dostawy będzie Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. W każdym odbiorze powinien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do podpisania protokołu odbioru.
10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru:
11. widocznych wad,
12. niezgodności dostawy pod względem ilościowym,
13. niezgodności dostawy pod względem wymaganych parametrów,

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na wolną od wad, uzupełnienia brakującego towaru lub wymiany dostarczonego towaru na zgodny z Umową, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy za pomocą drogi elektronicznej bądź poczty.

1. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu umowy oraz termin na ich usuniecie zostaną zawarte w protokole odbioru.
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia dokumentu potwierdzającego zdeklarowaną w ofercie wytrzymałość materiałową regału przed podpisaniem umowy.

**III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + - 1. Regały mają być wykonane ze stali jakościowej, walcowanej tłoczonej na zimno. Elementy stalowe regałów mają być malowane proszkowo farbą epoksydową odporną na ścieranie i zadrapanie, obojętną dla środowiska w kolorze jasnopopielatym. Ściany czołowe regałów osłonięte stalowymi panelami wyposażonymi w odpowiednie tabliczki z możliwością wsuwania w nie oznakowania zawartości regału. Konstrukcja regałów ma być wzmocniona co najmniej trzema stężeniami krzyżakowymi pośrodku regału podwójnego. Ściany tylne w regałach skrajnych stacjonarnych pojedynczych należy wykonać z blachy pełnej. Regały mają się przesuwać po szynach mocowanych do podłoża kołkami rozporowymi. Przestrzeń między szynami ma być wypełniona podłogą własną regałów i zakończona listwami najazdowymi od strony z mechanizmem korbowym. Regały mają być poziomowane za pomocą podkładek dystansowych, umieszczonych między szynami a istniejącym podłożem. Szyny i listwy najazdowe mają być wykonane z blachy stalowej cynkowanej ogniowo. Mechanizm przesuwu poruszany ma być za pomocą korby i cichobieżnej przekładni zębatej, kółka jezdne łożyskowane. Konstrukcja regałów powinna być w miarę lekka przy nośności półek zapewniającej stałe przechowywanie akt przy pełnym obciążeniu nimi półek. Należy przyjąć, że nośność 1 mb półki musi wynosić nie mniej, niż 50 kg. Półki mają być mocowane bez przykręcania na stałe do ścian bocznych z możliwością regulacji ich wzajemnej odległości (dotyczy wszystkich półek oprócz pierwszej od dołu i kryjącej), posiadające listwy za półkowe o wysokości co najmniej 3 cm. Konstrukcja zaczepów umożliwiająca zmianę wysokości półki co 20-25 mm, bez używania dodatkowych narzędzi. Należy przyjąć średnią odległość między półkami na poziomie 36 cm (muszą zmieścić się pudła archiwalne o wysokości 34 cm). Konstrukcja regałów i sposób ich działania musi zapewniać pełne bezpieczeństwo użytkownikowi systemu i pracownikom obsługi. Mechanizm przesuwu ma być wyposażony w blokadę uniemożliwiającą przesuwanie regałów po napotkaniu oporu. Między regałami mają się znajdować odboje uniemożliwiające po całkowitym zsunięciu się regałów zmiażdżenie np. dłoni pracownika obsługi (grubość odboju min. 2 cm, odboje umieszczone na dole regału). Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek itp. mają być bez ostrych krawędzi. Podłoga wypełniająca przestrzeń między szynami ma zapobiegać potykaniu się o szyny. Podłogi i listwy najazdowe mają być wykonane z antypoślizgowym pokryciem powierzchni. Regały archiwalne powinny posiadać tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę oraz adres) oraz dane o dopuszczalnym obciążeniu półek. Do zestawu Wykonawca dołączy instrukcję użytkowania oraz deklarację na znak bezpieczeństwa, atest higieniczny, certyfikat Biura Badań i Certyfikacji COBRABiD lub równoważny.
      2. **Starostwo Powiatowe w Sokółce:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | | **Oferowany parametr** |
|  | Rysunek poglądowy | |  |
| 1 | Elementy regałów należy wykonać z blachy o grubości: | półki min. 0,75 mm  ściany boczne min. 0,75 mm  podstawy jezdne min. 2,00 mm  panel przedni min. 0,75 mm | półki …………………………….  ściany boczne …………………  podstawy jezdne ………………  panel przedni …………………. |
| 2 | Regał archiwalny metalowy przesuwny dwustronny 7 półkowy + półka kryjąca (wieńcząca) | 7 szt. | wymagane |
| wysokość 290 (+/- 5) cm  długość 280 (+/- 5 ) cm  głębokość 2x30 (+/- 2) cm  odstęp między półkami 36 (+/- 1) cm | wysokość ………………………  długość …………………………  głębokość ………………………  odstęp między półkami ………. |
| ilość mb półek użytkowych min. 270 | …………………………………. |
| 3 | Regał archiwalny metalowy jednostronny 7 półkowy + półka kryjąca (wieńcząca) | 1 szt. | wymagane |
| wysokość 290 (+/- 5) cm  długość 180 (+/- 5 ) cm  głębokość 1x30 (+/- 2) cm  odstęp między półkami 36 (+/- 1) cm | wysokość ………………………  długość …………………………  głębokość ………………………  odstęp między półkami ………. |
| ilość mb półek użytkowych min. 10 | …………………………………. |

* + - 1. **Ośrodek Zamiejscowy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Białostockiej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | | **Oferowany parametr** |
|  | Rysunek poglądowy regałów: | |  |
| 1 | Elementy regałów należy wykonać z blachy o grubości: | półki min. 0,75 mm  ściany boczne min. 0,75 mm  podstawy jezdne min. 2,00 mm  panel przedni min. 0,75 mm | półki ……………………….  ściany boczne ……………  podstawy jezdne …………  panel przedni ……………. |
| 2 | Regał archiwalny metalowy przesuwny dwustronny 4 półkowy + półka kryjąca (wieńcząca) | 4 szt. | wymagane |
| wysokość 170 (+/- 5) cm  długość 380 (+/- 5 ) cm  głębokość 2x30 (+/- 2) cm  odstęp między półkami 36 (+/- 1) cm | wysokość ………………  długość …………………  głębokość ………………  odstęp między półkami … |
| ilość mb półek użytkowych min. 120 | …………………… |
| 3 | Regał archiwalny metalowy przesuwny jednostronny 4 półkowy + półka kryjąca (wieńcząca) | 1 szt. | wymagane |
| wysokość 170 (+/- 5) cm  długość 380 (+/- 5 ) cm  głębokość 1x40 (+/- 2) cm  odstęp między półkami 36 (+/- 1) cm | wysokość ………………  długość …………………  głębokość ………………  odstęp między półkami … |
| ilość mb półek użytkowych min. 15 | …………………… |
|  | Rysunek poglądowy szafy: |  |  |
| 4 | Szafa metalowa na plany i mapy 10-cio szufladowa | 2 szt. | wymagane |
| max format A1 | ……………….. |
| blacha o gr. 0,6 mmm-2,0 mm | ……………….. |
| szuflady na prowadnicach z blokadą zabezpieczająca przed wypadnięciem | wymagane |
| zamykana zamkiem centralnym | wymagane |
| wymiary wewnętrzne szuflad: 45 mm (+/- 5) x 895 (+/- 5) x 535 (+/- 5) | wymiary wewnętrzne szuflad …………………. |

**IV. ZASADY WYKONYWANIA DOSTAW.**

Zamówienie zostanie dostarczone do poniższych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego po uprzednim ustaleniu dnia i godziny dostawy z osobą odpowiedzialną za zamówienie z ramienia Zamawiającego:

1. Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
2. Ośrodek Zamiejscowy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Gen. Nikodema Sulika 4A, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Uwaga! *Formularz należy złożyć* ***w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym****, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).*