B. Dostawa 4 szt. samochodów ciężarowych (hakowców) do wywozu nieczystości stałych w kontenerach. Pojazdy zasilane paliwem CNG.

Pojazdy fabrycznie nowe spełniające n/w parametry. Rok produkcji, nie starszy niż 2021 r.

**Podwozie**

1. Fabrycznie nowe, EURO 6
2. Silnik zasilany paliwem CNG
3. Moc silnika - 140 KM - zamawiający dopuszcza moc silnika 136 KM
4. DMC – 7,5 t - zamawiający dopuszcza pojazd o DMC 7,2 t
5. Ogranicznik prędkości 90 km/h
6. Blokada tylnego mostu
7. Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów
8. Rozstaw osi 4 200 – 4 400 mm - zamawiający dopuszcza rozstaw osi 4100 mm
9. Skrzynia biegów automatyczna - zamawiający dopuszcza skrzynię biegów manualną
10. Układ stabilizujący tor jazdy
11. Złącze CNG - standard UE
12. Pojemność zbiorników paliwa CNG min. 300 l - zamawiający dopuszcza zbiorniki CNG o pojemności 246 l
13. Resory tylne - wielopiórowe
14. Rozmiar opon 225/75R16
15. ABS, ASR, ESP
16. Tempomat
17. Kabina – kolor biały fabryczny
18. Fotel kierowcy komfortowy
19. Przyciemniana szyba przednia
20. Klimatyzacja
21. Immobilizer fabryczny, tachograf cyfrowy - zamawiający dopuszcza pojazd bez immobilizera
22. Centralny zamek z pilotem
23. Elektrycznie sterowane szyby
24. Poduszka powietrzna kierowcy
25. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, narzędzia do obsługi
26. Radio cyfrowe, CD - zamawiający dopuszcza radio w pojeździe bez CD lecz z gniazdem USB.
27. Instrukcja obsługi w języku polskim
28. Reflektory halogenowe
29. Światła przeciwmgielne przednie
30. Pojazd z homologacją ciężarową
31. Szerokokątne lusterka wsteczne podgrzewane i regulowane elektrycznie

**Urządzenie hakowe**

1. Urządzenia fabrycznie nowe , rok produkcji, nie starszy niż 2021 r.
2. Nominalna moc załadunkowa – 5 t
3. Rodzaj kontenera – KP-7 – KP-10
4. Masa urządzenia hakowego – ok. 900 kg
5. Ramię kątowe stałe z teleskopowaniem przesuwu poziomego , przystosowane do obsługi kontenera o długości 3 000 – 3 600 mm
6. Wysokość haka - 1 200 mm
7. Zbiornik oleju przystosowany do urządzenia
8. Dwa siłowniki główne z możliwością regulacji skoku
9. Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera
10. Rama zabudowy hakowej wykonana z wysokogatunkowej stali
11. Sterowanie z wnętrza kabiny elektryczne
12. Rozdzielacz hydrauliczny
13. Ramię kątowe stałe z teleskopowaniem przesuwu poziomego min. 900 mm - zamawiający dopuszcza długość teleskopowania ramienia kątowego Stałego 700 mm
14. Blokada hydrauliczna z czujnikiem zbliżeniowym
15. Dokumentacja do UDT
16. Kosz na siatkę
17. Kolor urządzenia - pomarańczowy RAL 2011
18. Osłony na lampy (kratki)
19. Belka ostrzegawcza LED na dachu kabiny
20. Kamera cofania
21. Światła robocze na tylnej ścianie kabiny 2 szt. oraz na tylnej belce najazdowej 2 szt.
22. Światła LED pomarańczowe przy tylnych lampach 2 szt.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień 34144511-3 Pojazdy do zbierania odpadów