[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.13.300.10
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Pracownia Projektowa "WYKRZYKNIK" Wojciech Kowalczyk
afn=43-100 Tychy, ul. Kościuszki 12 lokal nr 10
nb=ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LKS 45 BUJAKÓW
ab=UL. SZKOLNA 1C, 43-196 MIKOŁÓW-BUJAKÓW
ni=GMINA MIKOŁÓW - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ai=ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów
br=INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE
nk=Mariusz Szlenk	Elektryczna
dt=czerwiec 2023	0	0
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
cpv=45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
cpv=31524000-5	Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
cpv=31518200-2	Oświetlenie awaryjne
cpv=45312310-3	Ochrona odgromowa
cpv=09331200-0	Słoneczne moduły fotoelektryczne
cpv=45315600-4 	Instalacje niskiego napięcia 
cpv=32333100-7	Rejestratory obrazu wideo
cpv=35121700-5	Systemy alarmowe
cpv=32410000-0	Lokalna sieć komputerowa
kln=1310
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\*\generator Riched20/10.0.19041}{\info{\creatim\yr2023\mo4\dy22\hr14\min40}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\ql\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs17\lang1033\langnp1033\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs17\lang1045\langnp1045\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Ogólna charakterystyka obiektu13101310Przedmiotem niniejszej opracowania jest wykonanie i odbiór robót odnoszących się do instalacji elektrycznej i niskoprądowej wewnętrznej.131013101310W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzą: 1310• Zasilanie w energię elektryczną; 1310• Główna linia zasilająca; 1310• Wewnętrzne linie zasilające; 1310• Rozdzielnice elektryczne, obwodowe; 1310• Instalacja oświetlenia podstawowego; 1310• Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 1310• Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia; 1310• Instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych; 1310• Instalacja zasilania urządzeń elektrycznych; 1310• Instalacja połączeń wyrównawczych; 1310• Ochrona przeciwprzepięciowa; 1310• Ochrona przeciwporażeniowa; 1310• System okablowania strukturalnego;1310• Instalacji fotowoltaicznej;1310• Instalacji CCTV;1310• Instalacji SSWiN;1310• Instalacji odgromowe;1310• Likwidacja kolizji energetycznej.13101310.1310
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Times New Roman;}{\f5\fcharset238 Tahoma;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2023\mo4\dy22\hr14\min42}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\endnhere\pard\plain\qc{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs28\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf0 Og\u243\'f3lna charakterystyka obiektu}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs28\langfe1033\langfenp1033\b\par\pard\plain\ql\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 Przedmiotem niniejszej }{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 opracowania jest}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0  wykonani}{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 e}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0  i odbi}{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af3\hich\f4\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 \u243\'f3}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 r rob\u243\'f3t odnosz\u261\'b9cych si\u281\'ea do instalacji elektrycznej i niskopr\u261\'b9dowej wewn\u281\'eatrznej.}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\*\bkmkstart _dx_frag_StartFragment}{\*\bkmkend _dx_frag_StartFragment}{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodz\u261\'b9: }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 Zasilanie w energi\u281\'ea elektryczn\u261\'b9; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 G\u322\'b3\u243\'f3wna linia zasilaj\u261\'b9ca; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 Wewn\u281\'eatrzne linie zasilaj\u261\'b9ce; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 Rozdzielnice elektryczne, obwodowe; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 Instalacja o\u347\'9cwietlenia podstawowego; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 Instalacja o\u347\'9cwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 Instalacja gniazd wtyczkowych og\u243\'f3lnego przeznaczenia; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 Instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 Instalacja zasilania urz\u261\'b9dze\u324\'f1 elektrycznych; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 Instalacja po\u322\'b3\u261\'b9cze\u324\'f1 wyr\u243\'f3wnawczych; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 Ochrona przeciwprzepi\u281\'eaciowa; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 Ochrona przeciwpora\u380\'bfeniowa; }\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95 System okablowania strukturalnego;}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\langfe1033\langfenp1033\cf0 \u8226\'95}{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  Instalacji fotowoltaicznej;}\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0 \u8226\'95}{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  Instalacji CCTV;}\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0 \u8226\'95}{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  Instalacji SSWiN;}\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0 \u8226\'95}{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  Instalacji odgromowe;}\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\loch\af2\dbch\af3\hich\f2\fs24\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0 \u8226\'95}{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  Likwidacja kolizji energetycznej.}\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 .}\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=25,42	1682114400	4			0
cw=25,42	PLN	25,42
wa=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=335
nu=1
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Przewody i kable elektroenergetyczne
wa=0
kn=0	0	0
id=336
nu=1.1
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=337
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-02	5	0201-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0201-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 - Przewód e.-en. typu LgY 1x2,5 mm2 750 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m	040
pm=-1
wo=0	100	100				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=341
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-05	5	0201-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0201-05	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 - Przewód e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m	040
pm=-1
wo=0	100	100				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=345
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-06	5	0201-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0201-06	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 - Przewód e.-en. typu LgY 1x35 mm2 750 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=349
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-04	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - Przewód e.-en. typu YDYżo 3x1,5 mm2 750 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=400	400		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=400
jm=m	040
pm=-1
wo=0	400	400				0

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[POZYCJA]
id=353
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-04	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - Przewód e.-en. typu YDYżo 3x2,5 mm2 750 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=800	800		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=800
jm=m	040
pm=-1
wo=0	800	800				0

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800						

[POZYCJA]
id=357
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-06	5	0205-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-06	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - Przewód e.-en. typu YDYżo 5x4 mm2 750 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=361
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-04	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - Przewód HDMI
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=365
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-03	5	0715-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-03	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach - Kabel e.-en. typu YKY 4x35 mm2 0,6/1 kV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-02	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach - Kabel e.-en. typu YKYżo 5x4 mm2 0,6/1 kV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=120	120		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=120
jm=m	040
pm=-1
wo=0	120	120				0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=385
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-02	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach - Kabel e.-en. typu YKYżo 5x10 mm2 0,6/1 kV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m	040
pm=-1
wo=0	100	100				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=395
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-03	5	0715-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-03	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach - Kabel e.-en. typu YKYżo 5x25 mm2 0,6/1 kV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m	040
pm=-1
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=405
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel e.-en. typu NHXH FE180/E90 2x1,5 mm2 0,6/1 kV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=415
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel e.-en. typu NHXH FE180/E90 7x1,5 mm2 0,6/1 kV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=425
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0715-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - Kabel e.-en. typu YKY 5x35 mm2 0,6/1 kV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1201-01	
mpn=1211	1211
na=Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych,ściana lub strop
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=200	200		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=200
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	200	200				0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1101-04	
mpn=1211	1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania - konstrukcje wsporcze koryt
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=100	100		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	100	100				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=443
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1105-08	
mpn=1211	1211
na=Koryto kablowe metalowe perforowane 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=447
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1105-08	
mpn=1211	1211
na=Koryto kablowe metalowe perforowane 100 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=451
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-10	5	1207-10		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1207-10	
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów i kabli
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=165	165		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=165
jm=m	040
pm=-1
wo=0	165	165				0

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[POZYCJA]
id=453
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1208-05	
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0,42	0,42		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,42
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,42	0,42				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,42	1	0,42						

[POZYCJA]
id=459
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1208-02	
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=165	165		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=165
jm=m	040
pm=-1
wo=0	165	165				0

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[POZYCJA]
id=461
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1001	5	1209-1001		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-1001	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=25	25		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	25	25				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=463
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1101	5	1209-1101		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-1101	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=18	18		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	18	18				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=465
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Masa uszczelniająca ognioodporna - przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=3
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=467
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-02	5	1204-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1204-02	
mpn=1211	1211
na=Montaż końcówek kablowych wraz z podłączeniem - Końcówki do kabli elektroenergetycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=50	50		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnice elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=471
nu=1.2
cpv=45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=472
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0403-03	
mpn=_1211	_1211
na=ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY. Rozdzielnica wolnostojąca, IP65, II klasa izolacji, IK10, In: 125A, wraz z układem pomiarowym. Zgodna ze standardem Tauron Dystrybucja S.A.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0403-03	
mpn=_1211	_1211
na=ROZDZIELNICA RPOŻ. Rozdzielnica wolnostojąca, IP65, II klasa izolacji, IK10, In: 125A, Wykonać według załączonego schematu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=480
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-05	5-14	0101-05		0
pd5=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-14 0101-05	
mpn=1211	1211
na=ROZDZIELNICE OBIEKTOWE RE. Rozdzielnica podtynkowa, IP30, II klasa izolacji, IK09, In: 125A, gł. 110 mm. Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=486
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-05	5-14	0101-05		0
pd5=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-14 0101-05	
mpn=1211	1211
na=ROZDZIELNICE OBIEKTOWE RK. Rozdzielnica podtynkowa, IP30, II klasa izolacji, IK09, In: 125A, gł. 110 mm. Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=492
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0403-03	
mpn=_1211	_1211
na=SZAFA OŚWIETLENIA BOISKA. Rozdzielnica wolnostojąca, IP65, II klasa izolacji, IK10, In: 125A, Wykonać według załączonego schematu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=PRZYCISKI STERUJĄCE P-POŻ. Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu NO+NC; 10 A; 250 V; IP55, wersja natynkowa z polami opisowymi: "pożar", "zbić szybkę"
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=499
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Sygnalizator optyczny, wersja natynkowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=502
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01	5	0401-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0401-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Złącza kablowe - Zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu urządzenie sygnalizująco-wykonawcze o prądzie 63A, wykonanie zewnętrzne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Osprzęt elektroinstalacyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=505
nu=1.3
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=506
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0301-12	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=60	60		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	60	60				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=508
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-01	
mpn=_1211	_1211
na=Puszka podtynkowa głęboka pod osprzęt fi60
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=60	60		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	60	60				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=512
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0306-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0307-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne - Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0306-04	
mpn=_1211	_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik klawiszowy,  schodowy, podtynkowy; 16 A; 230 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=524
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0306-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik klawiszowy, przycisk, podtynkowy; podświetlany, 16 A; 230 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=528
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0301-12	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	24	24				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=530
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu, IP20, 16A, 230 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=533
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu, IP44, 16A, 230 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=536
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Dzwonek, 16A, 230 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-02	
mpn=_1211	_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe - Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=9	9		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=kpl.	090
pm=2
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-06	5	0308-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-06	
mpn=_1211	_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne - Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP44
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=37	37		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	37	37				0

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[POZYCJA]
id=547
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-02	
mpn=_1211	_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe - Gniazdo wtyczkowe wydzielone DATA, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=551
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-02	
mpn=_1211	_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe - Gniazdo HDMI, podtynkowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=555
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0301-12	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=50	50		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=557
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0303-01	
mpn=_1211	_1211
na=Puszka rozgałęźna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=50	50		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=561
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
mpn=1211	1211
na=Złączki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm2
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=500	500		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=500
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	500	500				0

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[ELEMENT 2]
na=Oprawy oświetleniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=563
nu=1.4
cpv=31524000-5	Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=564
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 1 - Oprawa oświetleniowa, LED, min. IP65, min. strumień świetlny oprawy 4800lm, min. skuteczność oprawy, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=568
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 2 - Oprawa oświetleniowa, LED, min. IP65, min. strumień świetlny oprawy 4500lm, min. skuteczność oprawy, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 3 - Oprawa oświetleniowa, LED, min. IP65, min. strumień świetlny oprawy 2800lm, min. skuteczność oprawy, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 4 - Oprawa kwadratowa oświetleniowa 600mm, LED. IP40, min. strumień świetlny 4000lm, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=580
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 5 - Oprawa oświetleniowa 1200x300mm, LED. IP40, min. strumień świetlny 4240lm, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 6 - Oprawa oświetleniowa, LED, min. IP66, min. strumień świetlny oprawy 2500lm, min. skuteczność oprawy, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=14	14		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 7 - prawa oświetleniowa, LED, min. IP66, min. strumień świetlny oprawy 2500lm, min. skuteczność oprawy, 230V z czujką ruchu Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 2]
na=Oprawy oświetlenia awaryjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=592
nu=1.5
cpv=31518200-2	Oświetlenie awaryjne

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=593
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. AW1 - Oprawa awaryjna, autotest, czas podtrzymania 1h, CNBOP; 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=14	14		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=597
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. AW2c - Oprawa awaryjna, autotest, czas podtrzymania 1h, CNBOP; 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=601
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. EW1 - Oprawa ewakuacyjna, autotest, czas podtrzymania 1h, CNBOP; 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=9	9		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja uziemienia 
wa=0
kn=0	0	0
id=605
nu=1.6
cpv=45312310-3	Ochrona odgromowa

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=606
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0602-02	
mpn=1211	1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych - Bednarka stalowa ocynkowana 30X4
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m	040
pm=-1
wo=0	100	100				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=614
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
mpn=1211	1211
na=Zabezpieczenie antykorozyjne połączeń spawanych
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=616
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Główna szyna wyrównawcza
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=619
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Miejscowa szyna wyrównawcza w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0613-01	5	0613-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0613-01	
mpn=1211	1211
na=Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=50	50		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=626
nu=1.7
cpv=45312310-3	Ochrona odgromowa

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=627
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0601-01	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach - Drut stalowy, ocynkowany Fe/Zn 8 mm + Uchwyty dystansowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=200
jm=m	040
pm=-1
wo=0	200	200				0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=634
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-03	5	0612-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0612-03	
mpn=1211	1211
na=Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu - Uchwyt krzyżowy, czterośrubowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=638
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0612-06	
mpn=1211	1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - Złącze kontrolno-pomiarowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=642
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05	5	0615-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0615-05	
mpn=1211	1211
na=Iglica odgromowa o wysokości 1,5 m z systemem mocującym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=10	10		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=646
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05	5	0615-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0615-05	
mpn=1211	1211
na=Iglica odgromowa o wysokości 2 m z systemem mocującym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja PV
wa=0
kn=0	0	0
id=650
nu=1.8
cpv=09331200-0	Słoneczne moduły fotoelektryczne

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-06	5	0406-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-06	
mpn=1211	1211
na=Moduł PV 350Wp
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=36	36		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST,PV			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	36	36				0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA]
id=654
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
mpn=1211	1211
na=Konstrukcja systemowa dachowa balastowa
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=60	60		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST,PV			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	60	60				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-06	5	0406-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-06	
mpn=1211	1211
na=Falownik 12 kW, 3-faz
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST,PV			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=660
pd=ATHENASOFT wyd.I 2021	KNR	AT-57 0401-04	AT-57	0401-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2021	KATSRC_UNDEF	KNR AT-57 0401-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż osprzętu elektrycznego - Rozdzielnica RDC zgodnie ze schematem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=664
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-02	5-14	0101-02		0
pd5=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-14 0101-02	
mpn=1211	1211
na=Rozdzielnica RGPV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST,PV			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-04	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - Kable solarne 4mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=220	220		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST,PV			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=220
jm=m	040
pm=-1
wo=0	220	220				0

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[POZYCJA]
id=673
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
mpn=1211	1211
na=Doposażenie rozdzielnicy głównej
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST,PV			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Pomiary elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=676
nu=1.9
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1304-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=679
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1304-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=681
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1304-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=683
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1304-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=685
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 9 1201-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1	1		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=punkt	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=687
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 9 1201-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=28	28		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28
jm=punkt	000
pm=-1
wo=0	28	28				0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=689
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1302-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1	1		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=odc.	101
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=691
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1302-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=8	8		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=odc.	101
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=693
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1301-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=28	28		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	28	28				0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=695
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1301-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=3	3		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=697
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1305-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1	1		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=prób.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=699
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1305-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=49	49		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=49
jm=prób.	000
pm=-1
wo=0	49	49				0

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49						

[POZYCJA]
id=701
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1301-01.01	18	1301-01.01		0
pd5=ELEKTROMONTAC5BB wyd.IV 1985	KATSRC_UNDEF	KNP 18 1301-01.01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=703
nu=2
cpv=45315600-4 	Instalacje niskiego napięcia 

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=System CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=704
nu=2.1
cpv=32410000-0	Lokalna sieć komputerowa

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=705
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0501-02	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamery na zewnątrz budynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IEN.0 1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=708
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-02	5	0303-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0303-02	
mpn=_1211	_1211
na=Wodoodporna puszka montażowa wykonana z aluminium
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IEN.0 1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=712
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02	 z.sz. 3.3	0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0501-02	 z.sz. 3.3
mpn=2:0:093,101211	2:0:093,101211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Adapter słupowy, wykonany z aluminium, o kolorze białym.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IEN.0 1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,1		0.1
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=715
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Extender EXT-POE1 w obudowie hermetycznej + Opaska zaciskowa z blachą montażową przeznaczona jest do montażu obudowy hermetycznej na elementach typu słupy, maszty, elementy konstrukcyjne itp. w sposób nienaruszający struktury elementu nośnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IEN.0 1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=719
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0503-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - REJESTRATOR SIECIOWY DO 32 KAMER IP (parametry zgodne z projektem instalacji elektrycznych niskoprądowych)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IEN.0 1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=722
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Dysk 3,5" do pracy ciągłej, pojemność: 8TB
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IEN.0 1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=725
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0501-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Monitor: Przekątna 19",
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IEN.0 1			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=728
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-10	5	1207-10		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1207-10	
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów i kabli
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=95	95		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=95
jm=m	040
pm=-1
wo=0	95	95				0

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[POZYCJA]
id=730
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-02	5	0102-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0102-02	
mpn=_1211	_1211
na=Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=95	95		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=95
jm=m	040
pm=-1
wo=0	95	95				0

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[POZYCJA]
id=734
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1208-05	
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=0,24	0,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,24
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,24	0,24				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,24	1	0,24						

[POZYCJA]
id=740
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1208-02	
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=95	95		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=95
jm=m	040
pm=-1
wo=0	95	95				0

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[POZYCJA]
id=742
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0203-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane napowietrznie po słupach - Kabel U/FTP LSHF KAT6 zewnętrzny
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=700	700		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=700
jm=m	040
pm=-1
wo=0	700	700				0

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						

[ELEMENT 2]
na=System sygnalizacji włamania i napadu
wa=0
kn=0	0	0
id=746
nu=2.2
cpv=35121700-5	Systemy alarmowe

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=747
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-10	5	1207-10		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1207-10	
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów i kabli
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m	040
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=749
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-02	5	0102-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0102-02	
mpn=_1211	_1211
na=Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m	040
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=753
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1208-05	
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=0,19	0,19		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,19
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,19	0,19				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,19	1	0,19						

[POZYCJA]
id=759
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1208-02	
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m	040
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=761
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0203-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YTDY 6x0,5 mm?
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=500	500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=500
jm=m	040
pm=-1
wo=0	500	500				0

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[POZYCJA]
id=765
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0203-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDY 3x1,5 mm?
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m	040
pm=-1
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=769
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-02	AL-01	0102-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0102-02	
mpn=_1211	_1211
na=Centrala sygnalizacji włamania od 16 do 256 wejść i wyjść
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=772
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-05	AL-01	0114-05		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0114-05	
mpn=_1211	_1211
na=Obudowa centrali, zasilacza, akumulatora, ekspanderów z zasilaczem (natynkowa) z drzwiczkami zamykanymi na klucz
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=775
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0109-02	
mpn=_1211	_1211
na=Akumulator 12V/17Ah
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=778
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-02	AL-01	0105-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0105-02	
mpn=_1211	_1211
na=Ekspander 8 wejść
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=781
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0105-01	
mpn=_1211	_1211
na=Moduł komunikacyjny TCP/IP
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=784
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-05	AL-01	0114-05		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0114-05	
mpn=_1211	_1211
na=Obudowa ekspanderów wraz z transformatorem 230V/20V AC, 75VA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=787
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0109-02	
mpn=_1211	_1211
na=Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC/4A
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=790
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-01	
mpn=_1211	_1211
na=Czujka ruchu PIR z antymaskingiem wraz z uchwytem obrotowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=793
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0108-01	
mpn=_1211	_1211
na=Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=796
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0108-01	
mpn=_1211	_1211
na=Sygnalizator akustyczny zewnętrzny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=799
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0111-02	
mpn=_1211	_1211
na=Manipulator LCD wraz z obudową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-IE.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja okablowania strukturalnego
wa=0
kn=0	0	0
id=802
nu=2.3
cpv=32410000-0	Lokalna sieć komputerowa

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=803
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-03	AT-28	0110-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0110-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących o masie 6-12 kg - Szafa wisząca jednoczęściowa, 18U, 600/600/860 szer./gł./wys. mm., RAL 7035 ( konstrukcja spawana - nośność 50 kg ), kompletna z panelem wentylacyjnym, listwą zasilającą, listwą uziemiającą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=807
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-01	AT-28	0111-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0111-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19" - Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 9005 + Płyta czołowa 1U 12xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 90051310Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 9005
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=812
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-02	AT-28	0111-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0111-02	
mpn=_1211	_1211
na=Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - Adapter LC APC SM duplex + 2xBlachowkręt  do adaptera SC
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=817
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-03	AT-28	0111-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0111-03	
mpn=_1211	_1211
na=Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - KASETA światłowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 osłonek termokurczliwych (biała)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=821
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0104-01	AT-28	0104-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0104-01	
mpn=_1211	_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych - Pigtail   LC/APC OS2 (9/125?m) easy strip 2m + Osłonka spawów (45mm) termokurczliwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=827
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-04	AT-28	0122-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0122-04	
mpn=1211	1211
na=Krosowanie - Patchcord   LC/APC-LC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=831
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0112-02	AT-28	0112-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0112-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Panele krosowe 19" - Panel krosujący 19", modularny na 24xRJ45, nieekranowany, 1U, czarny, skośne porty
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=836
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0112-03	AT-28	0112-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0112-03	
mpn=_1211	_1211
na=Wyposażenie paneli 19" RJ45 - Moduł RJ45 kat. 6, nieekranowany, keystone, beznarzędziowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=840
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-02	AT-28	0122-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0122-02	
mpn=1211	1211
na=Krosowanie - Patchcord U/UTP kat. 6 LSHF żółty, wtyk RJ45 zaciskany, 1m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=844
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0109-02	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - Gniazdo podtynkowe z modułem 2xRJ45 kat. 6, nieekranowany, keystone, beznarzędziowy, puszka do montażu p/t
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=848
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-10	5	1207-10		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1207-10	
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów i kabli
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=85	85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=85
jm=m	040
pm=-1
wo=0	85	85				0

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA]
id=850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-02	5	0102-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0102-02	
mpn=_1211	_1211
na=Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=85	85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=85
jm=m	040
pm=-1
wo=0	85	85				0

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA]
id=854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1208-05	
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=0,22	0,22		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,22
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,22	0,22				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,22	1	0,22						

[POZYCJA]
id=860
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1208-02	
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=85	85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=85
jm=m	040
pm=-1
wo=0	85	85				0

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[POZYCJA]
id=862
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0102-01	AT-28	0102-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0102-01	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel U/UTP LSHF kat.6, 405 drut niebieski
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=250	250		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=250
jm=m kabla	000
pm=-1
wo=0	250	250				0

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=866
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0102-01	AT-28	0102-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0102-01	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel F/UTP kat. 6
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=50	50		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m kabla	000
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=870
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0102-04	AT-28	0102-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0102-04	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Światłowód 1x12E 9/125 LSOH E14
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=50	50		1
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m kabla	000
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=874
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0103-04	AT-28	0103-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2012	KATSRC_UNDEF	KNR AT-28 0103-04	
mpn=_1211	_1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=350	350		1
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.02.00.00 			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=350
jm=m wiązki	000
pm=-1
wo=0	350	350				0

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[ELEMENT 2]
na=Pomiary i uruchomienie
wa=0
kn=0	0	0
id=877
nu=2.4
cpv=45315600-4 	Instalacje niskiego napięcia 

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=878
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0506-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=13	13		1
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=linia	000
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=880
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		kalk. własna		kalk. własna		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	kalk. wC582asna	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Uruchomienie instalacji SSWiN
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		kalk. własna		kalk. własna		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	kalk. wC582asna	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=884
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0117-01	AT-10	0117-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2014	KATSRC_UNDEF	KNR AT-10 0117-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=8	8		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=887
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0117-03	AT-10	0117-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2014	KATSRC_UNDEF	KNR AT-10 0117-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze światłowodowe, metoda reflektometryczna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja kablowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1191
nu=2.5
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1192
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0701-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1,6	1,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,6
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,6	5*0,4*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,6	1	5*0,4*0,8						

[POZYCJA]
id=1197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0705-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura ochronna typu DVK 110
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1209
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		kalk. własna		kalk. własna		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	kalk. wC582asna	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Teletechniczna studnia kablowa typu SK-1 - kompletna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1213
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		kalk. własna		kalk. własna		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	kalk. wC582asna	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Pomarańczowa taśma ostrzegawcza z napisem „Uwaga kabel telekomunikacyjny”
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1217
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0706-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1222
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0702-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1,6	1,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,6
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,6	5*0,4*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,6	1	5*0,4*0,8						

[ELEMENT 1]
na=LIKWIDACJA KOLIZJI ENERGETYCZNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=1040
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Demontaż
wa=0
kn=0	0	0
id=1042
nu=3.1
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1043
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0702-06	9	0702-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 9 0702-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - Przyłącze napowietrzne nN typu AsXSn 4x25 mm2 relacji słup nN nr 137454 – budynek na działce nr 1146/45
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=12	12		1
jm=przył.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=przył.	000
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=1047
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0703-07	9	0703-07		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 9 0703-07	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy - stojak montowany na ścianie - Wysięgnik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1051
nu=3.2
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1052
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0701-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=4,8	4,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,8	15*0,4*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,8	1	15*0,4*0,8						

[POZYCJA]
id=1054
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0701-05	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=11,84	11,84		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,84
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	11,84	37*0,4*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,84	1	37*0,4*0,8						

[POZYCJA]
id=1057
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0706-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=52	52		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=52
jm=m	040
pm=-1
wo=0	52	52				0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[POZYCJA]
id=1062
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0702-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=4,8	4,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,8	15*0,4*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,8	1	15*0,4*0,8						

[POZYCJA]
id=1064
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0702-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=11,84	11,84		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,84
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	11,84	37*0,4*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,84	1	37*0,4*0,8						

[POZYCJA]
id=1067
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0705-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura DVK 110 kolor niebieski
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=52	52		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=52
jm=m	040
pm=-1
wo=0	52	52				0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[POZYCJA]
id=1073
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-01	5	0113-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0113-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - Rura BE(SV) AROT o 75, Klamerki COT36, Taśma COT 37
na5=Rury ochronne z PCW o C59Br.do 80 mm - Rura BE(SV) AROT C3B8 75, Klamerki COT36, TaC59Bma COT 37
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 2]
na=Roboty kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1080
nu=3.3
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1081
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-04	5	0707-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0707-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YAKY 4x120mm2, Folia niebieska z napisem „UWAGA KABEL”
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=m	040
pm=-1
wo=0	40	40				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=1093
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0707-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel NA2XY-J 4x35mm2, Folia niebieska z napisem „UWAGA KABEL”
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=1105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0713-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Przewód AsXSn 4x25 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=1115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		kalk. własna		kalk. własna		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	kalk. wC582asna	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Osłonka końca przewodu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0906-03	5	0906-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0906-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - Ogranicznik przepięć 1310SE 30.166 - 0,66/5, Zaciski jednostronnie przebijające izolację do połączenia kabla z przewodami NLK
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1126
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-05	5	0201-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0201-05	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 - Linka Ly 16mm2 450/750 V kolor żółto-zielony – połączenie ograniczników z bednarką
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.EL.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0726-10	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa AL 35mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0726-10	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa AL 25mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1142
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-01	5	0726-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0726-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa Cu 16mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-12	5	0726-12		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0726-12	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablowa AL 120mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1154
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0508-07	5-10	0508-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0508-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw - Mufa kablowa na kabel YAKY 4x120 mm2sztucznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 2]
na=Złącze kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1168
nu=3.4
cpv=45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1169
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0402-06	5	0402-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0402-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Złącza napowietrzne Zn-60 - Złącze kablowe ZK1e-1P-S
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Roboty organizacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=1173
nu=3.5
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		kalk. własna		kalk. własna		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	kalk. wC582asna	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Powykonawcza mapa geodezyjna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1176
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		kalk. własna		kalk. własna		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	kalk. wC582asna	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyłączenie i włączenie sieci energetycznej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		kalk. własna		kalk. własna		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	kalk. wC582asna	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Uzgodnienia z Zakładem Energetycznym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1180
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		kalk. własna		kalk. własna		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	kalk. wC582asna	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Dokumentacja powykonawcza
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Pomiary pomontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1182
nu=3.6
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1183
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1301-01.01	18	1301-01.01		0
pd5=ELEKTROMONTAC5BB wyd.IV 1985	KATSRC_UNDEF	KNP 18 1301-01.01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1185
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1327-01.02	18	1327-01.02		0
pd5=ELEKTROMONTAC5BB wyd.IV 1985	KATSRC_UNDEF	KNP 18 1327-01.02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Pomiar linii kablowej 4-żyłowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=3	3		1
jm=odc	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=odc	000
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1187
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1305-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=1	1		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=prób.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1189
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1304-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
F41787963C20B90310A48208A7696C8A
