[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.12.200.13
nan=INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	2	4	1	5	2	1	0
own=2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=złoty		1	02.11.2020 11:37:20
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	
nfn=PRACOWNIA  PROJEKTOWA  "WYKRZYKNIK",
nb=PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS 45 BUJAKÓW,                           
ab=UL. SZKOLNA 1C, 43-196 MIKOŁÓW-BUJAKÓW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240802_1 MIKOŁÓW. OBRĘB EWIDENCYJNY: 0003 BUJAKÓW DZIAŁKI NR 1146/45, 979/45, 1147/45 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV
ni=GMINA MIKOŁÓW Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
ai=ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów,
br=SANITARNA-INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
dt=czerwiec 2023	0
cpv=45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
pcn=sekocenbud I kwartał 2023
kln=1310KODY CPV:1310131045330000-7 Instalacje c.o.131045330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne131045331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza131045331200-8 Wentylacja i klimatyzacja131045331110-0 Instalowanie węzłów ciepła1310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACJI-NAWIEW/WYWIEW -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=5980
nu=1

[POZYCJA]
id=32439
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostat nawiewny D125
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2+1+2+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32432
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostaty kołowe typ D100
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						
ko=				
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54225
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D125
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						
ko=				
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54227
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D160
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=0	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	13+11						
ko=				
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47317
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D200
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32460
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
mpn=_1211
na=Kratki nawiewne i wywiewne prostokątne o obwodzie do 1800mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=0	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	*L=300			
wo=6	1	2+2+2						
ko=	*L=200			
wo=6	1	2+3+1						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32502
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica D 125
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=0	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51726
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Klapy zwrotne
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32509
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 100 mm -D100
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54224
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów D125
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=0	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	2+1+1+2+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54223
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica D 160
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=0	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	13+9+1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54219
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica D 160 - IRIS
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32530
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica D 200
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1+5						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54221
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm - A=200
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1+1+1+1						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54222
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm - A=250
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46172
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnica D 355
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+1+1						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54228
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Króciec osiatkowany D 355
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32583
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanałowy dla centrali wentylacyjnjej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=18
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53107
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanałowy rurowe dla układów indywidualnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=19
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51733
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Komora wyrzutowa z blachy stalowej ocynk - L=1500, B=500, H=300
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=20
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=42622
pd=KNR 2-17 0146-0400	KNR	2-17 0146-0400	2-17	0146-0400		0
na=Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=21
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=42632
pd=KNR 2-17 0145-0100	KNR	2-17 0145-0100	2-17	0145-0100		0
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D o średnicy 315mm-zintegrowane
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=22
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=47324
pd=KNR 2-17 0145-0100	KNR	2-17 0145-0100	2-17	0145-0100		0
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D o średnicy 125mm-
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=23
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn= 

[PRZEDMIAR]
ko=	*L=213			
wo=1	1	1						
ko=				

[POZYCJA]
id=54218
pd=KNR 2-17 0145-0100	KNR	2-17 0145-0100	2-17	0145-0100		0
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D o średnicy 200mm-
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=24
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn= 

[PRZEDMIAR]
ko=	*L=340			
wo=1	1	1						
ko=				

[POZYCJA]
id=42642
pd=KNR 2-17 0148-0500	KNR	2-17 0148-0500	2-17	0148-0500		0
na=Podstawy dachowe prostokątne typ B DN 200mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=25
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn= 

[PRZEDMIAR]
ko=	*L=100			
wo=1	1	1						
ko=				

[POZYCJA]
id=54216
pd=KNR 2-17 0148-0500	KNR	2-17 0148-0500	2-17	0148-0500		0
na=Podstawy dachowe prostokątne typ B DN 200mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=26
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn= 

[PRZEDMIAR]
ko=	*L=100			
wo=1	1	1						
ko=				

[POZYCJA]
id=53116
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D125 - PREWÓD OKRĄGŁY
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=27
ob=0	4,86		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,86	1	0,12+0,12+0,06+0,09+0,82+0,06+2,22+0,63+0,15+0,11+0,28+0,08+0,12+0,22*2+0,06-0,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53121
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D160 -PRZEWÓD OKRĄGŁY
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=28
ob=0	4,74		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,74	1	0,28+0,22+0,6+0,9+0,22+0,28+0,39+0,46+0,85+0,12+0,08+0,64+0,11+0,09-0,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53126
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D200 - PRZEWÓD OKRAGŁY
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=29
ob=0	17,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,6	1	0,07+0,44+0,94+0,39+0,27+0,31+0,44+0,22+0,38+0,89+0,63+0,76+0,07+0,17+0,3+0,24+0,6+0,3+0,78+0,28+1,66+0,17+0,8+2,43+3,77+0,33+0,31+0,45+0,2-1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54215
pd=	KNR	2-17 0122-0	2-17	0122-0		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D355 - PRZEWÓD OKRAGŁY
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=30
ob=0	2,56		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,56	1	0,26+0,71+0,07+0,63+0,68+0,64+0,07-0,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46153
pd=KNR 2-17 0149-0200	KNR	2-17 0149-0200	2-17	0149-0200		0
na=Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy  d= 200-315 mm w układach kanałowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=31
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=46162
pd=KNR 2-17 0145-0100	KNR	2-17 0145-0100	2-17	0145-0100		0
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D o średnicy 200mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=32
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=54120
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0119-02	2-17	0119-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % -FLEX
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=33
ob=0	24,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-01-ETAP I

[PRZEDMIAR]
wo=24,45	1	11,45+2,2+2,2+1,5+1,8+1,8+1,5+1,5+0,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54226
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=34
ob=0	39,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-01-ETAP I

[PRZEDMIAR]
wo=39,57	1	0.21*2+0.1+0.74*2+0.04+0.18*3+0.1*2+0,84*3+0,51*2+0,21*2+0,19+0,08+0,18*3+0,67*14+0,07*2+0,91*2+0,21*2+0,1+0,69*2+0,11*2+0,31+0,11+0,36*6+0,53*11+0,06*2+0,13+0,35+0,1+0,25+0,3+0,08+0,36+0,3*5+0,14*3+0,07*2+0,06*2+0,5*2+0,16*2+0,3+0,37*2+0,08+0,11*2+0,06+0,12+0,02+0,14*3+0,15*4+0,15*5+0,04+0,38*2+0,1+0,06+0,05+0,07*2+0,03+0,25+0,06+0,04+0,06*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6255
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=35
ob=0	85,04		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=85,04	1	0.23+1.09*3+2.7*2+0.35+0.58+1.27+1.08*2+0.47+1+0.79+3.09*2+0.17*1+0.41+0.24+0.53+1.56+0.81+0.46+1.67+0.47+1.06+0.54+0.47+1.65+0.29+1.52*3+0.86+1.25+1.15+0.35+0.54+0.16+0,38+0.91+0.1+0.4+0.24+0.75*5+1.01+1.03*4+1.12*4+0.45*2+1.46*4+0.16+0.49+0.58+0.97+1.67+0.42+0.96+0.23+0.53+0.81+0.85+1.62*2+0.59+0.08+0.27+1.71+1.46+0.13+0.72+0.61+0.2+0.91+0.1+0.33+0.63+0.18+0.16+0.26+0.58+0.51*2+0.2*2+0.1+0.1+0.16+0.2*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6275
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0313-04	2-16	0313-04		1
mpn=_1211
na=Izolcja kanałów wentylacyjnych matą z wełny mineralnej gr. 40 mm z folią Al.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=36
ob=0	114,61		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=114,61	1	#p34+#p35-#p37						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6281
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0313-08	2-16	0313-08		1
mpn=_1211
na=Izolcja kanałów wentylacyjnych matą z wełny mineralnej gr. 80 mm z folią Al.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=37
ob=0	10		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32673
pd=KALK. INDYWID		 KALK. INDYWID 		KALK. INDYWID 		0
na=Otwory rewizyjne dla przewodów  kanałowych okragłych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=38
ob=0	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=32675
pd=KALK. INDYWID		 KALK. INDYWID 		KALK. INDYWID 		0
na=Otwory rewizyjne dla przewodów  kanałowych prostokątnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=39
ob=0	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 1]
na=URZĄDZENIA WENTYLACYJNE -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=24510
nu=2

[POZYCJA]
id=24541
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-03	2-17	0322-03		1
mpn=_1211
na=Nagrzewnica elektryczna kołowa dn 200mm - N2 + STEROWNIK1310 Qg=2,0 kW/230V
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54214
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-04	2-17	0322-04		1
mpn=_1211
na=Nagrzewnica elektryczna kołowa dn 355mm - N1+ STEROWNIK1310 Qg=4,0 kW/400V
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47310
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-03	2-17	0322-03		1
mpn=_1211
na=Filtr kanałowy dn 200 w obudowie z króćcami kołowymi, klasy G3 - F
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47302
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-03	2-17	0322-03		1
mpn=_1211
na=Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z krzyżowym  odzyskiem ciepła  w wykonaniu zewnętrznym, wersja leząca  z nóżkami - AHU1 + STEROWNIK + NAGRZEWNICA13101310z sekcjami:1310-wentylatorową,1310- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F4/G4)1310-Wymiennikiem krzyżowym z by-pasem spr>75%1310-nagrzewnica kanałowa elektryczna kołowa dn                   355mm, Qel=4,0kW/400V1310Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=24613
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn160mm - 300m3/h - FAN-wc13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =300m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,15  kW/230V1310L= 35 db(A)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47294
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn100mm - FAN-m213101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =60m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,05  kW/230V1310L= 30 db(A)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54211
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn100mm - FAN1a13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =60m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,05  kW/230V1310L= 30 db(A)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47270
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn160mm - 250 m3/h - FAN-2W13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =250m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,15  kW/230V1310L= 35 db(A)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54212
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn160mm - 250 m3/h - FAN-2n13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =150m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,15  kW/230V1310L= 35 db(A)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54213
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn160mm - 250 m3/h - FAN--s13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =150m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,15  kW/230V1310L= 35 db(A)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47286
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn200mm - FAN-w13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =250m3/h1310 pn.0909                                =80Pa1310Qel                                                   0,175  kW/230V1310L= 35 db(A)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47278
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn125mm - FAN-m113101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =150m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,05  kW/230V1310L= 32 db(A)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45484
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vn.090909                 =10-20m3/h1310Qel                                                   0,305  kW/230V1310Wraz z:1310-funkcja on/off1310-czerpnia ścienna1310-rura teleskopowa dn 1101310-element nawiewny dn 110mm regulowany1310-grzałka elektryczna wbudowana1310-filtr G3 wbudowany
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50226
pd=	KNR	2-17 0204-0	2-17	0204-0		1
mpn=_1211
na=Nawietrzak okienny -NW
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=24677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0410-03	5	0410-03		1
mpn=_1211
na=Montaż regulatorów do wentylatorów j.w.
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=0	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p44+#p45+#p46+#p47+#p48+#p49+#p50+#p51						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA C.O. -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=12127
nu=3

[POZYCJA]
id=45492
pd=KNNR 4 0404-0101#analogia	KNNR	4 0404-0101#analogia	4	0404-0101#analogia		0
na=Rurociągi  z rur z tworzywa wielowarstwowe do  instalacji sanitarnych i c.o.  w zwojach   PE-Xc/Al/PE o połączeniach zaciskanych  o  średnicy dz-16x2,0 mm, na ścianach i w bruzdach  budynków
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0	380		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380						

[POZYCJA]
id=53148
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		1
mpn=_1211
na=Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz 20x2,0 wraz z ksztaltkami jak w zestawieniu materiałowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=53164
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02	0-13	0128-02		1
mpn=_1211
na=Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz 26x3,0 wraz z ksztaltkami jak w zestawieniu materiałowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=0	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=53177
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		1
mpn=_1211
na=Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz 32x3,0 wraz z ksztaltkami jak w zestawieniu materiałowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=0	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=12265
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-01	INSTAL	0307-01		1
na=Płukanie instalacji c.o.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=0	485		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=485	1	#p55+#p56+#p57+#p58						
ko=				

[POZYCJA]
id=40883
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
na=Próby szczelności instalacji c.o.- dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=0	485		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=485	1	#p59						

[POZYCJA]
id=12273
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
na=Zawór kulowy  Dn15
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37124
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
na=Zawór kulowy  Dn20
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37109
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
na=Zawór kulowy  Dn25
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37129
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
na=Zawór kulowy  Dn32
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37134
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=37140
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01	2-15	0530-01		1
mpn=1211
na=Termometry bimet.100mm, zk.temp.0-120°C
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=37145
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-02	2-15	0530-02		1
mpn=1211
na=Manometry montowane w gotowej tulei
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=12302
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Głowice termostatyczne
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=0	25		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=37156
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
na=Zawór powrotny 4 prosty półśr. samouszcz. dn 15
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=0	25		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=12401
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/400mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2						

[POZYCJA]
id=47129
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/520mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[POZYCJA]
id=47134
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/600mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=18
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47139
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/920mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=19
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	4+1						

[POZYCJA]
id=47149
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/800mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=20
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47154
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/1000mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=21
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47164
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600o/400mm ocynkowane
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=22
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=47159
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/1320mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=23
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47169
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600o/520mm ocynkowane
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=24
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2						

[POZYCJA]
id=47174
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600o/720mm ocynkowane
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=25
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47179
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600o/920mm ocynkowane
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=26
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=45520
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik łazienkowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=27
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=12481
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rury przyłączne h o śr. zewn. 20 mm do grzejników
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=28
ob=0	25		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=47184
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rozdzielacz mosiężny zasilanie i powrót z wkładkami termosatycznymi oraz szafką rozdzialaczową poddrynkową 6 obw.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=29
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47188
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rozdzielacz mosiężny zasilanie i powrót z wkładkami termosatycznymi oraz szafką rozdzialaczową poddrynkową 9 obw.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=30
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47192
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rozdzielacz mosiężny zasilanie i powrót z wkładkami termosatycznymi oraz szafką rozdzialaczową poddrynkową 10 obw.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=31
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12487
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
na=Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=32
ob=0	485		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=485	1	485						

[POZYCJA]
id=54166
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE gr. 25 mm dw 18
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=33
ob=0	349		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=349	1	324+25						

[POZYCJA]
id=54174
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE gr. 25 mm dw 22
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=34
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=54182
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE gr. 25 mm dw 25
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=35
ob=0	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=54190
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-14	0-34	0110-14		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Otulina z pianki PE gr. 40 mm dw 35
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=36
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=12485
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=37
ob=0	25		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=WODA ZIMNA, CIEPŁA, CYRKULACJA-STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=11347
nu=4

[POZYCJA]
id=11348
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		1
na=Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-XC w zwojach  16x2,0
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0	180		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=11362
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		1
na=Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-XC w zwojach  20x2,0
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=0	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=11384
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02	0-13	0128-02		1
na=Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-XC 26x3,0
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=0	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=11400
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		1
na=Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-XC 32x3,0
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=0	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=47243
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		1
na=Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-XC 40x3,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=0	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=11548
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11560
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03	2-15	0132-03		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11566
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11620
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawór regulacyjny do cwu dn 15
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=54191
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawór - FILTR DO WODY
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47254
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawór regulacyjny 3 drogowy antypopażeniowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=0	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	*umywalki			
wo=8	1	7+#p121						
ko=	*zlewy			
wo=2	1	#p124+#p125						

[POZYCJA]
id=11642
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór anstyskażeniowy klasy EA dn 25
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11721
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=0	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p102						

[POZYCJA]
id=11728
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii  o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=0	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p102						

[POZYCJA]
id=11735
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do WC o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=11752
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bat. czerp. Umywalkowa, stojąca
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=0	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=44704
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Zestaw natryskowy natynkowy z baterią termostatyczną wbudowaną
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=0	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=11769
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bat. czerp. dla zlowozmywaka-stojaca
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=18
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11780
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 15mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=19
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11784
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=20
ob=0	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	4+7+#p121						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11791
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=21
ob=0	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	6+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54194
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=22
ob=0	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p114+#p115						

[POZYCJA]
id=54195
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp bezrantowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=23
ob=0	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=54196
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp NSP bezrantowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=24
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=54198
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-02	2-15/GEBERIT	0105-02		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=25
ob=0	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p113						

[POZYCJA]
id=54200
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-02	2-15/GEBERIT	0102-02		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do pisuaru montowane przy ścianie masywnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=26
ob=0	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=54202
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-02	2-15/GEBERIT	0104-02		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=27
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p117						

[POZYCJA]
id=54201
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0203-04	2-15/GEBERIT	0203-04		1
mpn=_1211
na=Armatura spłukująca pisuary elektroniczna sterowana podczerwienią, zasilanie baterią
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=28
ob=0	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p118						

[POZYCJA]
id=54203
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż umywalek 60cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=29
ob=0	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47259
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uwywalka dla NSP
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=30
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54204
pd=		  		 		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zestaw pochwytów umywalki z lustrem dla NSP
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=31
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=55266
pd=		  		 		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zestaw pochwytów wc dla NSP
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=32
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11857
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-04	2-15	0220-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zlewozmywak 2-kom.z pł.ociek.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=33
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11866
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-04	2-15	0220-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zlew  1-kom. ze st.nierdz.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=34
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11875
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=35
ob=0	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p120+#p121+#p118+#p124+#p124						

[POZYCJA]
id=11880
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=36
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p125						

[POZYCJA]
id=11889
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=37
ob=0	340	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	#p92+#p93+#p94+#p95+#p96						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=11923
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=38
ob=0	340		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	#p128						

[POZYCJA]
id=13486
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE podtynkowa gr. 6 mm dw 18 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=39
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=13493
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE podtynkowa gr. 6 mm dw 22 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=40
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=13500
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE podtynkowa gr. 6mm dw 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=41
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=13507
pd=	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE podtynkowa gr. 6 mm dw 35 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=42
ob=0	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=54207
pd=	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE podtynkowa gr. 6 mm dw 42 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=43
ob=0	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=13514
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)  - dw 18mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=44
ob=0	130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[POZYCJA]
id=54210
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) - dw 22 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=45
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=54208
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) - dw 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=46
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=54209
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.40 mm (S) - dw 35
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=47
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=45827
nu=5

[POZYCJA]
id=45828
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0501-01	2-15	0501-01		1
na=Pompa ciepła powietrzna split jednostka zewnętrzna oraz wewnętrzna moduł wen (czynnik R32)090909090909091310moc grzewcza modulowana 12kW (sprężarka inwertorowa sterowana falownikiem); SCOP=4,21090909090909091310wbudowany sterownik + czujnik temperatury zew.090909090909091310090909090909091310wbudowane źródło szczytowe grzałka 5-stopniowa 3/6/9/kW090909090909091310zabudowany 3-drogowy zawór przeł. CO/CWU090909090909091310zabudowana pompa obiegowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47196
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0501-01	2-15	0501-01		1
na=Podgrzewacz cwu wężownicowy z podwójną wężownica dostosowaną do pracy z pompą ciepła o mocy grzewczej 12 kW1310Pojemność V=500 dm 31310Wraz z króććem do podłączenia grzałki elektrycznej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47204
pd=		  		 		0
na=Grzałka elektryczna dla podgrzewacza cwu o mocy Qg=Qel=4,5 kW/400V wraz z czujnikiem temperatury i systemem automatyki, nastawy temp. Zadanej w zbiorniku
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=0	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=45855
pd=ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
na=Pompa obiegowa c.o. główna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47216
pd=ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
na=Pompa obiegowa cyrkulacyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=45870
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
na=Zewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=0	1		1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=45880
pd=		  		 		0
na=Zestaw spustowy, osprzęt
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=45882
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-02	2-15	0409-02		1
na=Zawór mieszający trójdrogowy dn25
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45906
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0301-02	7-08	0301-02		1
na=Siłownik zaworu mieszającego - dostosowany do automatyki
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=0	1		1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=45918
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-03	4	0511-03		1
na=Naczynie wzbiorcze co: V=50dm31310przeponowe, 6 bar,1310z zaworem flow jet DN25
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47211
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-03	4	0511-03		1
na=Naczynie wzbiorczewoda zimna: V=35m31310przeponowe, 6 bar,1310z zaworem  DN25
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47206
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-03	4	0511-03		1
na=Naczynie wzbiorcze co: V=18dm31310przeponowe, 6 bar,1310z zaworem flow jet DN25
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=45923
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0413-01	2-20	0413-01		1
na=Zawór bezpieczeństwa:1310; 1"; d=20mm,1310ciśnienie początku otwarcia 3 bar
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45928
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45938
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna32mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47224
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
na=Zawór antyskażeniowy typ EA  DN 32
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45954
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-10	0-35	0216-10		1
na=Filtr siatkowyDN 15
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=45962
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-11	0-35	0216-11		1
na=Filtr siatkowy DN 32
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=18
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=53194
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=_1211_
na=Rura PE100 SDR11 dz 40
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=19
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=45970
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-13	0-35	0216-13		1
na=Zawór do napełniania i opróżniania instalacji  DN15
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=20
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=45974
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
na=Zawór kulowy mosiężny o podłączeniu gwintowanym DN15
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=21
ob=0	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45984
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
na=Zawór kulowy mosiężny o podłączeniu gwintowanym DN25
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=22
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45979
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
na=Zawór kulowy mosiężny o podłączeniu gwintowanym DN20
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=23
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45989
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
na=Zawór kulowy mosiężny o podłączeniu gwintowanym DN32
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=24
ob=0	25		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45999
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-02	2-20	0312-02		1
na=Termometry techniczne proste o długości króćca 30-50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=25
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46004
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-05	2-20	0312-05		1
na=Manometry z rurką syfonową i kurkiem manometrycznym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=26
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46014
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0401-01	2-20	0401-01		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 15 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach1310Rury stalowe bez szwu DN 15
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=27
ob=0	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46021
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0401-01	2-20	0401-01		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 20 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach1310Rury stalowe bez szwu DN 20
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=28
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46028
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0401-02	2-20	0401-02		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 25 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach1310Rury stalowe bez szwu DN 25
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=29
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47236
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0401-02	2-20	0401-02		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 32 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach1310Rury stalowe bez szwu DN 32
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=30
ob=0	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46035
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1512-01	2-02	1512-01		1
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=31
ob=0	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=46073
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=32
ob=0	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46077
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=33
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=46091
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0313-01	2-16	0313-01		1
na=Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm  dla rurociagow dn 15-32mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=34
ob=0	20,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20,3	1	70*0,29						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46115
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z zaworem stopowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=35
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=46121
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0517-02	2-15	0517-02		1
na=Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=36
ob=0	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=13633
nu=6

[POZYCJA]
id=13871
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p114+#p115						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13878
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=0	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p108						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13642
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej z kołnierzem uszczelniajacym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=0	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=13647
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13656
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13665
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=0	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	35-17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53200
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=0	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	10-7						

[POZYCJA]
id=13674
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rura wywiewna kompletna PVC fi 110
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=13690
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		1
mpn=_1211
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13696
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-01	2-15	0217-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54148
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=0	8,55		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=8,55	1	(#p178+#p179+#p180+#p181)*0,3*0,5-3,6						

[POZYCJA]
id=54146
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
mpn=1211
na=Zasypanie ziemią z ukopów - PIASEK ZASYPOWY
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=0	8,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=8,3	1	10-1,7						

[ELEMENT 1]
na=DROBNE ROBOTY BUDOWLANE -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=53003
nu=7

[POZYCJA]
id=53004
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=53006
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-07	4-01	0333-07		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=0	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=53008
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=0	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=53010
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=0	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=53012
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=0	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=53014
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-12	4-01	0333-12		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=53016
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-13	4-01	0333-13		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=53018
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=53020
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=53030
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-01	4-01	0323-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=0	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=53040
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=0	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=53050
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=0	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=53060
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=0	27		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	20+5+2						

[POZYCJA]
id=53070
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=53082
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-02	4-01	0705-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=53091
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=0	144		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	72*2						

[POZYCJA]
id=53099
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0706-03	4-01	0706-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[SUMA KONTROLNA]
F0D0FFB744C8CE9BA17AF1B7933E16E7
