[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.33
nan=ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LKS 45 BUJAKÓW
pe=3
op=1
opn=1	0	0	0	0	1	0	8	0	10	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nb=ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LKS 45 BUJAKÓW1310
ab=43-196 MIKOŁÓW-BUJAKÓW1310UL. SZKOLNA 1C1310DZ. NR 979/45, 1146/45, 1147/45
ni=GMINA MIKOŁÓW / MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ai=43-190 MIKOŁÓW1310UL. RYNEK 16 / KONSTYTUCJI 3 MAJA
br=ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE
dt=14.04.2023
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45223200-8	Roboty konstrukcyjne
cpv=45262500-6	Roboty murarskie i murowe
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45432210-9	Wykładanie ścian
cpv=45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
cpv=45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
cpv=45223821-7	Elementy gotowe
cpv=45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
pcn=1 KWARTAŁ 2023

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=2	4
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	KLAUZULE131013101310PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:13101310"ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LKS 45 BUJAKÓW"13101310ADRES INWESTYCJI: 1310131043-196 MIKOŁÓW-BUJAKÓW1310UL. SZKOLNA 1C1310DZ. NR 979/45, 1146/45, 1147/4513101310ZAMAWIAJĄCY: 13101310GMINA MIKOŁÓW / MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI131043-190 MIKOŁÓW1310UL. RYNEK 16 / KONSTYTUCJI 3 MAJA13101310OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU/ROBÓT13101310Dokumentacja dotyczy następującego zakresu robót w zakresie:1310• konstrukcji1310• architektury1310• zagospodarowania terenu13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA13101310(Opis sposobu obliczenia ceny oferty i wartości kosztorysu inwestorskiego).131013101. METODA I PODSTAWY OPRACOWANIA KOSZTORYSU13101310- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej1310- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego1310- Dokumentacja Projektowa (DP)1310- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)1310- Przedmiar robót będący integralną częścią dokumentacji projektowej1310- Jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów pracy, sprzętu i środków transportu technologicznego dla danej roboty (jednostki przedmiarowej) ustalone przez wykonawcę kosztorysu na podstawie analizy indywidualnej.1310- Ceny jednostkowe z cenników i innych publikacji1310- Obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od towaru i usług (pkt.2)13101310Uwaga!1310Podane w niektórych pozycjach przedmiarów robót (kodach pozycji) numery tablic KNR-ów stanowią jedynie podstawę opisu robót i niezbędnych czynności do wykonania danej roboty przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia.1310Normy i nakłady z podanych podstaw wyceny podanych w przedmiarze nie są wiążące dla Wykonawców - nazwy i ilości normatywnych nakładów rzeczowych R, M i S w poszczególnych pozycjach można modyfikować, dopasowując je do opisu robót w pozycji przedmiarowej i specyfiki robót zawartej w DP. Przedmiar należy rozpatrywać w powiązaniu z  Dokumentacją Projektową. 1310Wiążące są rozwiązania i technologie robót podane w DP, oraz ilości jednostek podane w przedmiarze. W przypadku stwierdzenia ewentualnych błędów w wyliczeniu ilości robót w przedmiarze, lub jakiejkolwiek niezgodności przedmiaru z dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Zamawiający po uzgodnieniach dokona stosownych korekt.1310
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	131013101310131013101310131013101310131013101310131013102. INFORMACJA O PODATKU VAT.13101310Po opracowaniu (wyliczeniu) kosztorysu należy wyliczyć należną kwotę podatku VAT w obowiązującej wysokości i doliczyć do wyliczonej kwoty netto kosztorysu. 1310Suma wyliczonego kosztorysu i naliczonego obowiązującego podatku VAT stanowi cenę.131013103. USTALONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE, NIE OKREŚLONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ CENY KOSZTORYSOWEJ .13101310Roboty należy prowadzić przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu robót czas ich wykonywania, oraz zabezpieczenia stanowisk roboczych zgodnie z planem BiOZ. 1310Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego (wycenie) należy zatem uwzględnić w kosztach pośrednich koszt wszystkich niezbędnych do wykonania całości zadania prac towarzyszących i robót tymczasowych.131013103.1. Wyszczególnienie i opis innych ewentualnych prac towarzyszących i robót tymczasowych. 1310- montaż i demontaż obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 1310- wyposażenie zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, rusztowania i pomosty robocze, drabiny i inny sprzęt nie ujęty osobno w pozycjach przedmiaru i w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru), 1310- tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze  źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 1310- pomiary geodezyjne nie ujęte w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru wraz z ewentualną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,       1310- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu i nadzorów branżowych, 1310- odwodnienie i zabezpieczenie wykopów, 1310- badania jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego,  1310- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót,131013104. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PODZIAŁU KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA OBIEKTY, ODCINKI, ETAPY, CZĘŚCI, ELEMENTY ITP.13101310Zgodnie z przedmiarem i ewentualnym harmonogramem robót.131013105. UWAGA!1310WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW, URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW, KTÓRE ZOSTAŁY UŻYTE W DOKUMENTACJI, TJ. OPISIE TECHNICZNYM, NA RYSUNKACH ORAZ W PRZEDMIARACH ROBÓT SŁUŻĄ USTALENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA ORAZ OKREŚLENIA WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH POD WARUNKIEM, ŻE ZAPEWNIĄ UZYSKANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH OD PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ORAZ POSIADAJĄ STOSOWNE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (SL)	0
id=911	1
jm=r-g	149
ce=27.84	1672527600
cw=27.84	PLN
il=-0

[RMS ZEST 632]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=255
nu=1
cpv=45000000-7
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=256
nu=1.1
cpv=45100000-8
wn=	

[POZYCJA]
id=1615
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		0
mpn=1211
na=Odbicie uszkodzonych i spękanych tynków zewnętrznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=110
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	<poniżej gruntu - szacunkowo> 40					
scn=40	1					
wo=70	1	<powyżej gruntu - szacunkowo> 70					
scn=70	1					

[POZYCJA]
id=1625
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-01	4-01	0104-01		0
mpn=1211
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=45.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45.11	1	<do izolacji od zewnątrz> (10.6*2+0.4*2+11.05)*1.05*1.3					

[POZYCJA]
id=1628
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05 0108-08 	4-01	0108-05	 0108-08 	0
mpn=36:0:1009101211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=45.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45.11	1	#p2					

[POZYCJA]
id=9494
pd=						0
mpn=36:0:1009101211
na=Koszt utylizacji ziemi
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=45.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45.11	1	#p2					

[ELEMENT 2]
na=Roboty konstrukcyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=3640
nu=1.2
cpv=45223200-8
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Zbrojenie i elementy stalowe
wa=0
kn=0	0	0
id=4157
nu=1.2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=4055
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		0
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - stal B500SP
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.58
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.49	1	<płyta stropowa> 0.4873					
wo=0.02	1	<słup S-1> 0,0206					
wo=0.07	1	<daszek nad wejściem> 0,0727					

[POZYCJA]
id=4192
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1116-07	2-02	1116-07		0
mpn=1211
na=Zbrojenie siatką stalową R295
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=157.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=157.05	1	<siatka zbrojeniowa R295 - 1,1172 t> #p10					

[POZYCJA]
id=4149
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-05 0208-05	2-05	0208-05		0
mpn=1211
na=Konstrukcja stelażu pod centralę
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.56
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	0,558					

[ELEMENT 3]
na=Elementy żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=4158
nu=1.2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=4221
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0247-05	2-02	0247-05		0
mpn=121,0:2,0911
na=Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	<słup S-1> 0,25<bok 1>*0,25<bok 2>*3,2					

[POZYCJA]
id=4199
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0249-03	2-02	0249-03		0
mpn=121,0:2,0911
na=Wieńce w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.67	1	<wieńce> 0,25<szerokość>*0,3<wysokość>*(16,57*2+8,5*5)					

[POZYCJA]
id=4175
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0246-01	2-02	0246-01		0
mpn=121,0:2,0911
na=Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5 m2 w deskowaniu systemowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=157.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=149.13	1	<strop> 16,57*9,0					
scn=149.13	1					
wo=7.92	1	<daszek nad wejściem> 3,22*2,46					
scn=7.92	1					

[POZYCJA]
id=4185
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0246-04	2-02	0246-04		0
mpn=121,0:2,0911
na=Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=149.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=149.13	1	#p10A					

[POZYCJA]
id=4215
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0246-04	2-02	0246-04		0
mpn=121,0:2,0911
na=Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=7.92	1	#p10B					

[POZYCJA]
id=4210
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		0
mpn=1211
na=Nadproża prefabrykowane L19/9
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=27.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	<D150> 1,5*12					
wo=9.6	1	<D120> 1,2*8					

[POZYCJA]
id=7244
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		0
mpn=1211
na=Nadproża prefabrykowane nad drzwiami w ściankach działowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=23.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.7	1	<ścianki działowe> 1,8*2+1,3*11+1,2*3+1,1*2					

[ELEMENT 2]
na=Roboty murarskie i murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=3639
nu=1.3
cpv=45262500-6
wn=	

[POZYCJA]
id=3641
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0108-03	2-02	0108-03		0
mpn=1211
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=279.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=244.85	1	<ściany nadziemia> (2,97*2+4,45*2+4,45*2+4,45*2+8,75*3+2,72*2+0,12*2+4,14*2+0,12*2)*3,35					
wo=9.52	1	<minus otwory - okna> 1,05*1,2*6+0,7*0,7*4					
wo=7.9	1	<minus otwory - drzwi i przejścia> 1,22*2,2+1,46*2,2+1,0*2,0					
wo=16.91	1	<attyki> (2,97+4,45+4,45+4,45+8,75*2)*0,5					

[POZYCJA]
id=9493
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0124-01	2-02	0124-01		0
mpn=1211
na=Słupy prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	<wejście> 2,6					

[POZYCJA]
id=3647
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0127-03	2-02	0127-03		0
mpn=1211
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=152.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=123.54	1	<działówki> (2,72*2+4,2*2+4,2*2+4,2+1,88*2+1,56+1,4+2,72*2+2,0*2)*2,9					
wo=29.41	1	<minus otwory - drzwi i przejścia> 1,46*2,2+1,0*2,0*8+0,9*2,0*3+0,8*2,0*3					

[ELEMENT 2]
na=Roboty izolacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=1500
nu=1.4
cpv=45320000-6
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Izolacja fundamentów
wa=0
kn=0	0	0
id=1580
nu=1.4.1
wn=	

[POZYCJA]
id=3574
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0726-03	4-01	0726-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p1A					

[POZYCJA]
id=1524
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0105-04	AT-40	0105-04		0
mpn=121,1:0,0911
na=Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=44.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=44.1	1	<stary budynek> (10,6*2+0,4*2+11,05*2)*1,0					

[POZYCJA]
id=3658
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0102-03	9-15	0102-03		0
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=44.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=44.1	1	<ściany fundamentowe - stary budynek obustronnie> #p19					

[POZYCJA]
id=3664
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0201-03	9-15	0201-03		0
mpn=1211
na=Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=44.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=44.1	1	#p20					

[POZYCJA]
id=3670
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0301-03	9-15	0301-03		0
mpn=1211
na=Izolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS lub APP
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=44.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=44.1	1	<ściany fundamentowe od strony zewnętrznej- stary budynek> #p19					

[POZYCJA]
id=3677
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-01	9-15	0401-01		0
mpn=121,0:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 10 cm - pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=44.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=44.1	1	#p22					

[POZYCJA]
id=5897
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010	KNR	9-07 0106-03	9-07	0106-03		0
mpn=1211
na=Wypełnienie piaskiem wykopów z zagęszczeniem mechanicznym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=45.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45.11	1	<obsypka fundamentów>#p3					
ko=			

[ELEMENT 3]
na=Izolacje elewacji - stary i nowy budynek
wa=0
kn=0	0	0
id=1581
nu=1.4.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1464
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0726-03	4-01	0726-03		0
mpn=121,1:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	#p1B					

[POZYCJA]
id=1704
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0703-01	AT-31	0703-01		0
mpn=121,1:7,0911
na=Montaż listwy początkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=74.02
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.85	1	<elewacja południowa> 27.55-2.5-1.0-1.2					
wo=27.55	1	<elewacja północna> 27,55					
wo=11.41	1	<elewacja wschodnia> 11,41					
wo=12.21	1	<elewacja zachodnia> 11,41+0,4*2					

[POZYCJA]
id=1641
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0201-05	AT-31	0201-05		0
mpn=121,0:0,092,0:,093,0:0,094,0:0,0911
na=Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 20 cm na ścianach - kolor ciemnoszary boniowanie pionowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=102.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30.64	1	<elewacja południowa> 30,64					
wo=38.1	1	<elewacja północna> 38,1					
wo=33.75	1	<elewacja zachodnia> 33,75					

[POZYCJA]
id=4322
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0701-01	AT-31	0701-01		0
mpn=1211
na=Dodatek za wykonanie boni w styropianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=55.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.8	1	<elewacja południowa> 3,6*7+1,6					
wo=28.8	1	<elewacja północna> 3,6*8					

[POZYCJA]
id=4243
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0201-05	AT-31	0201-05		0
mpn=121,0:0,092,0:,093,0:0,094,0:0,0911
na=Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 20 cm na ścianach - kolor jasnobeżowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=137.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39.16	1	<elewacja południowa> 39,16					
wo=58.46	1	<elewacja północna> 58,46					
wo=28.01	1	<elewacja wschodnia> 28,01					
wo=11.71	1	<elewacja zachodnia> 11,71					

[POZYCJA]
id=5829
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0201-05	AT-31	0201-05		0
mpn=121,0:0,092,0:,093,0:0,094,0:0,0911
na=Ocieplenie ścian w technologii z tynkiem strukturalnym o fakturze drewna kolor jasnoszary; płyty styropianowe gr. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=27.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19.94	1	<elewacja południowa> 19,94					
wo=7.79	1	<elewacja wschodnia> 7,79					

[POZYCJA]
id=5841
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0201-05	AT-31	0201-05		0
mpn=121,0:0,092,0:,093,0:0,094,0:0,0911
na=Ocieplenie ścian w technologii z tynkiem strukturalnym o fakturze szachownicy w kolorach klubowych (czerwień i zieleń); płyty styropianowe gr. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=8.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.55	1	<elewacja południowa> 5,55					
wo=2.77	1	<elewacja wschodnia> 2,77					

[POZYCJA]
id=4284
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0205-05	AT-31	0205-05		0
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 20 cm na cokołach - kolor antracytowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=29.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.02	1	<elewacja południowa> 11,02					
wo=11.02	1	<elewacja północna> 11,02					
wo=3.8	1	<elewacja wschodnia> 3,8					
wo=3.8	1	<elewacja zachodnia> 3,8					

[POZYCJA]
id=1722
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0704-02	AT-31	0704-02		0
mpn=1211
na=Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=305.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=305.52	1	#p27+#p29+#p30+#p31+#p32					

[POZYCJA]
id=2396
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0201-07	AT-31	0201-07		0
mpn=121,0:0,092,0:,093,0:0,094,0:0,0911
na=Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=27.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.18	1	<elewacja południowa> (2,2*2+2,5)*0,54+(2,2*2+1,0)*0,54+(2,2*2+1,2)*0,44+(1,2*2*4+1,05*4)*0,44					
wo=5.02	1	<elewacja północna> (0,7*2+1,05)*0,54+(0,7*3*4)*0,44					
wo=3.04	1	<elewacja wschodnia> (1,2*2*2+1,05*2)*0,44					
wo=4.16	1	<elewacja zachodnia> (2,0*2+0,9)*0,54+(0,7*2+1,4)*0,54					

[POZYCJA]
id=5886
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2001	KNR	9-02 0116-01	9-02	0116-01		0
mpn=1211
na=Ocieplanie stropu od spodu w systemie przez klejenie płyt styropianowych - z wykończeniem powierzchni tynkiem cienkowarstwowym; płyty o gr. 5 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=7.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.12	1	<daszek nad wejściem> 3,22*2,21					

[POZYCJA]
id=1682
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0702-01	AT-31	0702-01		0
mpn=121,1:0,0911
na=Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=90.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31.7	1	<elewacja południowa> (2,2*2+2,5)+(2,2*2+1,0)+(2,2*2+1,2)+(1,2*2*4+1,05*4)					
wo=10.85	1	<elewacja północna> (0,7*2+1,05)+(0,7*3*4)					
wo=6.9	1	<elewacja wschodnia> (1,2*2*2+1,05*2)					
wo=7.7	1	<elewacja zachodnia> (2,0*2+0,9)+(0,7*2+1,4)					
wo=20.75	1	<naroża budynku> 4,15*5					
wo=12.8	1	<słup S-1> 3,2*4					

[POZYCJA]
id=1712
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0707-01	AT-31	0707-01		0
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=11.55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	<parapety zewnętrzne elewacja południowa> 1,05*4					
wo=3.85	1	<parapety zewnętrzne elewacja północna> 1,05+0,7*4					
wo=2.1	1	<parapety zewnętrzne elewacja wschodnia> 1,05*2					
wo=1.4	1	<parapety zewnętrzne elewacja zachodnia> 1,4					

[POZYCJA]
id=5880
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-01	9-15	0401-01		0
mpn=121,0:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 3 cm - pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=34.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34.02	1	<dylatacja> 9,45*3,6					

[POZYCJA]
id=4312
pd=				 		0
na=Dostawa i montaż liter napisu LKS 45 BUJAKÓW wykonanych ze styroduru na elewacji wschodniej w kolorze szarym
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 3]
na=Izolacje i odwodnienie dachów - stary i nowy budynek
wa=0
kn=0	0	0
id=1582
nu=1.4.3
wn=	

[POZYCJA]
id=4331
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-02	9-15	0401-02		0
mpn=121,1:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych min. EPS 100 038 dach/podłoga - kliny 4-35 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=144.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=144.35	1	<W2 nowy budynek> 15,95*9,05					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4336
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		0
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=144.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=144.35	1	#p40					

[POZYCJA]
id=1745
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-02	9-15	0401-02		0
mpn=121,1:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych min. EPS 100 038 dach/podłoga grubości 2x10 cm - poziome
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=250.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=144.35	1	<W2 nowy budynek> #p40					
wo=106.09	1	<W3 stary budynek> 10,3*10,3					

[POZYCJA]
id=2800
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0704-03	AT-31	0704-03		0
mpn=1211
na=Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=250.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250.44	1	#p42					

[POZYCJA]
id=5110
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-02	9-15	0401-02		0
mpn=121,1:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych min. EPS 100 038 dach/podłoga grubości 5 cm - poziome
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=7.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.12	1	<W4 daszek nad wejściem> 3,22*2,21					

[POZYCJA]
id=1755
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2009	KNR	9-14 0102-04	9-14	0102-04		0
mpn=1211
na=Pokrycia dachów w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=257.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=257.56	1	#p42+#p44					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1764
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2009	KNR	9-14 0301-03	9-14	0301-03		0
mpn=121,1:0,0911
na=Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą (murków ogniowych, attyk, koszy itp.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=97.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=97.43	1	<wywinięcia papy> (10,3*3+15,95+9,05*2)*1,5					

[POZYCJA]
id=2768
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2009	KNR	9-14 0301-01	9-14	0301-01		0
mpn=121,1:0,0911
na=Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentylacyjnych itp.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0					

[POZYCJA]
id=5853
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Podkład z płyt wiórowych (OSB) pod obróbki blacharskie na attykach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=35.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35.93	1	(10,3*3+15,95*2+9,05)*0,5					

[POZYCJA]
id=2759
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		0
mpn=1211
na=Obróbki blacharskie w kolorze grafitowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=67.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67.36	1	(10,3*4+15,95*2+9,05*2+3,22*2+2,21*2)*0,66					

[POZYCJA]
id=2036
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0524-02	2-02	0524-02		0
mpn=1211
na=Rynny dachowe - półokrągłe o śr. 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=26.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.95	1	<elewacja północna> 15,95					
wo=10.3	1	<elewacja zachodnia> 10,3					

[POZYCJA]
id=2064
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0524-03	2-02	0524-03		0
mpn=1211
na=Leje spustowe 150/100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<elewacja północna> 2					
wo=1	1	<elewacja zachodnia> 1					

[POZYCJA]
id=2044
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0531-04	2-02	0531-04		0
mpn=1211
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=11.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.3	1	<elewacja północna> 4,15*2					
wo=3.6	1	<elewacja zachodnia> 3,6					

[POZYCJA]
id=2051
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0524-01	2-02	0524-01		0
mpn=1211
na=Rynny dachowe - półokrągłe o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3.22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.22	1	<elewacja południowa> 3,22					

[POZYCJA]
id=2070
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0524-03	2-02	0524-03		0
mpn=1211
na=Leje spustowe 80/60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<elewacja południowa> 1					

[POZYCJA]
id=4344
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0531-01	2-02	0531-01		0
mpn=1211
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	<elewacja południowa> 2,4					

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie stolarki budowlanej
wa=0
kn=0	0	0
id=767
nu=1.5
cpv=45421000-4
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Stolarka drzwiowa - wszystkie zamki patentowe a do wc zamknięcie od środka na zamek łazienkowy
wa=0
kn=0	0	0
id=4861
nu=1.5.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1476
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1018-05	2-02	1018-05		0
mpn=121,1:0,0911
na=Drzwi z profili PCV oszklonych szkłem bezpiecznym - zewnętrzne1310- kolorystyka zgodnie z rys nr A11 - elewacje
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=3.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.33	1	<D1 - dwa zamki patentowe> 1,46*2,28					

[POZYCJA]
id=4843
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1018-05	2-02	1018-05		0
mpn=121,1:0,0911
na=Drzwi z profili PCV pełne - zewnętrzne1310- kolorystyka zgodnie z rys nr A11 - elewacje
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.51	1	<D2 - jeden zamek patentowy> 1,10*2,28					

[POZYCJA]
id=4852
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1018-05	2-02	1018-05		0
mpn=121,1:0,0911
na=Drzwi z profili PCV oszklonych szkłem bezpiecznym - wewnętrzne1310- kolorystyka: jasnoszare
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=3.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.33	1	<D3 - jeden zamek patentowy> 1,46*2,28					

[POZYCJA]
id=2724
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		0
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m21310- kolorystyka: jasnoszare
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=12.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.48	1	<D4 - jeden zamek patentowy, ościeżnica opaskowa regulowana> 1,0*2,08*(5+1)					

[POZYCJA]
id=4873
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		0
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne z podcięciem dolnym jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m21310- kolorystyka: jasnoszare
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=20.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.4	1	<D5 - jeden zamek patentowy, ościeżnica opaskowa regulowana> 1,0*2,08*(3+2)					
wo=10.4	1	<D5* - zamek łazienkowy od środka, ościeżnica opaskowa regulowana> 1,0*2,08*(4+1)					

[POZYCJA]
id=4884
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		0
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne z podcięciem dolnym jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m21310- kolorystyka: jasnoszare
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=5.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.62	1	<D6 - zamek łazienkowy od środka, ościeżnica opaskowa regulowana> 0,9*2,08*(2+1)					

[POZYCJA]
id=4895
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		0
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi wewnętrzne systemowe z płyty laminowanej wodoodpornej pełne spód 15 cm nad posadzką jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m21310- kolorystyka: jasnoszare
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.33	1	<D7 - zabudowane w ściankach systemowych, zamek łazienkowy od środka> 0,8*2,08*(1+1)					

[POZYCJA]
id=4906
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1018-05	2-02	1018-05		0
mpn=121,1:0,0911
na=Drzwi z profili PCV pełne - zewnętrzne1310- kolorystyka zgodnie z rys nr A11 - elewacje
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.08	1	<D8 - dwa zamki patentowe> 1,00*2,08					

[POZYCJA]
id=4915
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1032-01	2-02	1032-01		0
mpn=1211
na=Brama segmentowa automatyczna sterowana pilotem1310- kolorystyka: jasnoszara
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=5.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	<B1> 2,5*2,2					

[ELEMENT 3]
na=Stolarka okienna
wa=0
kn=0	0	0
id=4862
nu=1.5.2
wn=	

[POZYCJA]
id=2697
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1018-02	2-02	1018-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okna z profili PCV o powierzchni 0.6-1.0 m21310- otwieralno / uchylne kolorystyka: ciemnoszare, szyba mleczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.79	1	<O1> 1,08*0,73					

[POZYCJA]
id=4937
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1018-01	2-02	1018-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okna z profili PCV o powierzchni do 0.6 m21310- otwieralno / uchylne kolorystyka: ciemnoszare, szyba mleczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	<O2> 0,73*0,73*3					

[POZYCJA]
id=8729
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1018-01	2-02	1018-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okna z profili PCV o powierzchni do 0.6 m21310- otwieralno / uchylne kolorystyka: ciemnoszare, szyba mleczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.53	1	<O2 pom. 0.4 - z nawietrzakiem ręcznie sterowanym 45m3/h, z funkcją on/off> 0,73*0,73*1					

[POZYCJA]
id=4947
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1018-03	2-02	1018-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okna z profili PCV o powierzchni 1.0-1.5 m21310- otwieralno / uchylne kolorystyka: ciemnoszare
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=7.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.97	1	<O3> 1,08*1,23*6					

[POZYCJA]
id=8739
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1018-03	2-02	1018-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Okna z profili PCV o powierzchni 1.0-1.5 m21310- otwieralno / uchylne kolorystyka: ciemnoszare
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.04	1	<O4> 1,43*0,73					

[ELEMENT 3]
na=Zabudowa systemowa
wa=0
kn=0	0	0
id=7307
nu=1.5.3
wn=	

[POZYCJA]
id=7308
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		0
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zabudowa systemowa - ścianki wys. min. 2,0 m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=3.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.72	1	<0.24+0.25> (2,66+1,0-0,9*2)*2,0					

[ELEMENT 2]
na=Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
id=768
nu=1.6
cpv=45400000-1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Tynkowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=4958
nu=1.6.1
cpv=45410000-4
wn=	

[POZYCJA]
id=5062
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-15	4-01	0711-15		0
mpn=121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	<ubytki i zamurowania w starej części (szacunkowo)> 30,00					

[POZYCJA]
id=2008
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2011-04	2-02	2011-04		0
mpn=1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=87.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.97	1	<0.1> 8,97					
wo=13.13	1	<0.2> 13,13					
wo=10.85	1	<0.3> 10,85					
wo=11.44	1	<0.20> 11,44					
wo=27.71	1	<0.21> 27,71					
wo=2.72	1	<0.22> 2,72					
wo=2.95	1	<0.23> 2,95					
wo=1.11	1	<0.24> 1,11					
wo=1.11	1	<0.25> 1,11					
wo=3.19	1	<0.26> 3,19					
wo=4.55	1	<0.27> 4,55					

[POZYCJA]
id=1989
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		0
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=258.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28.28	1	<0.1> (2,5*2+3,59*2)*2,65-1,0*2,0*2					
wo=34.43	1	<0.2> (3,66*2+3,59*2)*2,65-1,0*2,0*2					
wo=33.72	1	<0.3> (2,66*2+4,08*2)*2,65-1,0*2,0					
wo=36.03	1	<0.20> (5,34*2+2,59*2)*2,65-1,0*2,0*3					
wo=54.62	1	<0.21> (4,51*2+0,5*4+6,21*2)*2,65-1,0*2,0-2,5*2,2					
wo=11.29	1	<0.22> (1,65*2+1,65*2)*2,65-1,0*2,0*2-1,0*2,2					
wo=14.29	1	<0.23> (1,65*2+1,8*2)*2,65-1,0*2,0*2					
wo=23.86	1	<0.24+0.25+0.26> (2,66*2+2,22*2)*2,65-1,0*2,0					
wo=21.53	1	<0.27> (2,66*2+1,78*2)*2,65-1,0*2,0					

[POZYCJA]
id=7248
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2011-05	2-02	2011-05		0
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=13.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<0.1> (2,0*2+1,0)*0,4					
wo=1	1	<0.2> (2,0*2+1,0)*0,2					
wo=6.16	1	<0.20> (2,0*2+1,0)*0,2*2+(2,2*2+1,22)*0,74					
wo=2.76	1	<0.21> (2,2*2+2,5)*0,4					
wo=1	1	<0.24+0.25+0.26> (2,0*2+1,0)*0,2					
wo=1	1	<0.27> (2,0*2+1,0)*0,2					

[POZYCJA]
id=5096
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0104-07	AT-32	0104-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka mineralna - nowy budynek
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=512.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39.16	1	<0.4> (2,97*2+4,38*2)*2,8-1,0*2,0					
wo=25.95	1	<0.5> (2,2*2+2,72*2)*2,8-0,8*2,0					
wo=14.33	1	<0.6> (1,88*2+1,0*2)*2,8-0,9*2,0					
wo=14.09	1	<0.7> (1,88*2+1,6*2)*2,8-0,8*2,0-0,9*2,0-1,0*2,0					
wo=14.33	1	<0.8> (1,88*2+1,0*2)*2,8-0,9*2,0					
wo=14.09	1	<0.9> (1,88*2+1,6*2)*2,8-0,8*2,0-0,9*2,0-1,0*2,0					
wo=25.95	1	<0.10> (2,2*2+2,72*2)*2,8-0,8*2,0					
wo=42.7	1	<0.11> (4,2*2+4,14*2)*2,8-1,0*2,0*2					
wo=42.7	1	<0.12> (4,2*2+4,14*2)*2,8-1,0*2,0*2					
wo=18.34	1	<0.13> (1,56*2+2,0*2)*2,8-0,8*2,0					
wo=13.44	1	<0.14> (1,4*2+2,0*2)*2,8-0,8*2,0-1,0*2,0*2					
wo=15.47	1	<0.15> (1,12*2+2,0*2)*2,8-1,0*2,0					
wo=55.25	1	<0.16> (4,2*2+6,38*2)*2,8-1,0*2,0*2					
wo=42.29	1	<0.17> (7,58*2+1,4*2)*2,8-1,0*2,0*4					
wo=27.14	1	<0.18> (3,92*2+2,32*2+0,22)*2,8-1,0*2,0-1,46*2,2*2					
wo=100.54	1	<0.19> (1,15*2+1,56*22)*2,8-1,0*2,0					
wo=7.02	1	<0.20> (1,46*2+1,56*2)*2,8-1,0*2,0*2-1,22*2,2-1,46*2,2					

[POZYCJA]
id=7267
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0202-03	AT-32	0202-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ościeżach sposobem maszynowym; mieszanka mineralna - nowy budynek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.58	1	<0.5> (2,0*2+0,8)*0,12					
wo=0.58	1	<0.9> (2,0*2+0,8)*0,12					
wo=0.58	1	<0.13> (2,0*2+0,8)*0,12					
wo=1	1	<0.16> (2,0*2+1,0)*0,2					

[POZYCJA]
id=5135
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2119-03	2-02	2119-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Dostawa i montaż profili parapetowych wewnętrznych z konglomeratu kwarcowego w kolorze ciemnoszarym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=11.55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	<parapety wewnętrzne elewacja południowa> 1,05*4					
wo=3.85	1	<parapety wewnętrzne elewacja północna> 1,05+0,7*4					
wo=2.1	1	<parapety wewnętrzne elewacja wschodnia> 1,05*2					
wo=1.4	1	<parapety wewnętrzne elewacja zachodnia> 1,4					

[ELEMENT 3]
na=Wykładanie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=5155
nu=1.6.2
cpv=45432210-9
wn=	

[POZYCJA]
id=5156
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2802-06	202	2802-06		0
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=300.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21.38	1	<0.1> (2,5*2+3,59*2-1,0*2)*2,1					
wo=26.25	1	<0.2> (3,66*2+3,59*2-1,0*2)*2,1					
wo=23.9	1	<0.5> (2,2*2+2,72*2)*2,6-0,8*2,1					
wo=10.21	1	<0.6> (1,88*2+1,0*2-0,9)*2,1					
wo=8.95	1	<0.7> (1,88*2+1,6*2-0,8-0,9-1,0)*2,1					
wo=10.21	1	<0.8> (1,88*2+1,0*2-0,9)*2,1					
wo=8.95	1	<0.9> (1,88*2+1,6*2-0,8-0,9-1,0)*2,1					
wo=23.9	1	<0.10> (2,2*2+2,72*2)*2,6-0,8*2,1					
wo=16.83	1	<0.13> (1,56*2+2,0*2)*2,6-0,8*2,1					
wo=8.82	1	<0.14> (1,4*2+2,0*2-0,8*2-1,0)*2,1					
wo=11	1	<0.15> (1,12*2+2,0*2-1,0)*2,1					
wo=74.8	1	<0.19> (1,15*2+1,56*22-1,0)*2,1					
wo=9.66	1	<0.22> (1,65*2+1,65*2-1,0*2)*2,1					
wo=10.29	1	<0.23> (1,65*2+1,8*2-1,0*2)*2,1					
wo=18.4	1	<0.24+0.25+0.26> (2,66*2+2,22*2-1,0)*2,1					
wo=16.55	1	<0.27> (2,66*2+1,78*2-1,0)*2,1					

[POZYCJA]
id=7286
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2801-03	202	2801-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Okładziny ościeży z płytek kamionkowych GRES
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=5.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<0.1> (2,0*2+1,0)*0,4					
wo=0.58	1	<0.5> (2,0*2+0,8)*0,12					
wo=0.58	1	<0.9> (2,0*2+0,8)*0,12					
wo=0.58	1	<0.13> (2,0*2+0,8)*0,12					
wo=1	1	<0.24+0.25+0.26> (2,0*2+1,0)*0,2					
wo=1	1	<0.27> (2,0*2+1,0)*0,2					

[POZYCJA]
id=5866
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2802-06	202	2802-06		0
mpn=121,0:0,0911
na=Dostawa i montaż szyby nad blatem kuchennym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	<0.4> (1,0+2,5)*0,6					

[ELEMENT 3]
na=Kładzenie i wykładanie podłóg
wa=0
kn=0	0	0
id=4957
nu=1.6.3
cpv=45432100-5
wn=	

[POZYCJA]
id=4959
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		0
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym1310- podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie1310- uwzględnić zasypanie otworu w podłodze (po przyłączu wody) w pomieszczeniu nr 0.6
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=13.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31.59	1	<pod poosadzkami> #p83*0,15					
wo=-18.47	1	<zaliczone jako wykonane> -18,47					

[POZYCJA]
id=4964
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		0
mpn=1211
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym1310- konstrukcyjna warstwa betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=8.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21.06	1	<pod posadzkami> #p83*0,1					
wo=-12.84	1	<zaliczone jako wykonane> -12,84					

[POZYCJA]
id=4970
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		0
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=210.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=210.62	1	<posadzki> #p87+#p88					

[POZYCJA]
id=4978
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa1310- styropian twardy gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=210.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=210.62	1	<posadzki> #p83					

[POZYCJA]
id=4993
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1116-02 1116-07 	2-02	1116-02	 1116-07 	0
mpn=136:0:09101211
na=Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=210.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=210.62	1	<posadzki> #p83					

[POZYCJA]
id=5005
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1116-03	2-02	1116-03		0
mpn=1211
na=Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=210.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2.5

[PRZEDMIAR]
wo=210.62	1	<posadzki> #p83					

[POZYCJA]
id=5011
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-06	202	2805-06		0
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m21310- kolor grafitowy1310- antypoślizgowość R10
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=63.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.97	1	<0.1> 8,97					
wo=5.98	1	<0.5> 5,98					
wo=1.88	1	<0.6> 1,88					
wo=3	1	<0.7> 3,00					
wo=1.88	1	<0.8> 1,88					
wo=3	1	<0.9> 3,00					
wo=5.98	1	<0.10> 5,98					
wo=3.12	1	<0.13> 3,12					
wo=2.8	1	<0.14> 2,80					
wo=1.8	1	<0.15> 1,80					
wo=7.61	1	<0.18> 7,61					
wo=1.77	1	<0.19> 1,77					
wo=2.72	1	<0.22> 2,72					
wo=2.95	1	<0.23> 2,95					
wo=1.11	1	<0.24> 1,11					
wo=1.11	1	<0.25> 1,11					
wo=3.19	1	<0.26> 3,19					
wo=4.55	1	<0.27> 4,55					

[POZYCJA]
id=5021
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-06	202	2806-06		0
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m21310- kolor grafitowy1310- antypoślizgowość R10
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=147.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.13	1	<0.2> 13,13					
wo=10.85	1	<0.3> 10,85					
wo=11.91	1	<0.4> 11,91					
wo=17.38	1	<0.11> 17,38					
wo=17.38	1	<0.12> 17,38					
wo=26.79	1	<0.16> 26,79					
wo=10.61	1	<0.17> 10,61					
wo=11.44	1	<0.20> 11,44					
wo=27.71	1	<0.21> 27,71					

[POZYCJA]
id=5166
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		0
mpn=1211
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile w kolorze białym wysokość 8 lub 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=115.23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.48	1	<0.3> 2,66*2+4,08*2-1,0					
wo=14.68	1	<0.11> 4,2*2+4,14*2-1,0*2					
wo=14.68	1	<0.12> 4,2*2+4,14*2-1,0*2					
wo=19.16	1	<0.16> 4,2*2+6,38*2-1,0*2					
wo=13.96	1	<0.17> 7,58*2+1,4*2-1,0*4					
wo=8.56	1	<0.18> 3,92*2+2,32*2-1,0-1,46*2					
wo=12.77	1	<0.20> 1,46*2+1,56*2-1,0*2-1,22-1,46+0,74*2+4,6*2+2,59+0,41+0,49+1,46-1,0*3-1,22					
wo=18.94	1	<0.21> 4,51*2+0,5*4+6,21*2-1,0*2-2,5					

[ELEMENT 3]
na=Instalowanie sufitów podwieszanych
wa=0
kn=0	0	0
id=5045
nu=1.6.4
cpv=45421146-9
wn=	

[POZYCJA]
id=5046
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		0
mpn=1211
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami w kolorze białym 60x60 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=125.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.91	1	<0.4> 11,91					
wo=5.98	1	<0.5> 5,98					
wo=1.88	1	<0.6> 1,88					
wo=3	1	<0.7> 3,00					
wo=1.88	1	<0.8> 1,88					
wo=3	1	<0.9> 3,00					
wo=5.98	1	<0.10> 5,98					
wo=17.38	1	<0.11> 17,38					
wo=17.38	1	<0.12> 17,38					
wo=3.12	1	<0.13> 3,12					
wo=2.8	1	<0.14> 2,80					
wo=1.8	1	<0.15> 1,80					
wo=26.79	1	<0.16> 26,79					
wo=10.61	1	<0.17> 10,61					
wo=7.61	1	<0.18> 7,61					
wo=1.77	1	<0.19> 1,77					
wo=2.28	1	<0.20> 1,46*1,56					

[ELEMENT 3]
na=Roboty malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=5061
nu=1.6.5
cpv=45442100-8
wn=	

[POZYCJA]
id=2017
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1510-03	2-02	1510-03		0
mpn=1211
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem1310- w kolorach jasnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=556.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=87.73	1	<sufity stary budynek> #p72					
wo=258.05	1	<ściany - stary budynek> #p73					
wo=512.79	1	<ściany - nowy budynek> #p75					
wo=-302.2	1	<minus okładziny z płytek i szyba> -#p78-#p80					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=1631
nu=1.7
cpv=45111291-4
wn=	

[POZYCJA]
id=1945
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01 0114-02	2-31	0114-01	 0114-02	0
mpn=47:0:2509101211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=80.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80.3	1	#p95					

[POZYCJA]
id=1954
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-03	2-31	0114-03		0
mpn=1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=80.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80.3	1	#p92					

[POZYCJA]
id=1982
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-02	2-31	0407-02		0
mpn=1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=95.18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=95.18	1	2,5+1,29+1,9+2,97+1,7+1,7+1,92+1,1+1,7+11,41+1,7+1,7+0,5+1,1+27,55+0,5+9,45+0,5+0,5+16,6+0,5+1,39+0,5+4,5					

[POZYCJA]
id=5115
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej1310- częściowo kostka z odzysku
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=80.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80.3	1	<opaska i chodniki wokół budynku - uwzględnić wykonanie podestów i pochylni wg rys nr A8> (1,29+1,9+2,97+2,8+1,92+1,1)*1,7+0,54*1,1+(3,93+2,65+3,97)*1,5+(0,43+0,5)*1,1+27,55*0,5+8,95*0,5+16,6*0,5+0,5*1,39+3,05*5,0					

[ELEMENT 2]
na=Elementy gotowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1074
nu=1.8
cpv=45223821-7
wn=	

[POZYCJA]
id=4355
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1213-04	2-02	1213-04		0
mpn=1211
na=Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości ponad 4 m wraz z blokadą wejścia do obręczy
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=4.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.75	1	4,75					

[POZYCJA]
id=5894
pd=				 		0
na=Dostawa i montaż tablicy wyników w rozmiarze ok. 200x150cm.1310Tablica winna wyświetlać następujące informacje, min. nazwy zespołów, czas rzeczywisty, czas gry (ustawiany w dowolnej konfiguracji), wynik. Wysokości liter i cyfr na tablicy min. 100mm – widzialność z odległości min. 40m.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=7304
pd=				 		0
na=Dostawa i montaż:1310Wnęki szafkowe - z płyt meblarskich laminowanych, odpornych na wilgoć, gr. płyty min. 18mm, jako wnęki na ubrania z siedziskami, o szerokości 50cm każda wnęka, wnęki oddzielane od siebie przegrodami z płyt meblarskich, nad każdą wnęką (zaopatrzoną w min. 3 stalowe wieszaki na ubrania) półka zamykana, uchylna do góry, o głębokości 30cm – zgodnie z rys. A16.1310Ławki szatniowe w zabudowie meblarskiej, jako siedziska z płyt meblarskich laminowanych, odpornych na wilgoć, gr. płyty min. 22mm, szerokość jednego miejsca 50cm. Ławki osadzane na stalowych ramach montażowych, pod ławką półka na buty – 09zgodnie z rys. A16. Ilości siedzisk w zabudowie - zgodnie z rys. A8.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	<szatnia 0.11 - 13 szt> 13*0,5					
wo=6.5	1	<szatnia 0.12 - 13 szt> 13*0,5					
wo=2	1	<szatnia 0.16 - 4 szt> 4*0,5					

[ELEMENT 2]
na=Wznoszenie ogrodzeń
wa=0
kn=0	0	0
id=7302
nu=1.9
cpv=45342000-6
wn=	

[POZYCJA]
id=8014
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1803-02	2-02	1803-02		0
mpn=1211
na=Ogrodzenie systemowe z siatki zgrzewanej (panel 250x160 cm, oczko 5x20 cm drut fi 6 mm ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym) na słupkach stalowych 60x40 mm lub fi 50 mm malowanych jak panele mocowanych w fundamentach posadowionych do głębokości min. 100 cm 1310wykonanie zgodnie z rys A15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	15,0-1,0					

[POZYCJA]
id=8754
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0313-01	2-25	0313-01		0
mpn=1211
na=Furtka systemowa z siatki zgrzewanej w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych z klamkami i zamkiem patentowym dopasowana do ogrodzenia panelowego1310wykonanie zgodnie z rys A15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,0*1,6					

