**Opis przedmiotu zamówienia:**

**kompaktowa bezolejowa sprężarka tłokowa Atlas Copco LFx 2,0**

-kompresor bezolejowy

-pojemność zbiornika sprężonego powietrza 90l

-podłączenie do sieci jednofazowe ( 230 V)

-maksymalne ciśnienie robocze 10bar

-wydajność 2,5 - 2,53 l/s

-poziom hałasu max. 67dB

- moc silnika 1,5 kW

- urządzenie posiada certyfikat ISO 8573-1 KLASA 0

**Inne:**

- dostawę na adres zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy

- załączona dokumentacja do UDT

- załączone certyfikaty i deklaracje zgodności na oferowane urządzenie

- gwarancja min. 12 miesięcy