**Załącznik nr 2**

**Pakiet nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Ilość | Cena jed. netto  | Wartość netto | Cena jed. brutto | Wartość oferty brutto |
| Wózek pod laptopa o parametrach: | 16 |  |  |  |  |
| Wózek pod laptopa o regulowanej wysokości blatu roboczego |
| Lekka, jednokolumnowa konstrukcja na stabilnej czteroramiennej podstawie. |
| Kolumna wykonana z anodowanego aluminium, wyposażona w system zarządzania kablami.  |
| Regulacja wysokości realizowana za pomocą dźwigni nożnej. |
| Czteroramienna aluminiowa podstawa lakierowana proszkowo o wymiarach 457x508 mm (+/-5mm) |
| Układ jezdny: 4 dwurolkowe koła o średnicy 100mm (+/- 20mm), dwa koła od strony użytkownika z blokadą jazdy |
| Stacja umożliwiająca instalację laptopów o przekątnej ekranu do 17'' ważących max. 5 kg  |
| Otwór do wystawienia matrycy laptopa umieszczony w blacie roboczym. |
| Blat roboczy, będący jednocześnie obudową laptopa z dwustronną blokadą zapobiegającą kradzieży (kluczyk).  |
| Mocowanie laptopa z zachowaniem przestrzeni roboczej blatu.  |
| Dwa ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka stanowiące jedną całość z blatem roboczym, łatwe w czyszczeniu, bez szczelin oraz ostrych krawędzi. |
| Regulacja wysokości reaalizowana za pomocą dzwigni nożnej, w zakresie min. 785-1085 mm  |
| Wymiary blatu (szer.gł.): 540x444 mm (+/-5mm)  |
| Wózek o gładkich powierzchniach, łatwy w myciu i dezynfekcji. |
| Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. |
| Gwarancja min. 12 m-ce  |

Wartość netto:

Wartość brutto:

Okres gwarancji:

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Ilość | Cena jed. netto  | Wartość netto | Cena jed. brutto | Wartość oferty brutto |
| Wózek pod laptopa (aparaturę medyczną o parametrach | 6 |  |  |  |  |
| 1xblat 450x320mm, 1xkoszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 360x160x150mm, 1xszyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami  |
| **Stelaż** z profilu aluminowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia blatu, szyny instrumentalnej, koszyka na akcesoria o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione wyjmowana uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu. **-blat** stalowy, lakierowany proszkowo, blat z pogłębieniem, ze ściętymi naroznykami,**-elementy dekoracyjne** lakierowane proszkowo na kolor wg palety wzorów  |
| **-podstawa** stalowa z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym , wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm(białe), w tym dwa z blokadą.**Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 510x450x900mm****Wymiary blatu: 450x320mm****Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400x270mm (**szerokość głębokość x wysokość)  |
| Wózek o gładkich powierzchniach, łatwy w myciu i dezynfekcji. |
| Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. |
| Gwarancja min. 12 m-ce  |

Wartość netto:

Wartość brutto:

Okres gwarancji: