K/292-4-44/2024

Poznań 18.01.2024 r.

**INFORMACJA DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (bez negocjacji) pn**: Przebudowa 18 piętra w budynku Collegium Altum należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zlokalizowanego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 wraz z pracami powiązanymi.**

**Pytanie nr 1:**

„Prosimy o informację ile ścianek mobilnych należy wykonać? W zestawieniu są podane 2 sztuki, na rzucie widnieją 3 sztuki.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że zgodnie z opisem projektu pkt.14.7.3.

,,Projektuje się 3 ściany przesuwne wydzielające docelowo dwie przestrzenie konferencyjne…”, oraz zgodnie z przedmiarem pozycja 3.1.5.4 i 3.1.6.4. wykonać należy trzy ściany mobilne.

**Pytanie nr 2:**

„Prosimy o informację czy będzie możliwość zakotwienia się konstrukcją wsporczą tymczasowej windy budowlanej do elewacji? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takiego miejsca.”

**Odpowiedź**:

Zamawiający wyraża zgodę na montaż windy zewnętrznej. Elewacja (jak i cała okładzina zewnętrzna z blachy trapezowej w kolorze czerwonym oraz zabezpieczenie antykorozyjne galerii zewnętrznych) jest objęte gwarancją wykonawcy prac (firma PTB Nickel Sp. z o.o. Jelonek, ul. Obornicka 6B, 62-002 Suchy Las) związanych z termomodernizacją budynku zakończonych w 2023 roku. Jeżeli montaż zewnętrznej windy będzie ingerował w elementy objęte gwarancją należy to uzgodnić i uzyskać pisemną zgodę gwaranta oraz obowiązkiem Wykonawcy będzie odtworzenie elewacji do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami gwaranta po zakończeniu prac i demontażu windy. Ewentualny montaż windy oraz jej demontaż i odtworzenie elewacji do stanu pierwotnego po demontażu windy, nie mogą spowodować utraty przez Zamawiającego gwarancji na elewację (w tym gwarancji na okładzinę zewnętrzną z blachy trapezowej oraz gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne galerii zewnętrznych). Montaż zewnętrznej windy nie może powodować utrudnień w użytkowaniu parkingu zlokalizowanego pod budynkiem.