I S T O T N E W A R U N K I Z A M Ó W I E N I A M A S Z Y N Y D O U P R A W Y

 P O Ż N I W N E J I B E Z O R K O W E J DLA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO

1.Maszyna zawieszana o zwartej konstrukcji masywna o szerokości roboczej 3 metry i masie powyżej 2600 kg.

2.Posiada odpowiedni rozstaw między belkami minimum 90 cm i długość całkowita na poziomie ponad 3,80 metra razem z wałem.

3.Ilość redlic minimum 10 sztuk w odstępie min 30 cmi tarcz mieszających minimum 8 sztuk powyżej 45 cm średnicy

4.Odpowiedni prześwit pod ramą minimum 85 cm

5.Zabezpieczenie talerzy sprężynowe i regulowane hydraulicznie

6.Wał pierścieniowy daszkowy zagęszczający średnica minimum 55cm

Maszyna z możliwością doposażenia w zespół nawozowy ,oświetlenie drogowe i regulację hydrauliczną głębokości pracy z kabiny operatora.

Dostawa w 10 dni od podpisania umowy do Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego URK 32-010 Prusy ul. Uniwersytecka 7 tel.882174676