**Wykonanie zabudowy samochodu do przewozu psów służbowych marki FIAT DOBLO 1,6 SX L1H1 trzy osobowy (krótki) zgodnie z poniższymi wymaganiami**

1. Certyfikowana klatka aluminiowa do przewozu dwóch psów służbowych z łatwo demontowaną ścianą działową (ściana musi być wykonana w sposób uniemożliwiający kontakt wizualny przewożonych dwóch psów równocześnie) Montaż klatki musi być wykonany w sposób zapewniający bezpieczne przemieszczanie się w niej psów służbowych zapewniając im jednocześnie łatwe i bezpieczne wejście / wyjście. Zamontowanie klatki musi być wykonane w sposób umożliwiający łatwe jej czyszczenie (mycie i odkażanie).

2. Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej o dodatkowy parownik w przedziale bagażowym przeznaczonym do przewozu psów służbowych   + sterowanie w kabinie kierowcy (parownik dwu funkcyjny czyli z chłodzenie i ogrzewanie podczas pracy silnika)

3. Dodatkowo w przedziale bagażowym musi być zamontowany czujnik temperatury a wyświetlacz umiejscowiony w widocznym łatwo dostępnym miejscu w przedziale kierowcy.

4. Zabudowana szafka z półkami i szufladą pomiędzy ścianą grodziową a klatką umieszczona na lewej ścianie pojazdu w przedziale bagażowym – szafka musi wykonana w sposób zapewniający bezpieczne przewożenie wyposażenia przez przewodników psów np. miski na wodę, sucha karma, smycze oraz inne wyposażenia przewodników psów służbowych   
(szczegóły zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy).

5. Zabudowa nie może kolidować z klatka do przewozu psów służbowych.

6. Dwa zestawy Latarek patrolowych z modułową ładowarką peryferyjną spełniające parametry: Każda latarka musu być odporna na wodę ( min. IPX7), uderzenia i upadki, wykonana z aluminium lotniczego latarka patrolowa, przeznaczona do pracy   
w ekstremalnych warunkach. Musi być wyposażona w dwa rodzaje włącznika (standardowy i taktyczny), pozwalające w łatwy sposób operować czterema trybami świecenia.  Musi być wyposażona w specjalną ładowarkę modułową, która pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów (dwa akumulatory w zestawie).

7. Ładowalny szperacz, min 1500 lm, - Szperacz musi spełniać następujące kryteria: Wodoodporny (min. IPX6), solidny aluminiowy korpus, który pracuje w ekstremalnych warunkach. Strumień światła do mocy min1500 lm, funkcja fokus pozwalają oświetlać odległe obiekty albo duże kubatury. Musi być poręczny wielofunkcyjny rozkładany chwyt pistoletowy, 1500lm oraz zapewniający czas pracy do 10 godzin - czas ładowania szperacza maks. 5 h.

8. Dwie miski na wodę dla psa o pojemności 09.l.z podstawą zabezpieczoną pierścieniem gumowym.

9. Pojemnik na wodę pitna z kranikiem pojemności 10l.

10. Kamera oraz czujniki parkowania wraz z montażem.

11. Szczegóły dot. sposobu wykonania zabudowy i montażu wszystkich ww. elementów zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy.

12. Gwarancja na całość zabudowy 24 miesiące – warunki gwarancji zostaną wydane na osobnym dokumencie.

13. Termin płatności 30 dni od dnia odbioru zabudowy.

14. Czas realizacji wykonania zabudowy wynosi 60 dni od dnia przyjęcia zlecenia.

15. Na fakturze musi być zapis wykonanie zabudowy do przewozu psów służbowych na samochodzie marki FIAT BOBLO.