**Specyfikacja techniczna** / lista zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Spełnia / Nie spełnia |
| Rodzaj: | urządzenie wielofunkcyjne, nowe – nieużytkowane |  |
| Funkcje: | kopiarka, drukarka – kolor,  skaner – kolor,  automatyczny, dwustronny podajnik dokumentów, |  |
| Format wydruku: | A5 - A3 |  |
| Szybkość druku | A4: 25 str./min, A3: 14 str./min |  |
| Pojemność podajników papieru: | Dwie tace po 520 arkuszy każda, taca boczna na 100 arkuszy, możliwość rozbudowy podajników papieru do całkowitej pojemności 5000 arkuszy |  |
| Podajnik dokumentów | Dwustronny DADF na 110 arkuszy. Prędkość do 55 obr./min |  |
| Rozdzielczość druku | 1200 / 2400 dpi |  |
| Język opisu strony: | PCL 6; PostScript ®; PDF; XPS; TIFF; JPEG; HP-GL |  |
| Pamięć: | Minimum 4 GB, Dysk HDD 320 Gb |  |
| Interfejs: | USB 3.0, Ethernet 10/100/1000, WI-FI, parowanie NFC |  |
| Funkcje skanera | Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do USB, skanowanie do e-mail, skanowania do folderu. Podgląd skanowanych dokumentów na pulpicie. |  |
| Format skanowanych dokumentów | PDF, PDF z funkcją wyszukiwania, XPS, JPEG, TIFF. Jednostronny/wielostronny PDF/XPS/TIFF/PDF chroniony hasłem. |  |
| Wielokrotne kopiowanie | 1-999 kopii |  |
| Skalowanie | 25-400 % (w kroku co 1%) |  |
| Funkcje zabezpieczeń | Wydruk zabezpieczony kodem PIN, skanowany do pliku PDF szyfrowanego kluczem 256-bitowym.  Szyfrowanie dysku twardego. Szyfrowane aplikacje z wbudowaną obsługą certyfikatów. |  |
| Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy, regulowany, z obsługą gestów (przewijanie, powiększanie,) menu w języku polskim. |  |
| Wydajność materiałów | toner kolor min. 15 000 str.  toner czarny min. 30 000 str.  bęben min. 80 000 str., |  |
| Pozostałe wymagania | Urządzenia dostarczone i uruchomione w siedzibie Zamawiającego, zainstalowane tonery pełno normatywne, spełniające wymagania wydajnościowe specyfikacji. |  |

………………………………………………………………………

/pieczątka i podpis Wykonawcy/