Załącznik nr 1 do SWZ

**FORMULARZ OFERTOWY**

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| Nr KRS/ REGON/ NIP |  |
| Imię i nazwisko reprezentanta |  |
| Podstawa do reprezentowania |  |

Składam/y ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa autobusów dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zawartymi w SWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy na poniższych warunkach:

**Wypełnia Wykonawca dokonując wpisów odpowiednich dla złożonych części**

**Część I – Zakup i dostawa autobusu dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół**

1. Cena ofertowa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wartość zamówienia netto** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość zamówienia brutto** |
|  |  |  |

1. Oferowane parametry techniczno – eksploatacyjne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Rodzaj | Przedmiot zamówienia |
| T1 | Producent silnika |  |
| Producent autobusu |  |
| T2 | Maksymalny moment obrotowy |  |
| T3 | System czyszczenia spalin |  |

1. Oferowane parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY[[1]](#footnote-1) |
| 1 | **Wymagania ogólne** | Autobus międzymiastowy (M3, klasy II) fabrycznie nowy, nieeksploatowany i nierejestrowany wcześniej, nie używany do jazd testowych i pokazowych, z maksymalnym przebiegiem 1.500 km w dniu przekazania do Zamawiającego. Autobus nie może być prototypem, a zaoferowany model musi być produkowany seryjnie Zaoferowany autobus musi posiadać homologację na terenie EU dopuszczającą do rejestracji w Polsce. |  |
| 2 | **Rok produkcji**  | 2024 |  |
| 3 | **Wymiary autobusu** | * Długość całkowita 11.500 - 12.150 mm
* Szerokość całkowita 2.550 - 2.600 mm
* Wysokość całkowita nie większa niż 3.500 mm
 |  |
| 4 | **Dopuszczalna masa całkowita** | Do 19.500 kg |  |
| 5 | **Miejsca siedzące** | Minimum 53, maksymalnie 60 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowcy + 1 fotel pilota |  |
| 6 | **Pojemność bagażników** | Bagażniki podpodłogowe –min. pojemność 5,5 m3 Bagażniki wewnętrzne – min. pojemność 2 m3  |  |
| 7 | **Silnik:** | 6-cio cylindrowy rzędowy, |  |
| 7.1 | **Rodzaj paliwa** | Olej napędowy |  |
| 7.2 | **Moc silnika** | Minimalnie min. 260 kW |  |
| 7.3 | **Pojemność** | 8.000 – 9.000 cm³ |  |
| 7.4 | **Umiejscowienie** | Z tyłu autobusu za tylną osią |  |
| 7.5 | **Norma emisji spalin,** | EURO VI (minimum poziom E) |  |
| 7.6 | **Poziom emisji dwutlenku węgla CO2** | Poziom emisji dwutlenku węgla CO2 nie większy niż: 1040g CO2/km wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Dostawca przedstawi wraz z ofertą test SORT3 lub informację producenta autobusu o wynikach zużycia paliwa wg średniego zużycia. |  |
| 7.7 | **Zużycie energii w okresie pełnego cyklu użytkowania** | Zużycie energii w okresie pełnego cyklu użytkowania nie większe niż: 11.520.000,00 MJ, wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Dostawca przedstawi wraz z ofertą test SORT3 lub informację producenta autobusu o wynikach zużycia paliwa wg. średniego zużycia. |  |
| 8 | **Skrzynia biegów** | * Manualna lub automatyczna,
* 6 przełożeń do przodu + bieg wsteczny,
* Dodatkowy zwalniacz - retarder lub intarder
 |  |
| 9 | **Zawieszenie** | * Oś przednia niezależna: zawieszenie pneumatyczne
* Oś tylna: zawieszenie pneumatyczne,
* Układ podnoszenia-opuszczania podwozia.
 |  |
| 10 | **Hamulce i układ hamulcowy** | * Pneumatyczne, tarcze wszystkich kół,
* System ABS/ASR, ESP, EBS,
* Hamulec postojowy na koła osi tylnej
 |  |
| 11 | **Koła** | * Ogumienie bezdętkowe o wymiarze 295/80 R 22,5
* Felgi stalowe lub ze stopu aluminium (w przypadku felg stalowych pojazd musi posiadać pełne kołpaki),
* Koło zapasowe pełnowymiarowe zamocowane w dedykowanym miejscu jednakowe z pozostałymi oponami,
* Komplet opon wielosezonowych na kołach,
* Chlapacze kół przednich i tylnych.
 |  |
| 12 | **Mechanizm kierowniczy** | * Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym,
* Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach.
* Kierownica multimedialna z przyciskami pozwalającymi na sterowanie odbiornikiem radiowym oraz wyświetlaczem komputera pokładowego bez odrywania rąk od kierownicy
 |  |
| 13 | **Zbiornik paliwa i płynu Ad-Blue** | * Zbiornik oleju napędowego nie mniejszy niż 300 l,
* Podgrzewany separator wody z układu paliwowego,
* Zbiornik płynu Ad-Blue nie mniejszy niż 70 l,
* Korki lub klapki wlewów zamykane na kluczyk
 |  |
| 14 | **Nadwozie** | * Ściany boczne i sufit izolowane termicznie,
* Półki bagażowe podsufitowe,
* Kolorystyka zewnętrzna: biała,
* Kolorystyka wewnętrzna: podłoga, poszycie boczne i dachu, tkanina siedzeń: w dobranej tonacji, skomponowane kolorystycznie (standard).
* Autobus oklejony reklamą Gminy Warta Bolesławiecka. Projekt i realizacja po stronie wykonawcy po uzgodnieniu z zamawiającym. Minimalny zakres reklamy powinien zawierać napis: Gmina Warta Bolesławiecka oraz herb gminy.
 |  |
| 15 | **Podłoga** | Antypoślizgowa z wysokogatunkowego PVC zgrzewanego na łączach |  |
| 16 | **Fotel kierowcy** | * Zawieszony pneumatycznie,
* Wyposażony w zagłówek i podłokietnik,
* Tapicerka welurowa,
* Regulacja wzdłużna, kołyskowa, wysokości, sprężystości, pas 3-punktowy bezwładnościowy,
* Podgrzewany elektrycznie,
 |  |
| 17 | **Fotele pasażerów** | * Tapicerka o podwyższonej jakości (np.welurowa),
* Podłokietniki minimum od strony przejścia,
* Wszystkie fotele skierowane przodem do kierunku jazdy i wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 2 lub 3-punktowe,
* Uchylne
 |  |
| 18 | **Ogrzewanie** | * Ogrzewanie postojowe wodne niezależne od pracy silnika o mocy 30 kW,
* Nagrzewnice lub konwektory w przestrzeni pasażerskiej,
* Dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy z osobną regulacją. ,
 |  |
| 19 | **Uchwyty i poręcze** |  Uchwyty i poręcze w drzwiach wejściowych,  Poręcze górne dla pasażerów stojących, Uchwyty w oparciach foteli |  |
| 20 | **Szyby** | * Szyba czołowa jednoczęściowa bez górnego paska przyciemniającego,
* Rolety sterowane elektrycznie szyby czołowej,
* Roleta okna kierowcy,
* Okno boczne kierowcy otwierane i ogrzewane,
* Szyba przednia lewa musi być ogrzewana (w przypadku podziału szyby przedniej),
* Tylna ze szkła hartowanego wklejana do ściany tylnej,
* Boczne podwójne ze szkła hartowanego, wklejane do wnęk ścian bocznych, przyciemniane Wszystkie szyby zastosowane w pojeździe powinny spełniać warunki określone w Dyrektywie Rady 92/22/EWG z dnia 31.03.1992 r. w sprawie bezpiecznych szyb i materiałów do szyb w pojazdach silnikowych i przyczepach Dz. U. Nr 129 z 14.05.1992 roku z póź. zmianami,
 |  |
| 21 | **Drzwi pasażerskie** | * przednie jednoskrzydłowe,
* środkowe jednoskrzydłowe
* drzwi pasażerskie pneumatyczne otwierane na zewnątrz sterowane z kokpitu kierowcy,
* szyby w drzwiach podwójne.
 |  |
| 22 | **Klimatyzacja i wentylacja** | * Dachowa zintegrowana, całopojazdowa, automatyczna o mocy chłodzenia min. 30 kW, z funkcją grzania
* Centralne rozprowadzenie nawiewów, ,zapewniające równomierne i skuteczne schłodzenie całego wnętrza pojazdu
* Wentylacja naturalna przestrzeni pasażerskiej przez wywietrzniki dachowe,
* Wentylacja stanowiska kierowcy przez boczną szybę,
* Układ wentylacji wraz z systemem klimatyzacji oraz układem ogrzewania muszą przeciwdziałać roszeniu na suficie pojazdu oraz na szybach pojazdu
 |  |
| 23 | **Pozostałe wyposażenie** | * Gaśnice (min.2 szt.),
* podnośnik hydrauliczny dedykowany dla dostarczonego autobusu- 2 sztuki,
* klucz do kół,
* kliny pod koła-minimum 2 sztuki
* trójkąt ostrzegawczy,
* apteczka typu autobusowego (min. 2 szt.),
* wybijaki do szyb w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
* kamizelka ostrzegawcza dla osoby dorosłej,
* radioodtwarzacz +DVD, 2 monitory min. 19” DAB, MP3, USB, Bluetooth + nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej, mikrofon dla kierowcy,
* składany fotel pilota, mikrofon dla pilota
* lodówka
* kamera cofania,
* sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego,
* tempomat, tachograf typu SMART,
* ścianka działowa w górnej części przezroczysta umieszczona za fotelem kierowcy,
* lusterko wsteczne wewnętrzne,
* lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie,
* tablice „Uwaga dzieci” 2 szt. (z możliwością demontażu),
 |  |
| 24 | **Akumulatory** | Dwa akumulatory 12V zapewniające prawidłowe funkcjonowanie wszystkich systemów pojazdu o pojemności min. 225 Ah każdy, umieszczone w szczelnym i zamykanym na kluczyk osobnym przedziale |  |
| 25 | **Oświetlenie zewnętrzne** | * Automatyczne światła do jazdy dziennej LED,
* Światła postojowe, kierunkowskazy i STOP w technologii LED,
* Światła przeciwmgłowe przednie i tylne,
* Światła awaryjne automatycznie załączające się przy otwarciu drzwi (funkcja autobusu szkolnego) z możliwością odłączenia tej funkcji,
* Światła obrysowe, krawędziowe i boczne w technologii LED
 |  |
| 26 | **Oświetlenie wewnętrzne** | * Sufitowe oświetlenie przestrzeni pasażerskiej LED dwustopniowe,
* Oświetlenie kabiny kierowcy LED z osobnym włącznikiem,
* Oświetlenie schodków drzwi wejściowych lampkami LED,
* Oświetlenie bagażnika podpodłogowego
 |  |
| 27 | **System bezpieczeństwa** | * Dwa otwierane elektrycznie szklane lub z tworzywa sztucznego szyberdachy pełniące także funkcje wyjść bezpieczeństwa,
* System wykrywania pożaru w komorze silnika i ogrzewania dodatkowego,
* System automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika i ogrzewania dodatkowego,
* Główny wyłącznik prądu, tzw. HEBEL przy akumulatorach,
 |  |
| 28 | **Kokpit kierowcy** | * Wyświetlacz kolorowy z systemem diagnostycznym OBD pokazującym błędy w obwodach silnika, automatycznej skrzyni biegów, układu hamulcowego, układu zawieszenia
* Wskazania komputera pokładowego o aktualnym zużyciu paliwa, średnim zużyciu paliwa oraz dystansie możliwym do przejechania na pozostałym paliwie
* Prędkościomierz i obrotomierz analogowe,
* Gniazdo USB zasilania telefonu w kokpicie kierowcy,
 |  |
| 28.  | **Dostawa** | * Miejsce odbioru technicznego –wskazane przez dostawcę na terenie RP
* Transport autobusu na miejsce dostawy na koszt dostawcy.
* Miejsce dostawy autobusu: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka, 59-720 Warta Bolesławiecka 40C

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z autobusem dokumentację techniczną autobusu oraz wymaganą przez prawo polskie dokumentację w języku polskim niezbędną do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu, w szczególności:1. świadectwo homologacji pojazdu ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Certyfikat Zgodności COC
2. instrukcję obsługi i konserwacji autobusu w języku polskim;
3. wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju;
4. książkę gwarancyjno-przeglądową autobusu w języku polskim
 |  |
| 29 | **Gwarancja** | * Gwarancja na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia – 72 miesiące,
* Gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze – 60 miesięcy,
* Gwarancja na cały autobus wraz z wyposażeniem – 24 miesięcy, licząc od daty przekazania autobusu.
 |  |
| 30 | **Okresowe przeglądy techniczne** | * Okresowe przeglądy techniczne muszę odbywać się w ASO Dostawcy na terenie kraju w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.
 |  |

**Część II – Zakup i dostawa busa dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół**

1. Cena ofertowa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wartość zamówienia netto** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość zamówienia brutto** |
|  |  |  |

1. Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres …….. miesięcy.
2. Oferowane parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY[[2]](#footnote-2) |
| 1 | **Wymagania ogólne** | Pojazd fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Spełniający wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, z maksymalnym przebiegiem 1.500 km. Zaoferowany autobus musi posiadać homologację na terenie EU dopuszczającą do rejestracji w Polsce lub krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu. |  |
| 2 | **Rok produkcji**  | 2023 lub 2024 |  |
| 3 | **Miejsca siedzące** | 22 + 1 miejsce kierowcy + fotel pilotaOstatni rząd foteli (tylna ława) - na nogach szybko złącznych, demontowalny, w obszarze przeznaczonym dla 2 wózków inwalidzkich.  |  |
| 4 | **Silnik** | O zapłonie samoczynnym - wysokoprężny |  |
| 5 | **Rodzaj paliwa** | Olej napędowy |  |
| 6 | **Moc silnika** | Minimum 170KM |  |
| 7 | **Norma emisji spalin** | EURO VI  |  |
| 8 | **Skrzynia biegów** | * Manualna lub automatyczna,
* Minimum 6 przełożeń do przodu + bieg wsteczny,
 |  |
| 9 | **Zawieszenie, napęd** | * Oś przednia niezależne: zawieszenie mechaniczne
* Oś tylna zależne: zawieszenie mechaniczne lub pneumatyczne
* Napęd na tylną oś z podwójnymi kołami
 |  |
| 10 | **Bezpieczeństwo** | * Poduszka powietrzna dla kierowcy

Systemy bezpieczeństwa: zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS), optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR), stabilizator toru jazdy (ESP) |  |
| 11 | **Koła** | * Ogumienie bezdętkowe, opony wielosezonowe
* Koło zapasowe pełnowymiarowe wraz z zestawem do jego wymiany (lewarek, klucz, klin pod koło)

Chlapacze na osi przedniej i tylnej |  |
| 12 | **Nadwozie** | * Ściany boczne i sufit izolowane termicznie,
* Półka bagażowa podsufitowa co najmniej z lewej strony
* Kolorystyka zewnętrzna: biała, grafitowa lub inna uzgodniona z zamawiającym.
* Kolorystyka wewnętrzna: podłoga, poszycie boczne i dachu, tkanina siedzeń: w dobranej tonacji, skomponowane kolorystycznie (standard).

Autobus oklejony reklamą Gminy Warta Bolesławiecka. Projekt i realizacja po stronie wykonawcy po uzgodnieniu z zamawiającym. Minimalny zakres reklamy powinien zawierać napis: Gmina Warta Bolesławiecka oraz herb gminy. |  |
| 13 | **Podłoga** | Wykładzina antypoślizgowa |  |
| 14 | **Fotel kierowcy** | * Fotel regulowany z pasami bezpieczeństwa i podłokietnikiem
 |  |
| 15 | **Fotele pasażerów** | * Fotele miękkie, tapicerowane,
* Wszystkie fotele skierowane przodem do kierunku jazdy i wyposażone indywidualne pasy bezpieczeństwa
* Siedzenia skrajne wyposażone w podłokietniki,

Miejsca do siedzenia o wymiarach i rozmieszczeniu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. |  |
| 16 | **Ogrzewanie** | * Ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej niezależne od pracy silnika
 |  |
| 17 | **Drzwi pasażerskie** | * Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane manualnie
* Drzwi przednie jednoskrzydłowe, otwierane manualnie

Drzwi po prawej stronie (dla pasażerów) wyposażone w uchwyty lub poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. Wejście z dodatkowo obniżonym stopniem ułatwiającym wsiadanie i wysiadanie |  |
| 18 | **Klimatyzacja i wentylacja** | * Klimatyzacja przednia manualna dla przedziału kierowcy

Klimatyzacja przedziału pasażerskiego zasilana z dodatkowej sprężarki, regulowana pilotem lub z miejsca kierowcy |  |
| 19 | **Pozostałe wyposażenie** | * Gaśnice (min.2 szt.), zabezpieczone przed swobodnym przemieszczaniem,
* apteczka typu autobusowego – 1 szt,
* trójkąt ostrzegawczy – 1 szt,
* wybijaki do szyb w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
* kamizelka ostrzegawcza dla osoby dorosłej,
* radio USB, MP3 + dwa głośniki w kabinie kierowcy oraz 4 w przedziale pasażerskim z funkcją zestawu głośnomówiącego, mikrofon,
* sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego,
* tempomat,
* tachograf cyfrowy,
* wideorejestrator,
* kamera cofania,
* alarm, immobiliser, lub jedno i drugie,
* centralny zamek z pilotem,
* lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu,
* lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie.
* Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu, informacje o przewozie osób z niepełnosprawnościami mocowane na magnesach i odporne na warunki atmosferyczne,
* Oznakowanie wyjść awaryjnych

Hak holowniczy kulowy min. 3,1 T + złącze elektryczne przyczepy 12V 13 pin DIN |  |
| 20 | **Przestrzeń przeznaczona dla pasażerów niepełnosprawnych na wózkach** | * Pojazd musi być wyposażony w przestrzeń przeznaczoną dla pasażerów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, oznaczoną zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, która:
* - umożliwia jednocześnie przewóz co najmniej dwóch osób na wózkach inwalidzkich przodem lub tyłem do kierunku jazdy,
* - jest wyposażona w atestowane pasy bezpieczeństwa, umożliwiające mocowanie wózków inwalidzkich oraz pasy umożliwiające stabilizację osób niepełnosprawnych podróżujących na wózkach, a dostęp do niej jest zapewniony przez urządzenie do załadunku i wyładunku – atestowaną windę będącą na wyposażeniu autobusu.

- przestrzeń na wózki może być wydzielana z miejsc gdzie znajdują się fotele pasażerskie z możliwością szybkiego demontażu bez użycia dodatkowych narzędzi. |  |
| 21 | **Oświetlenie zewnętrzne** | * Reflektory przednie LED
* Światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów,
* Światła obrysowe
 |  |
| 22 | **Oświetlenie wewnętrzne** | * Sufitowe oświetlenie przestrzeni pasażerskiej w technologii LED
1. Oświetlenie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych
 |  |
| 23  | **Szyby** | * W drzwiach przednich elektrycznie opuszczane
* W przestrzeni pasażerskiej przyciemniane
* Okna uniemożliwiające wychylanie się na zewnątrz.
* Szyberdach pełniący także rolę wyjścia awaryjnego
 |  |
| 24 | **Dostawa** | * Transport pojazdu na miejsce dostawy na koszt dostawcy.
* Miejsce dostawy busa: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka, 59-720 Warta Bolesławiecka 40C. Dostawa w godzinach pracy urzędu.

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z busem dokumentację techniczną pojazdu, wszystkie instrukcje obsługi oraz wymaganą przez prawo polskie dokumentację w języku polskim niezbędną do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu, w tym homologację autobusu lub krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu.Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa, uruchomienia pojazdu wraz z przygotowaniem jego do pracy oraz w zakresie montażu wózka w miejscu dla niepełnosprawnych i korzystania z windy. |  |

1. Oświadczam/y że
2. jestem/ nie jestem mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem/ średnim przedsiębiorstwem[[3]](#footnote-3)
3. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszy postępowaniu
4. akceptujemy warunki płatności
5. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i załączonej dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń
6. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w zakresie określonym w SWZ wraz z załącznikami
7. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia
8. akceptujemy warunki umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego
9. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert
10. w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
11. zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie (wskazać jedną z form określoną w art. 450 PZP): ………………………………………………………..
12. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia o jakich mowa w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy.
13. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ) [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ) [↑](#footnote-ref-2)
3. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)