**Szafa do suszenia butów:**

**Szerokość:** 1420 mm

**Głębokość:** 530 mm

**Wysokość:** 840 mm

Szafa wyposażona w:

- 20 rur do zawieszania obuwia

- jeden moduł grzewczo-wentylacyjny

- dwa uchwyty do przesuwania szafy

- stopki poziomujące

Zastosowano jeden moduł wentylatora grzałki i elektryki. Szafa posiada

atomatyczny wyłącznik czasowy o domyślnym nastawie 5 godzin

grzania i 10 min schłodzenia.

-RAL 7035

