ZAKUP OZNAKOWANIA PIONOWEGO Z UCHWYTAMI, DOSTAWĄ I MONTAŻEM

|  |  |
| --- | --- |
| **RODZAJ ZNAKU** | **ILOŚĆ** |
| A-1 | 6 szt. |
| A-2 | 8 szt. |
| A-3 | 10 szt. |
| A-4  | 6 szt. |
| A-6b | 1 szt. |
| A-7 | 4 szt. |
| A-12a | 1 szt. |
| A-17 | 2 szt. |
| A-22 | 5 szt. |
| A-23 | 1 szt. |
| B-18 | 6 szt. |
| B-20 | 4 szt. |
| B-33 ( 50 ) | 2 szt. |
| D-1 | 11 szt. |
| D-2 | 1 szt. |
| D-5 | 2 szt. |
| D-15 | 2 szt. |
| D-42 | 5 szt. |
| D-43 | 4 szt. |
| E-4 Nowe Kichary | 2 szt. |
| T-1 | 3 szt. |
| T-2 | 6 szt. |
| T-3 | 6 szt. |
| T-4 | 3 szt. |
| T-6 | 7 szt. |
| T-6a | 2 szt. |
| T-6b | 2 szt. |
| T-9 | 6 szt. |
| U-3 | 1 szt. |
| U-3a | 4 szt. |
| U-9a | 3 szt. |
| U-9b | 1 szt. |
| SŁUPEK Ø 60 3,2 mm **3,4 M** | 92 szt. |
| SŁUPEK Ø 60 3,2 mm **4,2 M** | 45 szt. |

Znaki powinny być odblaskowe, wykonane jako średnie, lica znaków z folii typu 2, winny posiadać trwale umieszczoną metrykę z danymi; nazwa producenta, data produkcji, numer aprobaty technicznej.