**Wyposażenie sal debryfingu x2 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (proszę potwierdzić i wpisać oferowane modele):** |
|  | Telewizor LED o rozdzielczości minimum 60” 3840x2160 z pilotem. Min. 2 x HDMI, 1 x RJ-45. Telewizor zawierający system operacyjny, który posiada przeglądarkę internetową, dzięki której możliwe będzie odtworzenie sesji symulacyjnej. Telewizor musi zostać podłączony do sieci komputerowej w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac oraz LAN oraz zostać zamontowany na kompatybilnym uchwycie ściennym. Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł sygnału oraz podłączenia zewnętrznych głośników. Monitor prezentacyjny skonfigurowany wraz z podłączonym komputerem typu mini PC (nie wystający za obręb obudowy) o parametrach min.: twardy dysk 120 GB SSD, 4GB RAM, wyjście HDMI 1 szt. (dołączyć kabel min. 1,5m), RJ-45 1 szt., czytnik kart pamięci. Zainstalowany system operacyjny z funkcją obsługi pulpitu zdalnego oraz możliwością przełączania do domeny usługi ACTIVE DIRECTORY. Zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca przeprowadzenie debriefiengu. Oprogramowanie biurowe zawierające następujące elementy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx. Akcesoria: klawiatura multimedialna bezprzewodowa (płaska) z przyciskami membranowymi, interfejsem USB i wbudowanym touchpadem o zasięgu min. 10 metrów. W komplecie zestaw akumulatorków wraz ładowarką sieciową. Kamer konferencyjna IP - 2 szt. (zasilanie POE, rozdzielczość 1920x1080) umożliwiająca podgląd i interakcję kursantów. Kamery skonfigurowane z infrastrukturą sieciową Zamawiającego (tj. podłączenie do istniejącego najbliższego switcha POE).  |  |
|  | Głośnik sufitowy skonfigurowany jako urządzenie audio telewizora/monitora - 3 szt. Minimalne parametry: pasmo przenoszenia: 100-20000 Hz, moc znamionowa RMS: 12/6/3W, czułość: 92 dB/W/m, wymiary: Ø 200mm x 60mm. |  |
|  | Instalacja, podłączenie, doprowadzenie punktów elektrycznych oraz sieciowych i montaż po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z instalacją. Zamawiający nie dopuszcza stosowania widocznych maskownic. ZALECANA WIZJA LOKALNA. |  |