**RG.271.20.2023 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

**Roboty remontowe dróg gminnych na terenie gminy Gorlice**

1. **Remont odcinka drogi gminnej nr 270612K „Nad Watrą” w Szymbarku na dz. 1644/1 wraz z remontem zjazdu na drogę 270613K**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|  | **DROGA** |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne ścinanie poboczy grub. 20 cm  | 380 m2 |  |  |
| 2 | Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową  | 570 m2 |  |  |
| 3 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. warstwy 6 cm  | 570 m2 |  |  |
| 4 | Uszczelnienie krawędzi jezdni bitumicznej emulsją asfaltową  | 380 mb |  |  |
| 5 | Wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. warstwy 6 cm  | 190 m2 |  |  |
|  | **ZJAZD** |  |  |  |
| 6 | Demontaż istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm  | 15 m2 |  |  |
| 7 | Demontaż przepustu pod zjazdem z kręgów betonowych Ø300 mm  | 5 mb |  |  |
| 8 | Montaż rury karbowanej Ø400 mm  | 6 mb |  |  |
| 9 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej średnia grub. warstwy 20 cm  | 15 m2 |  |  |
| 10 | Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 5 cm  | 15 m2 |  |  |
| 11 | Uszczelnienie krawędzi jezdni bitumicznej emulsją asfaltową  | 5 mb |  |  |
| **RAZEM brutto**  |  |

**2 część: Remont** **drogi gminnej nr 270602K „Polanka” na dz. nr 321 w Szymbarku wraz z remontem zjazdu na dz. nr 2084/2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|  | **DROGA** |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne ścinanie poboczy grub. 20 cm  | 210 m2 |  |  |
| 2 | Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni klińcowej  | 630 m2 |  |  |
| 3 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0 -63 mm grub. warstwy 20 cm po uwałowaniu  | 840 m2 |  |  |
| 4 | Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. warstwy 5 cm | 630 m2 |  |  |
| 5 | Uszczelnienie krawędzi jezdni bitumicznej emulsją asfaltową | 420 mb |  |  |
| 6 | Wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. warstwy 5 cm | 210 m2 |  |  |
| 7 | Oczyszczenie rowu odwadniającego z namułu grub. namułu 30 cm | 300 mb |  |  |
| 8 | Montaż rur karbowanych K-2 Ø400 mm na ławie żwirowej na zjazdach do posesji  | 18 mb |  |  |
|  | **ZJAZD** |  |  |  |
| 9 | Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni –  | 40 m2 |  |  |
| 10 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką tłuczniową frakcji 0-63 mm średnia grub. warstwy 15 cm –  | 30 m2 |  |  |
| 11 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. warstwy 5 cm –  | 40 m2 |  |  |
| 12 | Uszczelnienie krawędzi jezdni bitumicznej emulsją asfaltową –  | 10 mb |  |  |
| 13 | Wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. warstwy 5 cm –  | 10 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto**  |  |

**3 część: Remont** **drogi gminnej 1281 w Bystrej – etap II**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0-63 mm grub. warstwy 15 cm  | 300 m2 |  |  |
| 2 | Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. warstwy 5 cm  | 225 m2 |  |  |
| 3 | Uszczelnienie krawędzi jezdni emulsją asfaltową  | 150 mb |  |  |
| 4 | Wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. warstwy 5 cm  | 75 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto**  |  |