Koszalin, 08.07.2022 r.

**Do Wykonawców** biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn : „Wykonanie przebudowy betonowego ogrodzenia zewnętrznego na terenie Cmentarza Komunalnego
w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 44.”

Nr postępowania: 2022/BZP 00235831/01

Nr referencyjny: 21

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w terminie określonym
w art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021,
poz. 1129 z późn.zm.) - dalej jako ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

1. Proszę o podanie dokładnych parametrów ogrodzenia oraz dołączenie zdjęć. Proszę o podanie specyfikacji przęseł stalowych tj. wymiary prętów stalowych kwadratowych, wymiary łączonych płaskowników poziomych, odstęp między prętami stalowymi, rodzaj pokrycia antykorozyjnego przęseł. Grubość słupów stalowych sr 108mm oraz rodzaj pokrycia antykorozyjnego. Czy przęsła stalowy mają mieć ozdobne zakończenia ? Jeżeli tak proszę o wzór. Czy ogrodzenie biegnie
w jednej linii ?

Odpowiedź:

1. Pręty pionowe dł. 1500mm, o przekroju 14x14mm, w rozstawie 125mm, 15 sztuk w przęśle. Płaskowniki poziome o dł. 2180mm i przekroju 7x40mm, 6 sztuk, para na dole, dwie pary u góry przęsła. Zabezpieczenie minią oraz dwukrotne pokrycie powierzchni farbami do metalu,
do wymalowań zewnętrznych. 2. Słupy to rury o wysokości 2600mm, śr. 108mm i grubości ścianki 6mm w rozstawie co 2240mm, zaślepione denkiem okrągłym z blachy gr 6mm, powłoki malarskie jak wyżej. 3. Przęsła bez ozdób, Proste. 4. Ogrodzenie przewidziane do wymiany to dwa proste odcinki, przedzielone istniejącą bramą. W załączeniu zdjęcia ogrodzenia będącego w sąsiedztwie ogrodzenia do wymiany. Wymieniane ogrodzenie powinno być identyczne.

 Zamawiający