**REGAŁ MAGAZYNOWY - SZT.6**

**wymiary: +/-**

szerokość: 950 mm

głębokość: 400 mm

wysokość: 2000 mm

Szkielet wykonany z blachy stalowej. Stelaże wszystkich regałów wykonane muszą być   
z kątownika zimno giętego 40x40x3 mm, perforowanego, umożliwiającego dowolność ustawienia półek. Półki wykonane z blachy o gr. 1,5 mm, dodatkowo od dołu wzmocnione profilem kapeluszowym. Półki skręcane do stelaża śrubami M 8x6. Półki wykonane ze stali ocynkowanej. Obciążenie na 1 półkę min. 120 kg. Półki zabezpieczone listwami przed ewentualnym wypadaniem dokumentów. Wymagany atest na obciążenie.