|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa produktu*** | ***Ilość*** | ***Jednostka miary*** | ***Szczegółowy opis produktu*** |
|  |
| 1 |  Zasłony | 8 | kpl. | Zasłony z tkaniny - Zasłony zaciemniające welurowe, na przelotkach (kółkach), w kolorze granatowym, długość 280 cm, szer.140 cm. Gramatura 250 g/m2 |
| 2 | Kosz na śmieci z pedałem | 14 | szt. | Kosz na śmieci z pedałem. Poj. 30 l. W kolorze czarno-białym (w ozdobne napisy) |
| 3 | Żaluzje drewniane  | 16,5 | m/2 | Żaluzje drewniane montowane na ramie okna (każdym skrzydle oddzielnie), sterowane ręcznie, po zamontowaniu jedno skrzydło okna musi się bez problemu uchylać, drabinka taśmowa, maskownica prosta, każdym oknie sterowanie zewnętrzne, czyli prawe w prawym skrzydle, lewe w lewym, kolor – naturalne drewno, zbliżone do sosny, lamele szer. min. 25 mm. Łańcuszek w kolorze lameli. (Do 14 okien o wymiarach zewnętrznych: 136 cm szer./134 cm wys. Wymiary szyby w jednym skrzydle: 50 cm. szer./117 cm. wys.) |
| 4 | Wieszaki metalowe, obrotowe | 20 | szt. | Wieszaki metalowe, obrotowe, na zawiasach. Montowane do ściany. Czarne. Malowane proszkowo. Długość ramienia ok. 100 cm. |
| 5 | Wieszaki mobilne, okrągłe, metalowe | 6 | szt. | Wieszaki mobilne, okrągłe, metalowe. Czarne. Malowane proszkowo. Wysokość 200 cm. Z ociekczem na parasole. |
| 6 | Tablica magnetyczna jasna | 3 | szt. | Tablica magnetyczna jasna. 200/150 cm |
| 7 | Roleta okienna | 7,6 | m/2 | Roleta okienna w kasecie bezinwazyjne, materiał poliester, gramatura min. 175g/m2, impregnowane,0% formaldehydu, w kolorze écru. Roleta na każde skrzydło okna. (Do 4 okiem o wymiarach zewnętrznych: 136 cm szer./134 cm wys. Wymiary szyby w jednym skrzydle: 50 cm. szer./117 cm. wys., 2 okiem o wym. 47 cm. szer./134 cm. wys. Szyba 30 cm. szer./ 117 cm. Wys. i drzwi balkonowych o wymiarach Wymiary zewnętrzne: wys. 204 cm./ szer. 100 cm. Wymiary szyb: górna 83 cm. szer. / 102 m. wys.Dolna: 83 cm. szer./ 75 cm. wys. |
| 8 | Obcinarka biurowa do formatu A 3 | 1 | szt. | Obcinarka biurowa do formatu A 3 |
| 9 | Schodołaz gąsienicowy | 1 | szt. | Schodołaz gąsienicowy wyposażony w elektryczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, a także elektroniczny czujnik pochylenia wraz z regulacją prędkości. Parametry: maksymalne obciążenie: min 150kg, waga urządzenia: ok 40 kg, wysokość: ok 90 cm, szerokość: ok 65 cm, wyposażony w system hamulcowy, długi zasięg pracy: do 50 pięter w jednym cyklu ładowania akumulatora, zaopatrzony w wyłącznik awaryjny. |

Dopuszcza się tolerancję ww. wymiarów oraz wag +/-5%

Pozostałe minimalne wymagania, jakie muszą spełniać elementy zamówienia:

- w cenie należy uwzględnić dostawę i montaż w/w elementów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

Wykonawca w ramach ceny za dostawę powyższych elementów zobowiązany jest do rozpakowania, instalacji, integracji i uruchomienia- stosownie do potrzeb danego elementu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy odpowiednie gwarancje oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt posiada niezbędne normy, atesty i certyfikaty. Powyższe dokumenty wraz z kartami gwarancyjnymi winny być dostarczone w miejscu i terminie dostawy danego elementu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.