**ZAŁĄCZNIK NR 5 IDW**

na dostawę pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia miejskiej strefy relaksu i wypoczynku w elementy małej architektury w Pruszczu Gdańskim”

**Wykonawca**

………………………………………………………………

………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Znak sprawy: ZP.271.26.2024

**Kosztorys ofertowy**

**na dostawę pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia miejskiej strefy relaksu i wypoczynku**

**w elementy małej architektury w Pruszczu Gdańskim”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Producent i oferowany model wyposażenia (np. jego numer, symbol, znak wyraźnie identyfikujący model oferowanego urządzenia itp.)** | **Cena brutto za dostawę wyposażenia wraz z montażem**  |
| **1.** | **Leżak miejski, jednoosobowy**Jednoosobowe leżaki miejskie o konstrukcji stalowej spawanej (profil zamknięty o przekroju prostokątnym, grubość ścianki profilu minimum 4 mm), ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor szary lub antracyt, wypełnienie konstrukcji z desek drewnianych montowanych poprzecznie względem długości leżaka do konstrukcji stalowej, deski z jednolitego drewna olejowanego (gatunek drewna: jatoba/akacja robinia), kolor drewna naturalny, grubość desek min. 40 mm, Szerokość desek min. 8 cm. do 12 cm, długość leżaka min. 1,8 m. Szerokość leżaka min. 70 cm. Spawy niewidoczne. Montaż leżaków do fundamentów za pomocą kotew chemicznych. Wszystkie nogi zakotwiczone w sposób trwały i niewidoczny. Zaprojektowane leżaki stylistycznie ujednolicone i dopasowane do pozostałych elementów małej architektury. Leżak z wyprofilowanym siedziskiem lekko zagłębionym w stosunku do oparcia (jak na przykładowym zdjęciu), i wyprofilowaniem na nogi; oparcie z lekkim wyprofilowaniem na głowę (jak na przykładowym zdjęciu)  | 2 |  |  |
| **2.** | **Ławka miejska z oparciem**Konstrukcja stalowa spawana (profil zamknięty o przekroju prostokątnym, grubość ścianki profilu minimum 4 mm), ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor szary lub antracyt, deski z jednorodnego olejowanego drewna z gatunku jatoba/akacja /robinia. Grubość desek min. 40 mm, długość ławki min. 1,8 m. Montaż ławek do fundamentów za pomocą kotew chemicznych. Spawy niewidoczne. Wypełnienie - deski siedziska i oparcia o szerokości min. 8 cm. ławka z oparciem i podłokietnikami z obu stron, stelaż podłokietników bez wypełnienia, wysokość ławki min. 0,8 m. Głębokość siedziska min. 48 cm. Oparcie z trzech montowanych wzdłuż ławki desek. Ławka oparta na czterech nogach. Oparcie względem siedziska tworzą kąt rozwarty (oparcie względem siedziska nie może być pod kątem prostym), | 2 |  |  |
| **3.** | **Kosz na odpadki**Jednokomorowy kosz na odpadki z zamykanym na klucz uniwersalny daszkiem kompatybilny z pozostałym wyposażeniem strefy relaksu i wypoczynku (kolor drewna i kolor malowania). Konstrukcja stalowa z daszkiem stalowym. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor szary lub antracyt. Zewnętrzne wykończenie z jednorodnych montowanych pionowo względem wysokości kosza desek (gatunek drewna: jatoba/akacja robinia) olejowane, deski w kolorze naturalnym o gr. od 4 cm. - do 6 cm., przekrój zewnętrzny zbliżony do owalu lub prostokąta, z podstawą na dwóch nogach, montaż koszy do fundamentów za pomocą kotew chemicznych, nogi zakotwiczone w sposób trwały i niewidoczny.  | 2 |  |  |
| **4.** | **Hamak miejski wieloosobowy**Trójkątny, wieloosobowy hamak miejski o konstrukcji stalowej, zewnętrzna konstrukcja stalowa z profilu zamkniętego o grubości ścianki min. 4 mm, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na kolor szary lub antracyt, wypełnienie konstrukcji z siatki z lin stalowych w oplocie, min. wymiary zewnętrzne: długość każdego z boków minimum 3,5 m | 1 |  |  |
| **5.** | **Stojak na rowery**Konstrukcja stalowa (profil zamknięty o przekroju prostokątnym, grubość ścianki profilu minimum 4 mm), ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze grafitowym 7016. Stojaki na rowery w kształcie trapezu, z obustronną uszczelką gumową, min. wymiary 0,9 x 0,8. Kotwienie pod nawierzchnią. | 4 |  |  |
| **6.** | **Wykonanie podbudowy** Wykonanie podbudowy betonowej do zamontowania urządzeń małej architektury w gruncie  | 13 |  |  |
| **7.** | **Hamak miejski jednoosobowy**Jednoosobowe hamaki miejskie o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze szarym lub antracyt, profil zamknięty, elementy nośne - linki stalowe lub łańcuchy, wypełnienie konstrukcji z jednorodnych klepek drewnianych z drewna olejowanego (gatunek: jatoba/akacja robinia), kolor naturalny, grubość klepek min. 4 cm, długość hamaka min. 3,0 m, szerokość hamaka min. 0,7 m. Montaż hamaków do fundamentów za pomocą kotew chemicznych. Wszystkie nogi zakotwiczone w sposób trwały i niewidoczny. Hamaki stylistycznie ujednolicone i dopasowane do pozostałych elementów małej architektury (kolor drewna, kolor malowania konstrukcji).  | 5 |  |  |
| **8.** | **Wytyczenie i pomiar powykonawczy**Wytyczenie i pomiar powykonawczy lokalizacji urządzeń małej architektury | komplet |  |  |
| **Stawka VAT %** |  |
| **CENA BRUTTO:** |  |

**UWAGA: Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych,**

**na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania:**

***- karty katalogowe zaoferowanego wyposażenia, względnie wizualizacje, zawierające zdjęcia zaoferowanego wyposażenia oraz informacje o gabarytowych wymiarach wyposażenia,***

***lub jeżeli producentem będzie sam wykonawca:***

 ***– projekty warsztatowe zawierające gabarytowe wymiary i wizualizację***

***zaoferowanego wyposażenia.***

***UWAGA!!!***

***DOKUMENT/PLIK (KOSZTORYS OFERTOWY) NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE LUB POSTACI ELKTRONICZNEJ tj. PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
LUB PODPISEM ZAUFANYCH LUB PODPISEM OSOBISTYM (e-dowód)***