### Zał. nr 9 do SWZ

**Wymagania techniczno – eksploatacyjne dla środków transportu, przeznaczonych do świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Wieliczka na linii autobusowej L1**

Pojazd przeznaczony do świadczenia autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Wieliczka na linii autobusowej L1 musi:

1. posiadać minimum 16 miejsc siedzących (+1) i 11 miejsc stojących, pojazd nie może być dłuższy niż 7 metrów;
2. być dopuszczony do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3. spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa dla tego rodzaju pojazdu;
4. posiadać niezbędne wyposażenie przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa dla tego rodzaju pojazdu;
5. być utrzymywany w czystości i porządku;
6. być wyposażony w ABS;
7. posiadać zamontowany kasownik do biletów ze znakowaniem datą i godziną, dostosowany do wielkości biletów jednorazowych w komunikacji miejskiej w Wieliczce;
8. posiadać zamontowany lokalizator położenia pojazdu, działający w trakcje realizacji usługi na rzecz zamawiającego. Lokalizator zostanie przekazany przez zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.
9. posiadać minimum 2 drzwi automatycznych , w tym minimum 1 drzwi 2-skrzydłowe z rampą dla osób niepełnosprawnych;
10. posiadać sprawną i wydajną klimatyzację w przestrzeni pasażerskiej, w pojeździe musi być o co najmniej 5°C chłodniej w przypadku temperatury otoczenia większej lub równej 25°C;
11. posiadać sprawny i wydajny system ogrzewania przestrzeni pasażerskiej: w pojeździe musi być co najmniej 12°C, a w przypadku temperatury otoczenia mniejszej lub równej -10°C, w pojeździe musi panować temperatura dodatnia;
12. posiadać uchwyt na tradycyjną tablicę kierunkową przednią (podświetlaną) i boczną. Tablice zostaną przekazane przez Zamawiającego;
13. odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach tj. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j. ze zm.);
14. wnętrze autobusu wyposażone powinno być w wystarczającą ilość uchwytów umożliwiających pasażerom utrzymanie równowagi w czasie jazdy. Wymaganie to należy uznać za spełnione, jeśli dla wszystkich możliwych umiejscowień pasażera, co najmniej dwie poręcze lub uchwyty znajdują się w zasięgu jego ręki. Zamontowane pętle paskowe mogą być liczone jako uchwyty, jeśli są odpowiednio utrzymywane w swym położeniu;
15. posiadać w wyposażeniu apteczkę pierwszej pomocy;
16. posiadać umiejscowioną na ściance oddzielającej przedział kierowcy od przestrzeni pasażerskiej ramkę A3 umożliwiającą ekspozycję informacji Zamawiającego. Sposób umieszczenia ramki ma zapewnić dobrą widoczność z przestrzeni pasażerskiej.
17. W stosunku do autobusu rezerwowego wykorzystywanego do świadczenia usługi jedynie na czas awarii autobusu wskazanego do realizacji usługi. Pozostałe wymagania bez zmian.