1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług sprzętowych:

1. **Rozwożenie / transport kamienia** do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (do 3 km od miejsca składowania kruszywa) celem utwardzenia gminnych dróg gruntowych bądź innych terenów stanowiących własność Gminy Głogów Małopolski. Usługa polegać będzie na załadunku, transporcie w wyznaczone miejsce oraz rozładunku i wbudowaniu kamienia.

Szacowana ilość ton kamienia do rozwiezienia w roku 2025 wynosi 6000 ton.

1. **Usługa koparko-ładowarką** w celu wykonania robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu, wykopami, załadunkiem i transportem urobku oraz innymi pracami wymagającymi użycia koparko-ładowarki. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej jedną koparko-ładowarką o pojemności łyżki od 0,2 m3 do 0,6 m3, pojemności lemiesza minimum 0,7 m3 oraz wyposażoną także w łyżkę tzw. „skarpówkę” o min. długości 160 cm.

Szacowana ilość godzin pracy koparko-ładowarki w roku 2025 wynosi 300 godzin**.**

1. **Usługi transportowe samochodami samowyładowczymi** wyposażonymi w  możliwość trójstronnego rozładunku automatycznego. Świadczenie usług polegać będzie na transporcie kruszywa, materiałów drogowych, materiałów do utrzymania chodników, urobku z wykonywanych robót ziemnych, czyszczenia rowów przydrożnych, drewna i gałęzi drzew oraz krzewów usuwanych z pasów drogowych na terenie Gminy Głogów Małopolski. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jednym samochodem samowyładowczym z możliwością trójstronnego rozładunku automatycznego o ładowności 5 - 7 ton oraz co najmniej jednym samochodem samowyładowczym z możliwością trójstronnego rozładunku automatycznego o ładowności min. 10 ton.

Szacowana ilość godzin pracy samochodu samowyładowczego w roku 2025 wynosi 300 godzin.

1. **Usługa walcem drogowym** celem zagęszczenia wskazanych przez Zamawiającego terenów / dróg gminnych o powierzchni z gruntu, nawierzchni utwardzonej kruszywem czy asfaltem. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jednym walcem drogowym o masie min. 3 tony.

Szacowana ilość godzin pracy walca drogowego w roku 2025 wynosi 60 godzin.

1. **Usługa zagęszczarką gruntu** celem zagęszczenia wskazanych przez Zamawiającego terenów / dróg / chodników gminnych / poboczy o różnego rodzaju powierzchni, w miejscach niewymagających użycia walca drogowego czy też w miejscach trudno dostępnych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną zagęszczarką gruntu o wadze 200 kg.

Szacowana ilość godzin pracy zagęszczarki gruntu w roku 2025 wynosi 60 godzin.

1. **Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług zgodnie z poniższymi wymaganiami:

1. **Zakres usług:**

* Rozwożenie / transport kamienia / urobku ziemnego / piasku pod budowę lub utwardzenie dróg / terenów gminnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
* Wykonywanie wykopów / korytowanie dróg / obieranie rowów przydrożnych / montaż i budowa przepustów przydrożnych / usypywanie i zagęszczanie poboczy / plantowanie terenu itp.
* Załadunek i transport urobku (kruszywo, ziemia, piasek, itp.) w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
* Załadunek i transport materiałów powstałych z czyszczenia rowów przydrożnych, drewna i gałęzi drzew oraz krzewów usuwanych z pasów drogowych w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
  + Prace związane z wyrównywaniem i formowaniem terenu, zagęszczaniem i utwardzaniem gruntu o różnorodnej powierzchni.
  + Wykonywanie innych robót sprzętowych na zlecenie Zamawiającego.

1. **Wymagania techniczne:**
   * Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ww. sprzętem drogowym w dobrym stanie technicznym, dostosowanym do wykonywania prac na terenie budowy.
   * Sprzęt drogowy powinien posiadać odpowiednie certyfikaty i badania techniczne.
   * Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykwalifikowanego operatora sprzętu drogowego.
2. **Czas realizacji:**
   * Usługi powinny być świadczone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z harmonogramem robót budowlanych.
3. **Lokalizacja prac:**
   * Prace będą wykonywane na terenie [adres lub lokalizacja], w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
4. **Wymagania dodatkowe:**
   * Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
   * Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z projektem i wskazówkami Zamawiającego.
   * Wykonawca zapewnia wszelkie materiały eksploatacyjne oraz paliwo do sprzętu drogowego.
5. **Wynagrodzenie:**
   * Wynagrodzenie za usługi będzie płatne na podstawie stawek jednostkowych tj.:

- w przypadku transportu kamienia – cena za 1 tonę rozwiezionego kamienia drogowego,

- w przypadku pozostałych usług sprzętowych – cena za 1 godzinę pracy danego sprzętu drogowego.