Łask, dnia 23.06.2021r.

IZ.272.1.5.2021

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:** Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy łaskiej hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania nr 1:**

Proszę o uzupełnienie w przedmiarze w dziale instalacje elektryczne następujące prace:  
  
Wykonanie instalacji zasilającej rekuperacje.  
Wykonanie instalacji zasilającej suszarki do rąk.  
Przebudowa rozdzielnicy celem zasilenia w/w obwodów.  
Wykonanie instalacji zasilającej oprawy awaryjnej i ewakuacyjne.  
Montaż instalacji elektrycznej dla przenoszonego osprzętu elektrycznego i oświetlenia podstawowego  
Pomiary elektryczne  
  
W zakresie prac budowlanych:  
1. Ścianki działowe - poz.2.14, zaleca się płytowanie obustronne dwuwarstwowe, jest pojedyncze.   
W przedmiarze odjęto powierzchnię otworów. Brak w przedmiarze profili ościeżnicowych.  
2. Brak w przedmiarze izolacji z płynnej folii na ścianach w kabinach prysznicowych.  
3. Bark zabudowy urządzeń podtynkowych z 2 x płyta GKBI na stalażu metalowym.  
  
Branża wod-kan  
1. Brak montaż zawodów podumywalkowych.

**Odpowiedź :**

Faktycznie w przedmiarze zabrakło w/w pozycji. Wobec tego przedmiar został uzupełniony o brakujące zakresy prac i po aktualizacji zostaje załączony do obecnego wyjaśnienia.

**Pytanie nr 2:**

Zgłaszamy brak izolacji poziomej posadzki z płynnej folii i taśm uszczelniających w narożach.

**Odpowiedź :**

W pozycji 2.2 kosztorysu uwzględniono izolację podposadzkową z folii PE, zamiennie można zastosować folię w płynie.

Dokładny sposób zailozowania i rodzaj wylewki wyrównawczej określa  Wykonawca i Projektant po skuciu płytek i ocenie podłoża.

Zakłada się twarde podłoże i  ta pozycja oznacza: wyrównanie szpachlą i użycie folii w płynie, w przypadku potrzeby wykonania miejscowo grubszej wylewki poziomującej po odkryciu i ocenie podłoża, należy zastosować folię pod wylewką i folię w płynie dodatkowo zabezpieczającą górę wylewki.

STAROSTA

/-/

Piotr Wołosz

…………………………………….. (*podpis kierownika Zamawiającego*)