**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA ŻALUZJI PIONOWYCH TYPU VERTICAL - CZĘŚĆ II**

Załącznik nr 1

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 11,41m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.1 formularza cenowego). Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji należy przeprowadzić pomiary wykonania żaluzji pionowych VERTICAL. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 11,36m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.2 formularza cenowego).Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z  +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 3

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 5,06 m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.3 formularza cenowego).Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 4

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 5,18m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.4 formularza cenowego).Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 5

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 4,34m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.5 formularza cenowego).Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 6

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 4,79m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.6 formularza cenowego).Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 7

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 10,27m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.7 formularza cenowego).Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 8

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 10,69m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.8 formularza cenowego).Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 9

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 10,74m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.9 formularza cenowego).Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 10

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 6,03m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.10 formularza cenowego).Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Załącznik nr11

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 5,28m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.11 formularza cenowego).Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 12

**Żaluzje pionowe VERTIKAL 5,52m²** należy wykonać na całej ścianie okiennej do parapetu montowane na specjalnej szynie wyposażonej w mechanizm sterujący ręczny. Wykonawca dopuszcza tolerancje w zakresie podanego wymiaru do +/-15%. Wykonawca przedstawi kolorystykę żaluzji Zamawiającemu do wyboru. (poz.12 formularza cenowego).Żaluzje pionowe Vertical należy zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi dokładne pomiary wykonania żaluzji pionowych Vertical z +/-15% zachowaniem tolerancji podanej przez Zamawiającego.

**UWAGA:**

**Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca przedstawi zamawiającemu paletę barw w ilości nie mniejszej niż 6 do wyboru przez zamawiającego. Z wyboru zostanie sporządzony protokół stanowiący podstawę realizacji zamówienia.**