Częstochowa, 06.04.2022.

ZP.26.1.19.2022

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu:**

**Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie**

W związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ramach ww. postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytania dotyczą zadania 1: Projektor 1 szt.**

**Pytanie 1:**  
Ponieważ parametry projektora pisanego w zadaniu 1 wskazują wedle naszej wiedzy na projektor Hitachi LP-WU9100B lub Maxell MP-WU9100 (właściwie to te same projektory, gdyż marka Maxell przejęła produkcję projektorów w 2019 r.), a obecnie firma Maxell również nie produkuje od 2021 projektorów, nie ma możliwości zaoferowania produktu, który spełniałby opisane wymagania. Dla przykładu funkcja Accentualizera występowała tylko w projektorach HITACHI/MAXELL.  
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści projektor o poniższych parametrach?  
Cecha, Wymagane parametry:  
Technologia DLP  
Źródło światła: laser  
System 3D DLP Link tak  
Minimalna rozdzielczość WUXGA tak  
Elektryczny zoom, focus oraz lens shift tak  
Jasność: minimum 10 000 ANSI lumenów  
Złącza minimum HD Base-T, 2xHDMI, DVI-D  
Tryb HDR tak  
Korekcja keystone: pionowa +/-30% lub więcej   
pozioma +/-30% lub więcej  
przekątna wyświetlanego obrazu w przedziale min. 60”-300”  
obiektyw wymienny ze wspomaganiem powiększenia w zakresie min. 2,02:1 - 2,40:1

**Pytanie 2:**  
Proszę o podanie dokładniejszych parametrów projekcji czyli odległość obiektywu od ekranu oraz wielkość obrazu by dobrze dobrać projektor.

**Odpowiedź 1 i 2:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cecha** | **Wymagane parametry** |
| Technologia | DLP |
| Źródło światła: | laser |
| Minimalna natywna rozdzielczość WUXGA | tak |
| Elektryczny zoom, focus oraz lens shift | tak |
| Jasność: | minimum 10 000 ANSI lumenów |
| Złącza minimum | HD Base-T, 2xHDMI, 3G SDI, DVI-D |
| obiektyw wymienny ze wspomaganiem powiększenia w zakresie min. | 1.65:1 - 2.55:1 |
| Dodatkowe informacje (wymagania) dotyczące projekcji: | Zamawiający wymaga, aby projekcja wykorzystywała cały dostępny ekran.  Projektor świeci na ekran o wymiarach 3,87 x 5,9 m, odległość od środka windy do ekranu 12,18 m (od krawędzi windy bliżej ekranu: 11,75 m). Projektor jest zamontowany na windzie pod sufitem, mniej więcej na wysokości górnej krawędzi ekranu. Wymiary i odległości mogą być obarczone błędem (+/- 30 cm). |

Zamawiający informuje, że w zakresie zadania numer 1 dokonał zmiany wymaganych minimalnych parametrów projektora.

Zamawiający wymaga zaoferowania projektora o minimalnych parametrach wskazanych w poniższej tabeli:

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy projektora, demontażu istniejącego projektora i montażu w jego miejsce dostarczonego projektora. Wykonawca dokona montażu projektora na istniejącej windzie na wysokości 5,15 m nad podłogą, nie wyższej niż 5,5 m, w auli nr 22. Podłoga z przewyższeniem, audytoryjna.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg