**Zapytanie ofertowe**

Zapraszamy do złożenia oferty na przedmiot zamówienia zawarty   
w specyfikacji załączonej poniżej.

Prosimy o odpowiedź na zapytanie w układzie określonym w załączniku.

Do zapytania załączono wzór umowy (w celu zapoznania się i akceptacji jej (jego) zapisów w ramach składanej oferty.

**Specyfikacja**

**Przeglądy serwisowe podnośników**

**Część II – Warsztaty Techniczne Krosno Odrzańskie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość urządzeń /ilość przeglądów roku** | **j.m.** | **Cena jednostkowa przeglądu netto zł** | **Wartość netto (*cena jednostkowa netto x ilość*) zł** | **Stawka VAT  %** | **Wartość brutto zł** |
| **1** | Przegląd serwisowy podnośnika ST-1060FW (przegląd 12 razy w roku, co miesiąc) | 1/12 | szt. |  |  | 23 |  |
| **2** | Przegląd serwisowy podnośnika 4-kolumnowego STERTIL ST1075 FWF (przegląd 12 razy w roku, co miesiąc) | 1/12 | szt. |  |  | 23 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** |  | 23 |  |

**Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia:**

*Przegląd serwisowy podnośnika 4x1-kolumnowego ST 1060-FW:*

**-**sprawdzenie stanu akumulatorów;

-sprawdzenie zatrzasku zabezpieczającego;

-sprawdzenie mechanizmu wyłącznika awaryjnego;

-sprawdzenie poziomu oleju;

-sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń;

-sprawdzenie pod kątem wycieków z cylindrów;

-sprawdzenie pod kątem przecieków systemu hydraulicznego.

Jeśli podnośnik samochodowy samoczynnie opuszcza się w ciągu godziny o ponad   
6 milimetrów, należy dokonać kontroli układu pod kątem wycieku zewnętrznego   
(węże, złącza) oraz wewnętrznego (zawory);

-ogólna kontrola pod kątem uszkodzeń.

*Przegląd serwisowy podnośnika 4-kolumnowego* STERTIL ST1075 FWF*:*

-nasmarowanie wałków i kół każdej ruchomej części;

-sprawdzenie wszystkich śrub połączeniowych i sworzni;

-sprawdzenie pod kątem zużycia lub uszkodzeń wszystkich przewodów hydraulicznych;

-sprawdzenie pod kątem zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń części ruchomych;

-sprawdzenie nasmarowania wszystkich kół pasowych.

W razie konieczności nanieść odpowiednią ilość smaru na osie;

-sprawdzenie i wyregulowanie napięcia lin, aby zapewnić równomierne horyzontalne podnoszenie i opuszczenie podnośnika;

-sprawdzenie pionowego ustawienia kolumn.

**Zakładane warunki realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia: **03.01.2022 - 15.12.2022 r.**

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: **WT Krosno Odrzańskie**

Forma i termin płatności: **przelewem do 30 dni od daty wystawienia faktury za każdy zakończony miesiąc kalendarzowy obowiązującej umowy**

Gwarancja: **6 miesięcy**

Uwagi: ……………………..……......…………………..…………………….…………

*Miejscem podpisania umowy jest siedziba 4. Regionalnej Bazy Logistycznej w miejscowości Wrocław, a datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez Komendanta.*