Kryteria równoważności dla kamery z poz. nr 2

Min. Zasięg IR – 15 m. – max. 18m.

Min. 3 diody IR

Pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego to minimalne parametry kamery
DS.-2CD6365GOE-I

Montaż na suficie