**Załącznik nr 1**

do umowy z dnia ……………

**Sposób nadrukowywania 7 bajtowego numeru karty**

1. Numer karty (UID) odczytywany jest z karty zgodnie z normą ISO/IEC14443-3:2001 (E) Part 3 (strona 20 Figure 11 – Usage of cascade levels)
2. Z otrzymanych danych tworzony jest numer (w zapisie hex) w następujący sposób:

0x[uid0][uid1][uid2][uid3][uid4][uid5][uid6] – np. 0x04974F72D82A80

1. Nadruk tworzony jest przez skonwertowanie powyższego numeru do postaci dziesiętnej, uzupełniając, w razie potrzeby, zerami wiodącymi do 17 znaków np. 01292267391822464

Zamawiający Wykonawca