Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dotycząca bieżącego utrzymania i eksploatacji drogowej sygnalizacji świetlnej i akustycznej na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej z ul. Kościelną w miejscowości Starachowice w 2025 r.

Zakres prac związany jest z bieżącym funkcjonowaniem oraz utrzymaniem sygnalizacji świetlnej.

Powyższe prace mogą być wykonywane tylko przez pracowników posiadających specjalistyczne uprawnienia w branży elektrycznej.

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem i dozorem technicznym nad urządzeniami sygnalizacyjnymi w trakcie ich eksploatacji, a w szczególności dokonywać:

Objazdy kontrolne w celu stwierdzenia prawidłowości działania sygnalizacji Wykonawca winien przeprowadzić dwukrotnie w ciągu dnia:

- rano od godziny 600 – jako pierwszy objazd

- po godzinie 14 – jako drugi objazd

Oczyszczenie soczewek z kurzu i brudu – obejmuje przetarcie soczewek a w razie potrzeby ich umycia z zastosowaniem detergentów.

Wymiana urządzeń sygnalizacji świetlnej, tj.:

- komór sygnalizacyjnych

- szaf sterowniczych

- sygnalizatorów akustycznych dla pieszych

- przycisków wywołujących światło zielone na przejściach dla pieszych

- wymiana źródła światła LED

W przypadku powstania awarii sygnalizacji niezwłocznie przystąpić do jej usunięcia. Przy większych awariach sygnalizacji przełączyć jej pracę w cykl awaryjny ( żółte pulsujące światła).

W ramach zakresu prac objętych niniejszą specyfikacją nie mieszczą się naprawy sygnalizacji, których konieczność zachodzi na skutek działania siły wyższej, klęsk żywiołowych czy też uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie – w szczególności wypadków, kolizji.