**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PAKIET XI**

**1. Łózko**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | Symbol | Nazwa |
| **1.** | **ŁP.1** | **Łóżko pacjenta (wraz z materacem)** |
| Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 206,6 x 94,9 x 60 cm  Wykonanie łóżka:  - stelaż łóżka spawany, metalowy, wykonany z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej o przekroju kwadratowym 30 x 30 mm i grubości ścianki 1,5 mm, kątowników ze stali ocynkowanej o wymiarach 30 x 30 mm i grubości ścianki 1,5 mm oraz płaskowników ze stali ocynkowanej o szerokości 30 mm i grubości 1,5 mm.,  - pomiędzy elementami konstrukcyjnymi łóżka wypełnienie z płyty meblowej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone,  - pod stelażem dwie szuflady, możliwość zamiany szuflad ze strony lewej na prawą i odwrotnie,  - szuflady na prowadnicach łożyskowych, przystosowane do obciążenia minimum 35 kg, z pełnym wysuwem, z cichym systemem samodomykania lub kryte pod dnem szuflady,  - prowadnice zawieszone na równej wysokości, ustawione względem siebie końcami, obie prowadnice symetryczne, równej długości;  - każda szuflada posiada wcięcie od dołu z metalowym uchwytem, umożliwiające wygodne chwycenie i wysunięcie szuflady, zlicowane z frontem szuflady,  - każda szuflada wyposażona w zamek jednopunktowy, każdy zamek w komplecie z dwoma kluczami łamanymi, instalacja zamków uwzględnia możliwość przekładania szuflad na strony łóżka,  - maskownica demontowalna, montowana do zewnętrznych krawędzi stelaża,  - konstrukcja łóżka stabilna, w miejscach łączeń konstrukcyjnych spaw ciągły (nie dopuszcza się spawu punktowego), malowana w całości proszkowo,  - nogi łóżka, dolne elementy poziome oraz górne, poziome elementy wezgłowi – wykonane z profili zamkniętych,  - konstrukcja wsporcza pod płytę, na którą nakładany jest materac wykonana z kątowników spawanych po obwodzie i płaskowników,  - na konstrukcji wsporczej płyta nakładana i skręcona z nią, z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 12 mm oklejonej obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty; w płycie wykonane otwory nawiercane pomiędzy płaskownikami stelaża,  - płyta na którą nakładany jest materac w kolorze frontów szuflad,  - nóżki łóżka wyposażone w tworzywowe stopki poziomujące z regulacją w zakresie 10 mm.  *Płyta melaminowana do wyboru przez zamawiającego:*  *- minimum 15 kolorów z płyty jednobarwnej oraz*  *- minimum 10 kolorów z płyty imitującej drewno (z fakturą drewna) - w kolorach jasnych: np. buk, dąb, brzoza, sosna itp.*  Łóżko trwałe oraz bezpieczne dla personelu i pacjentów. wyposażone w materac i szafkę przyłóżkową (jako komplet).  Wyposażenie  1. Materac piankowy, dopasowany do ramy leża, w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym, antyalergicznym, chroniącym przed przenikaniem bakterii i roztoczy, materac o grubości min. 140 mm, nadający się do dezynfekcji i prania w temperaturze min 95 stopni. Wkład materaca z pianki poliuretanowej o gęstości 30-35kg/m3.  Pokrowiec z zamkiem L z dwóch stron z okapnikiem. Kolor pokrowca do uzgodnienia z zamawiającym.  2. Szafka przyłóżkowa (prawa/lewa)  Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): 145 x 45 x 45 cm  Szafka podzielona na cztery części w poziomie. Dwie części z drzwiami pełnymi, jedna część z szufladą i jedna część otwarta bez drzwi.  Wykonanie szafki:  - korpus i fronty z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglone,  - wnętrze szafki posiada nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości,  - korpus szuflady wykonany z płyty melaminowanej grubości 18 mm oklejonej obrzeżem PVC w kolorze płyty, dno szuflady wykonane z płyty melaminowanej,  - szuflada na prowadnicach łożyskowych, przystosowane do obciążenia minimum 35 kg, z pełnym wysuwem, z cichym systemem samodomykania lub kryte pod dnem szuflady,  - półka płytowa, wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm,  - półka wyposażona w podpórki typu „secura” zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki,  - elementy mebla łączone za pomocą mimośrodów (nie dopuszcza się łączenia za pomocą kleju),  - ściana tylna wpuszczana w nafrezowania w ścianach bocznych i wieńcach,  wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze korpusu komody,  - zawiasy puszkowe z cichym systemem samodomykania, o kącie otwarcia minimum 100o, z regulacją w trzech płaszczyznach,  - podstawa szafki - stelaż spawany stalowy malowany proszkowo RAL 9006, z plastikowymi regulatorami poziomu ok. 10 mm, profil 30 x 30 x 1,5 mm, spawy dokładnie wyszlifowane przed malowaniem, nóżki stelaża (ok. 10 cm),  - zamykane drzwi szafki i szuflady wyposażone w zamki jednopunktowe, każdy zamek w komplecie z dwoma kluczami łamanymi,  - zamykane drzwi szafki i szuflada wyposażone w chwyty stalowe w kolorze ALU (rodzaj uchwytu do uzgodnienia z zamawiającym),  - możliwość zamiany strony otwierania drzwi szafki z prawej na lewą i odwrotnie.  Mebel może być wykonany z płyt w kilku wersjach kolorystycznych. Korpusy kolorystycznie różne od frontów.  *Płyta melaminowana do wyboru przez zamawiającego:*  *- minimum 15 kolorów z płyty jednobarwnej oraz*  *- minimum 10 kolorów z płyty imitującej drewno (z fakturą drewna) - w kolorach jasnych: np. buk, dąb, brzoza, sosna itp.*  **Po podpisaniu umowy i przed wykonaniem wszystkich łóżek, zamawiający wymaga dostarczenia jednego egzemplarza łóżka wzorcowego. Po jego zaakceptowaniu przez zamawiającego Wykonawca na tej podstawie wykona pozostałe łóżka.** | | |
| ***Meble wykonane zgodnie z rysunkami technicznym - rysunek M-18 i rysunek M-17*** | | |