Załącznik nr 4

**Regeneracja kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych firmy Instal TM Sp. z o.o. Rzeszów**

Warunki zamówienia:

1. Prace wykonać zgodnie z normami:
* EN - ISO 7396-1 – „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – Część 1: Rurociągi dla sprężonych gazów medycznych i próżni”
* EN - ISO 7396-2 – „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – Część 2: Systemy wyrzutowe odprowadzające zużyte gazy anestetyczne”
1. Termin i harmonogram wykonania naprawy zostanie wcześniej uzgodniony ze Zleceniodawcą, aby zapewnić dostęp do kolumn i możliwość bezpiecznego prowadzenia zabiegów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
2. Podczas pierwszej wizyty serwisowej zostaną zdemontowane kolumn wskazane przez Zleceniodawcę. Ich naprawa i regeneracja zostanie wykonana w siedzibie Wykonawcy.
3. Zamontować punkty poboru obecnie stosowane przez producenta kolumn.
4. Zapewnić gwarancję dostępu do części zamiennych i serwisu z referencjami producenta.
5. Po zakończeniu naprawy wykonane zostaną testy elektryczne i gazowe kolumn zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz szczególnymi zaleceniami producenta Instal TM.
6. Wykonawca udzieli 6 miesięcznej gwarancji na wymienione części, przy czym okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent części zastosował dłuższą gwarancję
7. Wykonawca udzieli 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę przy czym w przypadku przestoju urządzenia w związku z naprawą gwarancyjną okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju
8. Wykonawca udokumentuje wykonanie usługi poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego urządzenia oraz przez wystawienie protokołu naprawy.
9. Płatność będzie dokonywana na podstawie wystawionej faktury po regeneracji i zamontowaniu każdej pary kolumn. Termin płatności - 60 dni.