[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.45
nan=Zewnętrzna winda szpitalna przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	0	5.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=EUROPROJEKT Zbigniew Kuśmierz
afn=82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 195 a
nb=Budowa zewnętrznej windy szpitalnej przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
ab=ul. Komeńskiego 35,  82-300 Elbląg
ni=Szpital Miejski św. Jana Pawła II
ai=ul. Komeńskiego 35; 82-300 Elbląg
br=sanitarna - wentylacja
dt=06.11.2020
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Opracowanie dotyczy budowy zewnętrznej windy szpitalnej przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg.1310Winda zewnętrzna przylegać będzie do ściany istniejacego budynku od strony elewacji północnej, na wysokości klatki schodowej. Winda przelotowa z wejściem zewnętrznym z poziomu projektowanego chodnika. Maszynownia windy zlokalizowana jest w piwnicy budynku. 

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.6	1604913325
cw=19.6	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WENTYLACYJNE - UKŁAD N1/W1
wa=0
kn=0	0	0
id=29
nu=1
cpv=45331210-1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-03	2-17	0146-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-15	7-28	0203-15		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-14	7-28	0203-14		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,000					

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=22.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=22.67	1	22,670					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-05	2-17	0102-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=3.78	1	3,780					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7
pd=						0
na=Dostawa i montaż klapy p.poż z siłownikiem ze sprężyną powrotną o odporności ogniowej EIS120 400x400x240
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Krata nawiewna 400x500mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Krata wywiewna 500x400mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=31
pd=						0
na=Dostawa i montaż klapy p.poż z siłownikiem ze sprężyną powrotną o odporności ogniowej EIS120 300x300x240
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0119-03	2-17	0119-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne izolowane, kołowe, elastycznetypu Flex Dn 315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.692
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.692	1	0,692					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4.269
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=4.269	1	4,269					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-01	2-17	0204-01		1
mpn=_1211
na=Montaż wentylatorów kanałowych typ KVE 315 L = pomieszczeniowy czujnik temperatury typ RT 0-30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-03	2-17	0146-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wyrzutnie ścienne prostokątne typu A, o obwodzie: 400x600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0304-01	2-16	0304-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Izolacja termiczna z samoprzylepnej maty gr. 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=20.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=20.4	1	20,400					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0304-01	2-16	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja termiczna z samoprzylepnej maty grub. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10.319
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=10.319	1	10,319					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WENTYLACYJNE - UKŁAD W-2
wa=0
kn=0	0	0
id=32
nu=2
cpv=45331210-1
wn=		

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0152-03	2-17	0152-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wywietrzaki dachowe o średnicy 315 mm z kompozytu poliestrowo - szklanego barwiony na kolor RAL 9006
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0149-03	2-17	0149-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawa dachowa typu B/II, z kompozytu poliestrowo-szklanego barwionego trwale na kolor RAL 9006 Dn 315 długość podstawy dachowej l=800 mm + taca ociekowa Dn 315 wykonana z blachy stalowej ocynkowanej pomalowana na kolor biały
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0304-01	2-16	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja termiczna z samoprzylepnej maty grub. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=0.791
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.791	1	0,791					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WENTYLACYJNE
wa=0
kn=0	0	0
id=33
nu=3
cpv=45331210-1
wn=		

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0147-02	2-17	0147-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie ścienne - Demontaż istniejącej czerpni i montaż w nowym otworze R=1,5 czerpnia z demontażu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4325		0,955*1,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=34
pd=						0
na=Dostawa i montaż klapy p.poż Dn 250 typ FKRS-EU/PL/250 z siłownikiem ze sprężyną powrotną typ BLF 230-T o odporności ogniowej EIS120
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[POZYCJA]
id=35
pd=						0
na=Dostawa i montaż klapy p.poż Dn 160 typ FKRS-EU/PL/160 z siłownikiem ze sprężyną powrotną typ BLF 230-T o odporności ogniowej EIS120
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[POZYCJA]
id=36
pd=						0
na=Dostawa i montaż klapy p.poż typ FKA-EU 1/PL/600x250x240 -Z43 z siłownikiem ze sprężyną powrotną typ BLF 230-T o odporności ogniowej EIS120
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE C.O.
wa=0
kn=0	0	0
id=37
nu=4
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-04	5-08	0402-04		1
mpn=_1211
na=Montaż 2 grzejników elektrycznych 1x230V/50Hz Ne=2000W w podszybiu + sterownik bezprzewodowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

