Załącznik nr 10 a do SWZ DP.272.2.5.2021

KOSZTORYS OFERTOWY
pn.   „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Łąkowej w Ostrzeszowie”

 Część I zamówienia:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionym przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5611P ul. Łąkowa w Ostrzeszowie

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

Kod główny: 
45233252-0 	Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
Kody uzupełniające:
45233222-1 	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

ADRES INWESTYCJI: droga powiatowa nr 5611P, ul. Łąkowa, Ostrzeszów 
INWESTOR: Powiat Ostrzeszowski 
ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 
BRANŻA: Drogowa

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | | Doświetlenie przejścia i znaki aktywne

1
d.1

KNR 5-10 0709-
06
wycena indywi- dualna

Montaż i ustawienie doświetlenia przejścia dla pieszych wraz z zasilaniem

szt.

2

2
d.1

KNR 5-10 0709-
06
wycena indywi- dualna

Znaki aktywne

szt.

2

3
d.1

Roboty przygotowawcze - rozbiókowe, ziemne

szt.

1

Razem: |

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2 | | Roboty rozbiórkowe

4
d.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 6-10 cm

m

2*7 = 14.000

5
d.2

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8-
12 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.

_m2

7

6
d.2

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy gr. 15-25 cm mechanicznie. Wy- wóz przez Wykonawcę.

_m2

7

7
d.2

KNNR 6 0805-
05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce piaskowej. Wywóz przez Wy- konawcę.

_m2

505

8
d.2

KNNR 6 0806-
07

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej

m

404

9
d.2

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą.Wywóz
przez Wykonawcę.

m

20

10
d.2

KNR 2-21 0104-
06

Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm
obmiar = 6 szt.

kpl.

1.00

Razem: |

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
3 | 45233252-0 | Oznakowanie poziome i pionowe

11
d.3

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe obmiar = 11 szt.

kpl.

1

12
d.3

KNNR 6 0702-
01

Słupki do znaków drogowych

szt.

5

13
d.3

KNNR 6 0705-
02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową

_m2

40

Razem: |

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
4 | | Wyniesione przejście dla pieszych

14
d.4

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)

_m3

0.045*20 =
0.900

15
d.4

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

2*10 =
20.000

16
d.4

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykony- wane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. I-II

_m3

17.634

17
d.4

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm

_m3

0.8*0.2*8 =
1.280

18
d.4

KNNR 4 1410-
04

Podłoża betonowe o grubości 20 cm - pod wpustami

_m3

1.3*1.3*0.2*
2 = 0.676

19
d.4

Włączenie wlotów przykanalików do budowanej kanali-
zacji deszczowej - trójnik lub wkładka "in-situ"

szt.

2

20
d.4

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn.160mm

m

2*5 = 10.000

21
d.4

KNR 2-18 0625-
02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu , ruszt D400 prosto- kątny na zawiasach bez rygla, wykonane jako odsunięte poza jezdnię
obmiar=2 szt.

kpl.

1.00

22
d.4

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro- wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

_m3

16

23
d.4

wycena indywi-
dualna

Piasek na wykonanie zasypki

_m3

16

24
d.4

KNR AT-03 0102-04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wyko-
nawcę

_m2

67

25
d.4

KNNR 6 1005-
07

Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

_m2

67

26
d.4

KNNR 6 0110-
01

Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 6 cm

_m2

67

27
d.4

KNNR 6 1005-
07

Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

_m2

67

28
d.4

KNNR 6 0309-
02

Warstwa ścieralna z SMA11 PMB 45/80-65 gr. 5 cm

_m2

67

Razem: |

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość

29
d.5

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

4*101 =
404.000

30
d.5

KNNR 6 0101-
02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

_m2

101*2*2.5 =
505.000

31
d.5

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz- nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni
obmiar = 505,00 m2

kpl.

1.00

32
d.5

KNNR 6 0111-
01

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,
5 MPa - gr. 10 cm

_m2

101*2*2.5 =
505.000

33
d.5

KNR 2-31 0511-
02

Betonowa kostka brukowa w kolorze SZARYM gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

_m2

101*2*2.5 =
505.000

34
d.5

KNR 2-31 1104-
06

Remont nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ko-
lorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piasko- wej 1:4 gr. 3cm

_m2

20

35
d.5

KNR 2-31 0511-
03

Płytka chodnikowa żółta STOP 30x30 gr.8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - pole ostrzegaw- cze 400x60cm

_m2

2*4*0.6 =
4.800

36
d.5

KNR 2-31 0511-
03

Płytka chodnikowa żółta STOP 30x30 gr.8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - pole uwagi 60x60cm

_m2

2*0.6*0.6 =
0.720

37
d.5

KNR 2-31 0511-
03

Kostka prowadząca żółta 30x20 gr. cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 3cm - pas prowadzący szerokoś- ci 40cm

_m2

0.4*(2.6+
3.3) = 2.360

Razem: |