**Specyfikacja techniczna**

|  |  |
| --- | --- |
| Cechy szczególne | |
| Ilość specjałów kawowych | 31 |
| Funkcja Sweet Foam |  |
| Inteligentne wstępne nagrzewanie |  |
| Funkcja Coffee Eye |  |
| Aktywny monitoring ziaren |  |
| JURA Cockpit ze statusem konserwacyjnym |  |
| Komunikacja za pomocą WiFi |  |
| Transmiter w standardzie | WiFi Connect |

|  |  |
| --- | --- |
| Standardy higieny | |
| Inteligentny System Wody (I.W.S.®) |  |
| Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-Touch (automatyczne) |  |
| Rodzaj filtra | Claris SMART |
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania |  |
| Monitoring napełnienia tacy ociekowej |  |
| Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Standardy Jura | |
| Regulowana jednostka zaparzania | 5 - 16 g |
| Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) |  |
| Funkcja One Touch Lungo |  |
| Funkcja One Touch |  |
| Młynek | P.A.G.2+ |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 1 |
| System grzewczy termoblok | 1 |
| Systemy obiegu wody | 1 |
| System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej | HP3/CX3 |
| Dozownik kawy mielonej |  |
| Pokrywa chroniąca aromat |  |
| Standardy obsługi i programowania | |
| Kompatybilny z J.O.E.® |  |
| Pełna personalizacja produktów |  |
| Wyświetlacz | 4,3" dotykowy, kolorowy |
| Programowane i ustawiane indywidualnie ilości wody na kawę |  |
| Programowane i ustawiane indywidualnie moce kawy | 10 poziomów |
| Programowana ilość mleka/pianki mlecznej |  |
| Programowanie temperatury zaparzania | 3 poziomy |
| Programowanie temperatury gorącej wody | 3 poziomy |

|  |  |
| --- | --- |
| Standardy energetyczne | |
| Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.©) |  |
| Przycisk ON/OFF |  |
| Programowanie czasu wyłączenia |  |

|  |  |
| --- | --- |
| W Liczbach | |
| Regulacja wysokości wylewki kawowej | 65 - 111mm |
| Regulacja wysokości wylewki cappuccino | 107 - 153mm |
| Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości | 65 - 111mm |
| Pojemność zbiornika na wodę | 1,9l |
| Pojemność zbiornika na ziarna | 280g |
| Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji) | 16 |
| Długość kabla zasilającego | 1,1m |
| Napięcie | 230V |
| Moc | 2300W |
| Waga | 10,2kg |
| Wymiary (szer. x wys. x dług. ) | 31,8 x 34,8 x 44,6 cm |