Elektromagnetyczna pompa dozująca BETA 4b

BT4B0708NPE2000M110000001

wydajność: 7,1 l/h przy 7 bar

materiał głowicy: plexiglas / PVC

membrana: standard, uszczelnienia: EPDM

głowica z ręcznym odpowietrzeniem

zawory bez sprężynek

przyłącza standardowe, 8x5 mm

obudowa: RAL5003, panel przedni: RAL2003

wersja niskonapięciowa 12-24 VDC

kabel zasilający 2m, bez wtyczki

przekaźnik alarmowy N/C

bez osprzętu

bez blokady

mnożnik/dzielnik impulsów sterujących

pauza N/C, cz. poziomu N/C

external controllable freq. = 180max

certyfikat: deklaracja zgodności, znak CE