**ZESTAWIENIE STOLARKI:
Stolarka okienna**

* Zamawiający koryguje wymiary 9szt okien. Należy przyjąć powiększenie istniejących otworów okiennych z 60x146cm na 146x146cm 3szt oraz wymianę 6szt okien 149x149cm **,** skrzydła rozwierno-uchylne z PCV trzyszybowe w kolorze białym, współczynnik U=0,9 z wymianą parapetów zewnętrznych ( z blachy tytan-zink gr. 0.70mm) i wewnętrznych
 ( z konglomeratu)
* wymiana okien 2szt 55\*55cm przy wejściu bocznym na poziomie I piętra na 3 szybowe z PCV z wymianą parapetów zewnętrznych( z blachy tytan-zink gr. 0.70mm)
* wymiana 4 szt okien na okna PCV 3 szybowe o wymiarach 85\*85cm, z wykonaniem parapetów zewnętrznych z blachy tytan-zink gr.0.70mm
* wymiana parapetów wewnętrznych w salach:

Parter
parapety istniejące z lastryko obłożone płytami MDF:
pomieszczenie 2: 155x27cm - 2szt
pomieszczenie 3: 155x27cm - 1szt
parapety istniejące z lastryko malowanego farbą olejną:
pomieszczenie 17: 154x24 - 2szt
pomieszczenie 18A: 154x24 - 1szt
pomieszczenie 19: 154x24 - 3szt
pomieszczenie 21: 154x24 - 3szt

pomieszczenie 24: 154x24 - 1szt

Piętro - parapety istniejące z lastryko malowanego farbą olejną:
pomieszczenie 113: 310x31 - 1szt, 163x16 - 1szt.
pomieszczenie 115: 55cm - istniejący parapet z płytek - 1szt
pomieszczenie 117: 55cm - istniejący parapet z płytek - 1szt
pomieszczenie 118: 159x16 - 3szt
pomieszczenie 119: 159x16 - 2szt
pomieszczenie 123: 159x16 - 2szt
pomieszczenie 124: 159x15 - 3szt

Parapety z konglomeratu szer.30cm i gr 30mm, kolor jasny np. Polare

**Stolarka drzwiowa zewnętrzna :**

- wymiana zewnętrznych drzwi aluminiowych, dwuskrzydłowych przeszklonych,
 współczynnik U=0,9; 100+30/210 - 1 szt, 100+50/210 - 1szt, 100+60/210 – 2szt,
kolor biały (wejście od szczytu północnego oraz zachodu),
-wymiana zewnętrznych drzwi na pełne EIS30; wym. 90/205 1szt , kolor brązowy,
-wymiana zewnętrznych drzwi na pełne aluminiowe wym. 90/205 3szt , kolor brązowy,

**Stolarka wewnętrzna:**
**PARTER**

- 105/200 wymiana wewnętrznych drzwi aluminiowych, przeszklonych
 2 szt.+ 2 naświetla 50x105

- 90/205 drzwi płytowe z zamkami do pom. biurowych i klamkami – 28 szt.

(W pliku xls należy dodać pom.125A (90/205-1szt), Komunikacja Oś 2-3/A-C -4szt (90/205))

- 80/205 drzwi płytowe z zamkami do pom. biurowych i klamkami – 4 szt.

- 90/205 drzwi płytowe z podcięciem dla wc, z zamkiem i klamką – 7 szt.

- 100/205 drzwi płytowe z podcięciem dla wc, z zamkiem i klamką – 2 szt.

- 100/205 drzwi płytowe z zamkami do pom. biurowych i klamkami – 2 szt. + zamurowanie okienek doświetlających 3szt

- drzwi stalowe do pom. technicznych EI30S 90/200 z zamkiem i klamką - 6szt

**PIĘTRO**

- 90/205 drzwi płytowe z zamkami do pom. biurowych z klamkami – 19 szt.,

(W pliku xls Komunikacja Oś 2-3/A-D -2 szt (90/205), pom. 106 winno być 100/205)

- 90/205 drzwi aluminiowe z oknem podawczym i blatem białe (kuchenne) 1 szt

Drzwi aluminiowe 90/205, jednoskrzydłowe z oknem podawczym, malowane na biało (RAL 9016). W drzwiach ma być obsadzone okno podawcze z szybą bezpieczną wym. np. 60x80, na dole panel, unoszone do góry, z blatem podawczym pod oknem podawczym gr. 20mm, klamką i zamkiem.

- 90/205 drzwi płytowe z podcięciem dla wc, z zamkiem i klamką – 6 szt.

- 100/205 drzwi płytowe z zamkami do pom. biurowych i klamkami+naświetla 50x100 – 3 szt.

- 80/205 drzwi płytowe z zamkami i klamkami – 1szt.

- 70/205 drzwi płytowe z zamkami i klamkami – 1szt.

- wymiana wewnętrznych drzwi aluminiowych, dwuskrzydłowych,
 białe 90+30/205 - 5szt pełne , 90+30/205 – 1 szt przeszklone

np. Drzwi wewnętrzne

Model: IMPULS

Wzór – W01-pełne

Pokrycie: laminat orzech Premium 263 (kolor do uzgodnienia z Inwestorem).

Ościeżnice regulowane w kolorze skrzydła MDF

Okucia: zamek na wkładkę patentową + wkładka patentowa, 3 zawiasy, klamka- klamka bezpieczna Olarix ze stali nierdzewnej + rozeta

W drzwiach zewnętrznych zamontować dwa zamki patentowe.

Drzwi wyposażyć w samozamykacze ramieniowe (wg wymagań ppoż i wskazań ekspertyzy ppoż)