**SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH**

**40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego **nr 10/ZP/2024**  
prowadzone w trybie podstawowym pn.:

**„Dostawa samochodu ciężarowego dla Szkoły Policji w Katowicach”**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy / Lidera Konsorcjum\*: |  |
| Adres Wykonawcy / Lidera Konsorcjum\*: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |

1. **PODSTAWOWE WYMAGANIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr : | J.m. | Parametr:  wymagany przez zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę\* |
| 1. | Rodzaj nadwozia według specyfikacji producenta podwozia, pkt 0,4 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego. | - | Pojazd o DMC max 12 ton  **w kategorii** **N2**  z ilością miejsc w kabinie dziennej (o wym. min. 2080 mm) pojazdu ciężarowego 3 w tym kierowca | TAK/NIE |
| 2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu. | - | 2024 | TAK/NIE |
| 3. | Kolor plandeki przedziału towarowego pojazdu ciężarowego. | - | POPIELATY - SZARY | TAK/NIE |
| 4. | Silnik wysokoprężny według specyfikacji producenta podwozia, pkt 47 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego. | - | Silnik o zapłonie wysokoprężnym spełniający co najmniej emisję normy spalin EURO 6 zgodnie zobowiązującymi przepisami dopuszczającymi rejestrację pojazdu | TAK/NIE |
| 5. | Maksymalna moc netto silnika spalinowego według specyfikacji producenta, pkt 27 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego. | kW | min. 170 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW |
| 6. | Rozstaw osi pojazdu według specyfikacji producenta podwozia, pkt 4 „Świadectwa Zgodności” WE, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego. | mm | od 5000 do 6200 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |
| 7. | Długość całkowita pojazdu (wraz zabudową). Dokładna długość potwierdzona będzie w pkt. 5 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane” po dostarczeniu pojazdu zabudowanego. | mm | od 8000 do 10000 | TAK/NIE |
| 8. | Zabudowa Skrzyniowo-Plandekowa – Dokładna ładowność potwierdzona będzie w pkt. 7 „*Oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów*” po dostarczeniu pojazdu zabudowanego, zgodnie z załącznikiem nr 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. *w sprawie homologacji typu pojazdów* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1651). | kg | przedział towarowy o minimalnej ładowności - 5000 | TAK/NIE |
| 9. | Pojemność skokowa silnika  według specyfikacji producenta podwozia, które znajdą się w pkt. 25 Świadectwa Zgodności „Pojazdy Skompletowane”, po dostarczeniu pojazdu zabudowanego. | cm3 | min. 6000 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm3 |
| 10. | Skrzynia biegów automatyczna, zautomatyzowana lub manualna wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu i jeden wsteczny  **Kategoria podlega ocenie w toku badania.** Rodzaj skrzyni należy wskazać również w pkt. 2 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. | - | manualna,  automatyczna  lub  zautomatyzowana | skrzynia biegów:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11. | Pojemność zbiornika/ków paliwa (według specyfikacji producenta podwozia). | l | min. 150 | TAK/NIE |
| 12. | Kabina kierowcy wyposażona w drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 13. | Kabina podnoszona hydraulicznie,  na zawieszeniu pneumatycznym lub mechanicznym z zastosowaniem amortyzatorów. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 14. | Szyba przednia kabiny kierowcy  o obniżonej przepuszczalności świetlnej, ogrzewana elektrycznie. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 15. | Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne z możliwością regulacji z kabiny kierowcy. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 16. | Fartuchy przeciw błotne – komplet. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 17. | Wspomaganie układu kierowniczego. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 18. | Pneumatyczna regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód-tył (osiowo) i góra dół (pionowo). | - | wymagane | TAK/NIE |
| 19. | Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 20. | Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie | - | wymagane | TAK/NIE |
| 21. | Układ zapobiegający poślizgowi kół pojazdu przy ruszaniu. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 22. | Kierownica po lewej stronie pojazdu. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 23. | Aktywny tempomat. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 24. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki dla wszystkich miejsc siedzących. | - | wymagane | TAK/NIE |
| ~~25.~~ | ~~Minimum przednia poduszka gazowa dla kierowcy.~~ | ~~-~~ | ~~wymagane~~ | ~~TAK/NIE~~ |
| 26. | Komplet lusterek zewnętrznych pojazdu wymaganych z godnie przepisami. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 27. | Fotel kierowcy – na zawieszeniu pneumatycznym, regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód–tył, góra–dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 28. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi kabiny. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 29. | Komplet wszystkich zamontowanych na osiach kół (stalowe) z ogumieniem europejskiego procenta, wielosezonowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu o średnicy min. 17,5 cala. | kpl. | wymagane | TAK/NIE |
| 30. | Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 31. | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt. 29 oraz windę koła zapasowego zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu. | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 32. | Zastosowane zespoły opona/koło  na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 29 oraz 31 muszą być zgodne z danymi według specyfikacji producenta podwozia i zabudowy pojazdu załączone do oferty oraz oświadczenia dostawcy potwierdzającego zgodność danych ze specyfikacji. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 33. | Kołpak centralnej części koła przedniej osi. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 34. | Opony muszą być fabrycznie nowe  i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 35. | Komplet dywaników gumowych. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 36. | Pojazd musi być wyposażony w światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. Zamawiający dopuszcza również światła wykonane w technologii FULL LED spełniające tą samą funkcję. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 37. | Oświetlenie fabryczne lub dokładane dodatkowo umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji w kabinie kierowcy. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 38. | Wlew paliwa do zbiornika/ków zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 39. | Klimatyzacja automatyczna lub manualna. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 40. | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w dwa głośniki i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 41. | Centralny zamek (wszystkich drzwi pojazdu) sterowany pilotem umieszczony/ zintegrowany w kluczyku pojazdu. Zamawiający wymaga minimum 2 kompletów kluczyków. Jednocześnie kluczyk stacyjki musi otwierać minimum drzwi przednie lewe pojazdu. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 42. | Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilizer) | - | wymagane | TAK/NIE |
| 43. | Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (tylne i boczne). | - | wymagane | TAK/NIE |
| 44. | Tachograf cyfrowy. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 45. | Wyłącznik główny akumulatora**.** | - | wymagane | TAK/NIE |
| 46. | Układ diagnostyki pokładowej. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 47. | Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 48. | Spoiler dachowy w kolorze kabiny. | - | wymagane | TAK/NIE |
| 50. | Osłona zewnętrzna przeciwsłoneczna nad przednią szybą | - | wymagane | TAK/NIE |

1. **WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | | J.m. | Parametr:  wymagany przez zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę\* |
| 1. | Zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki o prądzie obciążenia min. 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu. | | - | wymagane | TAK/NIE |
| 2. | Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 150 ONZ. | | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 3. | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:  a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,  b) klucz do kół,  c) wkrętak krzyżowy i płaski,  d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora. | | kpl. | 1 | TAK/NIE |
| 4. | Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. | | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 5. | Zintegrowane urządzenia służące  do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa, zawierające latarkę, mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. | | szt. | 2 | TAK/NIE |
| 6. | Apteczka samochodowa –saszetka z tkaniny wodoodpornej, posiadająca rzep mocujący do tapicerki z pełnym wyposażeniem wg rozporządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji | | szt. | 1 | TAK/NIE |
| Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży | 2 szt. |  |  |
| Rękawiczki nitrylowe | 2 pary |
| Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK | 1 szt. |
| Kompresy z gazy jałowej  9 cm x 9 cm | 5 op. |
| Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 | 2 szt. |
| Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 | 2 szt. |
| Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10 cm x 5 m | 2 szt. |
| Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m | 2 szt. |
| Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1 m | 1 op. |
| Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m | 1 op. |
| Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1 m | 1 szt. |
| Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm | 2 szt. |
| Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm | 2 szt. |
| Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 250 ml | 1 szt. |
| Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm | 2 szt. |
| Nożyczki ratownicze | 1 szt. |
| Młotek awaryjny do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów | 1 szt. |
| 7. | Koc gaśniczy. | | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 8. | Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnętrza pojazdu w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie obciążenia min. 10 A. Miejsca montażu zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy. | | szt. | 2 | TAK/NIE |
| 9. | Tablice z napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x 500mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej, a napis w barwie białej odblaskowej.(materiały użyte do wykonania tablic zostały określone  w dziale IV). | | szt. | 2 | TAK/NIE |
| 10. | Lampa wykonana w technologii LED o barwie światła niebieskiej z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym.  Szczegóły techniczne lampy opisane  w dziale IV pkt. 3 | | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 11. | Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy. | | - | wymagane | TAK/NIE |
| 12. | Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (spełniająca normę europejską EN 471). | | szt. | 2 | TAK/NIE |
| 13. | Miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz gwałtownego ruszania i hamowania. | | - | wymagane | TAK/NIE |
| 14. | Pojemnik (skrzynka) ADR o wymiarach min. (mm) 270x550x270 wraz z wymaganym przepisami prawa kompletnym niezbędnym wyposażeniem.  Wszystkie produkty ma ja widoczny Znak CE oraz spełniają wymagania wyposażenia ADR | | szt. | 1 | TAK/NIE |
| Kamizelka ostrzegawcza CE | 1 szt. |
| Gogle ochronne CE | 1 szt. |
| Rękawice ochronne chemicznie odporne CE | 1 para |
| Zestaw do płukania oczu CE | 1 szt. |
| Latarka bez krawędzi metalowych | 1 szt. |
| Baterie R20 do latarki | 2 szt. |
| Półmaska ucieczkowa CE EN 143 | 1 szt. |
| Filtropochłaniacz A1B1E1K1P1 CE EN14387 | 2 szt. |
| Łopata składana nieiskrząca CE | 1 szt. |
| Osłona studzienek chemicznie odporna CE | 1 szt. |
| 15. | Kliny podjazdowe szer. min. 600 mm | | szt. | 2 | TAK/NIE |
| 16. | Wózek paletowy ręczny o udźwigu 1,5 t. zabezpieczony w przedziale ładunkowym odpowiednimi pasami mocującymi przed przemieszczaniem się podczas jazdy pojazdem. | | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 17. | Komplet dedykowanych do pojazdu łańcuchów na wszystkie koła pojazdu. | | kpl. | 1 | TAK/NIE |
| 18. | Etui na dokumenty kierowcy formatu A5. | | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 19. | Ogrzewanie postojowe. | | - | wymagane | TAK/NIE |
| 20. | Kompresor z co najmniej 2 cylindrami. | | szt. | wymagane | TAK/NIE |
| ~~21.~~ | ~~Hill holder – system wspomagający ruszanie na wzniesieniu.~~ | | ~~-~~ | ~~wymagane~~ | ~~TAK/NIE~~ |
| 22. | Podłokietnik fotela kierowcy. | | szt. | wymagane | TAK/NIE |

NINIEJSZY PLIK POWINIEN ZOSTAĆ PODPISANY PODPISEM KWALIFIKOWANYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM, PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY LUB OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO WYSTĘPOWANIA W JEGO IMIENIU.

\* Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „tak” lub „nie”. Pozostawienie wyrazu tak (z jednoczesnym skreśleniem wyrazu: nie) oznacza, że pojazd spełnia wymaganie Zamawiającego. Pozostawienie wyrazu nie (z jednoczesnym skreśleniem wyrazu: tak) oznacza, że pojazd nie spełnia wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w zdaniu 1.