**Nr sprawy NZ.2531.63.2024 OPZ załącznik nr 1 do Umowy**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w stałej drożności, systematycznym oczyszczaniu oraz konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej, ulicznej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości (tj. kanałów deszczowych, wpustów ulicznych z udrożnieniem przykanalika (przyłącza), studni rewizyjnych oraz studni chłonnych) przy uwzględnieniu następujących parametrów: kanał deszczowy o przekroju D=0,40m, średnia głębokość zanieczyszczonego wpustu o średnicy D=500mm – ca. 1,5m, średnia długość zapiaszczonego przyłącza o średnicy D=200mm – ca. 2,5m, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych we wzorze Umowy
2. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność oraz fachową obsługę wyposażoną w sprzęt specjalistyczny i środki transportu. Zamówienie należy realizować za pomocą

**- minimum dwóch pojazdów specjalistycznych** samochodów wielofunkcyjnych typu SCK (lub pochodnych) przeznaczonych do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, o minimalnych parametrach: wydatek wody 210 dm3/min, ciśnienie robocze 12 MPa,

lub

- **minimum dwóch zestawów pojazdów specjalistycznych**, składających się z: samochodu typu SC (lub pochodnego) przeznaczonego do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o minimalnych parametrach: wydatek wody 210 dm3/min, ciśnienie robocze 12 MPa i samochodu typu SW (lub pochodnego) przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych.

4. W zakresie oczyszczenia jednego wpustu ulicznego (lub studni chłonnej) Wykonawca wykonuje następujący zakres prac:

1) oznakowanie miejsca prac,

2) zdjęcie kratki ściekowej i oczyszczenie studzienki,

3) udrożnienie przykanalika,

4) zebranie i wywóz zanieczyszczeń,

5) założenie kratki.

**Uwaga**: w trakcie rozrzedzania osadu zgromadzonego w części osadczej wpustu ulicznego należy jednocześnie zasysać powstające ścieki do zbiornika pojazdu.

**Przyjęto: 1 studnia chłonna = 2 wpusty uliczne.**

W zakresie udrożnienia jednego metra kanału deszczowego Wykonawca wykonuje następujący zakres prac:

1) oznakowanie miejsca prac,

2) zdjęcie pokrywy ze studni,

3) udrożnienie i oczyszczenie kanału,

4) zebranie i wywóz zanieczyszczeń,

5) założenie pokrywy.