**Załącznik nr 2.2 do SWZ**

**DZ.271.5.2024**

**Opis przedmiotu zamówienia
część 2**

**I. Przedmiot zamówienia**

Dostawa regału na 88 klatek indywidualnie wentylowanych (IVC) wraz z dwoma kompletami klatek (łącznie 176 sztuk) z pełnym wyposażeniem.

**II. Minimalne parametry techniczne:**

Opisane poniżej elementy musza być kompatybilne z obecnym wyposażeniem Zwierzętarni tj. ze stacją nawiewczo-wyciągową z ekranem dotykowym, wolnostojąca Smart Flow (EMBOXUNSFEU). Producent: TECNIPLAST model: Model Smart Flow, SN: 23004635

1. Regał ze stali nierdzewnej na klatki indywidualnie wentylowane, 88 miejsc na klatki, 8 kolumn i 11 rzędów (1 szt.).
2. Przewód łączący regał z jednostką nawiewczo-wyciągową, śr. 89 mm, w komplecie z 2 silikonowymi rękawami, długość 0,5 m. Wymagane dwa przewody łączące na jeden regał.
3. Przewód łączący regały, śr. 89 mm w komplecie w silikonowymi rękawami, długość 0,5 m. Wymagane dwa przewody łączące na jeden regał.
4. Zaślepki do głównych rur wylotu i wlotu powietrza w regałach typu Emerald (śr. 89 mm). Opakowanie 10 szt.
5. Podstawa klatki o powierzchni podłogi ok. 500cm2 (wymiary: 19,7cm x 36,6cm x 11cm), wykonana z polisulfonu zawierająca wzbogacenie– 176 sztuk.
6. Pokrywa do klatki kompatybilna z podstawą. Wykonana z polisulfonu z filtrem mikrobiologicznym, miejscem na wlot i wylot powietrza, miejscem na butelkę oraz na karty opisowe – 176 sztuk.
7. Butelka o pojemności 260 ml, wykonana z polisulfonu z uszczelką silikonową – 176 sztuk.
8. Kapsel do butelki z uszczelką wokół noska – 176 sztuk.
9. Ruszt do klatki, wykonany ze stali nierdzewnej, kompatybilny do podstawy klatki opisanej powyżej. Wymiary (18,9cm x 16,5cm) – 176 sztuk.
10. Tabliczka na karty opisowe, kompatybilne z pokrywą opisaną powyżej – 176 sztuk.
11. Wzbogacenie do klatki zwierząt, przyciemniany tunel dla myszy, kolor bursztynowy, wykonany z polisulfonu – 176 sztuk.

Dostawa przedmiotu zamówienia: do 12 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Transport i rozładunek do siedziby Zamawiającego (Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, budynek B pokój 1.34). Montaż regału do stacji nawiewczo-wyciągowej.

**Dodatkowe wymagania Zamawiającego:**

Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Serwis pierwszego kontaktu w języku polskim.

Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dowolnej formie (e-mail lub zgłoszenie serwisowe) w przypadku awarii do 48 h.

Maksymalny czas usunięcia awarii: 14 dni od momentu zgłoszenia w dowolnej formie (e-mail lub zgłoszenie serwisowe) (niezależnie czy wiąże się z wymianą podzespołu czy nie).

Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 2