|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FORMULARZ CENOWY**  **Załącznik nr 2 do SWZ**  **Sprawa nr 43/24/ZT** |  |

**CENTRUM SZKOLENIA POLICJI**

**ul. Zegrzyńska 121**

**05-119 Legionowo**

**Tabela 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **OPIS WYMAGANYCH**  **PARAMETRÓW**  **PRZEMIOTU**  **ZAMÓWIENIA** | **PARAMETRY**  **OFEROWANEGO PRZEMIOTU**  **ZAMÓWIENIA**  **wypełnia Wykonawca**  ***Wykonawca powinien wpisać  czy spełnia wymóg albo szczegółowo opisać parametry techniczne oferowanego pojazdu (jeśli jest to wielkość mierzalna).*** |
|  | Rok produkcji – fabrycznie nowy nie starszy niż 2023 |  |
|  | Kabina bezpieczna, w pełni przeszklona, dwudrzwiowa. |  |
|  | Uchylane okna boczne i tylne, okno dachowe |  |
|  | Klimatyzacja i ogrzewanie z regulacją siły nadmuchu |  |
|  | Spryskiwacz i elektryczna wycieraczka szyby przedniej |  |
|  | Elektryczna wycieraczka szyby tylnej |  |
|  | Lusterka boczne |  |
|  | Światło ostrzegawcze o barwie światła pomarańczowej posiadające homologację. |  |
|  | Reflektory robocze przednie i tylne w dachu kabiny |  |
|  | Dolny zaczep polowy |  |
|  | Suwliwy górny zaczep polowy |  |
|  | Końcówka tłumika nie może wystawać poza obrys kabiny (na wysokości). |  |
|  | Masa własna ciągnika nie mniejsza niż 3 600 kg (zgodnie ze świadectwem homologacji. |  |
|  | Długość całkowita ciągnika nie większa niż 4 300 mm (zgodnie ze świadectwem homologacji). |  |
|  | Szerokość nie mniejsza niż 1 900 mm (zgodnie ze świadectwem homologacji). |  |
|  | Minimalny prześwit nie większy niż 1 000 mm (zgodnie ze świadectwem homologacji). |  |
|  | Silnik o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), turbodoładowany, 4-cylindrowy, spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO V chłodzony cieczą. |  |
|  | Pojemność skokowa nie mniejsza niż 3 600 (zgodnie ze świadectwem homologacji). |  |
|  | Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 60 kW i nie większa niż 75 kW (zgodnie ze świadectwem homologacji). |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm. |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 100 dm3 paliwa, (wg deklaracji producenta). |  |
|  | Hamulce robocze tarczowe, |  |
|  | Hamulec postojowy mechaniczny (zgodnie ze świadectwem homologacji). |  |
|  | Przednia oś ciągnika komunalnego hamowana lub instalacja hamulcowa przyczepy |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem (zgodnie ze świadectwem homologacji). |  |
|  | Skrzynia biegów mechaniczna, synchronizowana, |  |
|  | Napęd na cztery koła - 4WD (zgodnie ze świadectwem homologacji). |  |
|  | Napęd na cztery koła - 4WD (zgodnie ze świadectwem homologacji). |  |
|  | Liczba biegów do przodu min. 10, (zgodnie ze świadectwem homologacji). |  |
|  | Liczba biegów do tyłu min. 10 (zgodnie ze świadectwem homologacji). |  |
|  | Rewers hydrauliczny. |  |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej. |  |
|  | Mechanicznie lub automatycznie załączany napęd osi przedniej. |  |
|  | Wydatek pompy hydraulicznej minimum 60 l/min. |  |
|  | Przedni układ zawieszenia narzędzi trzypunktowy (TUZ) – ISO kat. I lub II, |  |
|  | Tylny WOM pracujący z prędkościami w zakresie min. 540 i 540e obr/min. |  |
|  | Przedni i tylny trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) sterowany z kabiny operatora/kierowcy, |  |
|  | Przedni TUZ o udźwigu min. 2 000 kg, rozdzielacz hydrauliczny min. 2-sekcyjny, |  |
|  | Ilość złączy hydraulicznych w przednim TUZ-ie min. 2 |  |
|  | Tylni TUZ wyposażony w szybkosprzęgi |  |
|  | Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V. |  |
|  | Wymagania techniczne dla wyposażenia ciągnika komunalnego |  |
|  | Minimum dwa komplety kluczyków. |  |
|  | Radioodtwarzacz wyposażony, w co najmniej 2 głośniki zamontowane w kabinie kierowcy. |  |
|  | Apteczka |  |
|  | Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy umieszczony na stałe na zewnątrz pojazdu. |  |
|  | Wszystkie opony w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 15 miesięcy. |  |
|  | Klimatyzacja, |  |
|  | Fotel pneumatyczny kierowcy, siedzenie dla pasażera |  |
|  | Gwarancją na okres:  min. 12 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne oraz wyposażenie |  |
| 52. | Do 30 dni od podpisania umowy |  |
| 53. | Powyżej 31 dni do 90 dni nie później niż do 27 grudnia 2024 r. |  |
| 54. | Świadectwo homologacji dla zaproponowanego pojazdu |  |
| 55. | Dokumenty określone w specyfikacji technicznej. |  |

**Tabela 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wartość oferty netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość oferty  brutto** |
|  | **23%** |  |
|  | **INNE** |  |

**Wartość netto oferty wynosi:** *słownie złotych:*………………….…………………...............................…………………………….……………..

**Wartość brutto oferty wynosi:** *słownie złotych:* ……………………………………………….............................………………………...………..

w tym …….………… *zł*podatku od towarów i usług (VAT).

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***